Wrocław, 29.04.2024r.

****

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem 4 szt. aparatów do pomiaru czasu krzepliwości krwi, systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz systemu do angioplastyki rotacyjnej, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.28.2024*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, żewpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie 59** **Dotyczy: Pakiet 7 Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98, CPV: 33141200-2** W Lp. 1 i Lp. 2 prosimy o odstąpienie od wymogu dwóch prowadników w zestawie lub drugiego zapakowanego oddzielnie - oferowane zestawy zawierają jeden prowadnik, wystarczający do aplikacji cewnika do kontrapulsacji. Prosimy o dopuszczenie oferty częściowej bez Lp. nr 4.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź na pytanie nr 59: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 7. Zapis otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu** | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **Pakiet 7 Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98, CPV: 33141200-2** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 8 Fr50 cc lub 9Fr/50cc Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) lub zbrojony metalowym oplotem kanał centralny. Zestaw do wprowadzania. Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 2 | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 7,5 Fr od 25 do 40 cc (3 rozmiary) lub 7,5Fr/30cc, 7,5Fr/40cc. Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) lub mocny, zbrojony drutem szaft. Zestaw do wprowadzania. Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową, Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | **Razem pakiet 7:** | | | | |  |  |  |

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty   
i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).