Wręczyca Wielka, 08.09.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający: Gmina Wręczyca Wielka zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Wieś, ul. Kościelna z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Czarna Wieś”.

1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego:
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie.
3. Zakres wyżej wymienionej dokumentacji powinien zawierać:

a) dokumentację projektową zawierającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, wymaganą przepisami Prawa budowlanego wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót – w ilości 4 egzemplarzy,

b) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 1 egzemplarzy w wersji pdf., ath.

c) kosztorys inwestorski- w ilości 1 egzemplarzy

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – w ilości 1 egzemplarzy

e) opracowanie elektroniczne całości – w ilości 1 egzemplarza

1. Warunki budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Wieś, w ul. Kościelnej z włączeniem do istniejącej sieci:
2. długość ok 550 m.
3. wpięcie projektowanej kanalizacji należy wykonać do istniejącej studni rewizyjnej w miejscowości Bór Zapilski na wysokości posesji 79.
4. odprowadzenie ścieków z terenu przedmiotowej inwestycji winno odbywać się w systemie grawitacyjnym lub w przypadku różnic wysokości terenu w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Średnica w/w sieci winna wynikać z potrzeb zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, a jej lokalizacja uwzględniać bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjny dla naszych służb, przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad- i podziemnego uzbrojenia. Realizację kanału ściekowego warunkujemy jego normatywnym przykryciem przy zachowaniu właściwych spadków. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem możliwości grawitacyjnego spływu ścieków. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków należy zastosować systemy ciśnieniowe.
5. z uwagi na rozdzielczy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania się wprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja i zagłębienie projektowanej przepompowni ścieków winno gwarantować grawitacyjne doprowadzenie do niej ścieków z terenu przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem terenów przyległych oraz zapewniać wymagane przepisami odległości od pozostałej infrastruktury technicznej. Lokalizacji projektowanej przepompowni należy dokonać poza pasem jezdnym na terenie wydzielonej geodezyjnie, ogrodzonej działki gwarantującej bezkolizyjny, całodobowy dostęp techniczno-eksploatacyjn.
6. projektowana przepompownia ścieków powinna spełniać warunki techniczne dla urządzeń automatyki pracującej na obiektach zlokalizowanych na terenie gminy.
7. dokumentacje projektowe sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać szczegółowy bilans odprowadzania ścieków dla terenu przedmiotowej inwestycji. W/w dokumentacje projektowe należy przedstawić do akceptacji do tutejszego urzędu
8. na potrzeby odprowadzenia ścieków sanitarnych należy zaprojektować sięgacze o średnicy DN160 do granicy przedmiotowych posesji.
9. należy uregulować sprawy formalno-prawne związane z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w terenie. W przypadku projektowania sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w działkach prywatnych należy dokonać wpisu w księdze wieczystej o służebności posadowienia i przesyłu mediów (lub uzyskać pisemną zgodę właściciela działki). Dokumentacja winna zawierać wykaz wszystkich właścicieli działek, na których zlokalizowana będzie przedmiotowa
10. w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objęcie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków naradą koordynacyjną.
11. jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych musi odpowiadać warunkom dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w ustawie.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami.
13. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z tut. Urzędem, przedstawiając do akceptacji proponowane rozwiązania.
14. Wykonawca pozyska wszelkie materiały wyjściowe, które będą konieczne do zaprojektowania w niezbędnym zakresie przedmiotu umowy i pozwolą uzyskać pozwolenie na budowę.
15. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do zakończenia inwestycji, realizowanej na podstawie jego projektu, do współpracy z Zamawiającym, w szczególności:
16. do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, oraz uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
17. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania – na żądania Zamawiającego.
18. Wykonawca oświadczy, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje pozwalające na należyte wykonanie umowy.
19. Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
20. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: cena za wykonanie zamówienia – 100%
21. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.12.2022 r.
22. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy przesłać do dnia 14.09.2022 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem platformy zakupowej.
23. Warunki płatności: do 30 dni po przedłożeniu rachunku/faktury.
24. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kornelia Kowalska, Sylwia Krej- Wacowska tel. 34 3778422, e-mail [korneliakowalska@wreczyca-wielka.pl](mailto:korneliakowalska@wreczyca-wielka.pl).
25. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej - (e-mail [inspektor@odocn.pl](mailto:inspektor@odocn.pl), nr tel. służbowego – 602 762 036).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z usługą przy dokumentacji.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne ze wzglądu zlecenie wykonania usług, o którym mowa w pkt.3 klauzuli;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.