**Część 3:**

**Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kuleje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyciąg górny- 1 szt.**Rysunek poglądowy | **Wioślarz- 1 szt.**Rysunek poglądowy |
| Znalezione obrazy dla zapytania wyciąg górny | Podobny obraz |
| **Orbitek – 1 szt.** Rysunek poglądowy | **Wahadełko- 1 szt.**Rysunek poglądowy |
| http://placezabaw-croquet.pl/1757-thickbox_default/orbitrek-silownie-zewnetrzne-na-nodze-fit-4.jpg | Podobny obraz |
| **Wyciąg dolny – 1 szt.**Rysunek poglądowy |  |
| Podobny obraz |  |
| Elementy nośne urządzeń mają być wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedziska i oparcia wykonane z blachy stalowej, profilowanej, perforowanej lub z płyty HDPE. Urządzenia mogą być montowane na słupie lub pylonie. Urządzenia montowane na słupie lub pylonie mogą występować w różnej konfiguracji.  |

Przy kalkulacji ceny urządzeń należy uwzględnić koszt transportu i montażu oraz sporządzenia planu zagospodarowania terenu przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Sporządzony plan będzie stanowić załącznik do zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Urządzenia powinny być przedstawione w formie graficznej z podaniem ceny brutto dla każdego urządzenia oraz parametrów technicznych.

Oferowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do montażu na ogólnodostępnych placach. Urządzenia montowane będą na gruncie rodzimym.

W minimalny okres gwarancji na urządzenia 36 m-cy.

Termin związania z ofertą 30 dni.

Termin płatności (przelew) 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Ostateczny termin realizacji zamówienia **do 30.09.2019r.**

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.