Załącznik nr 8
Zam.300/2020/PN/DZP                                                                                                                                                                                  

Przedmiar robót 
przyłącze wody do systemu

Lp.	

1	orurowanie od punktu W4 do trzech punktów W1 – średnica 1/2", z PVC-U lub stali nierdzewnej	m	20,00	
2	orurowanie od istniejącego zlewu do punktu W3, średnica 1 cal, bez wymagań co do materiału	m	3,00	
3	Zawór W1 – Zawór kulowy z gwintem wew. 1/2"; z PVC-U lub stali nierdzewnej	Szt.	3,00	
4	1 sztuka zaworu W4 - zawór kulowy z gwintem zewnętrznym 1/2"; z PVC-U lub stali nierdzewnej	Szt.	1,00	
5	1 sztuka zaworu W3 – zawór kulowy z gwintem wewnętrznym 1"; bez wymagań co do materiału	Szt.	1,00	
6	1 sztuka zaworu W2 do wody zimnej –zawór podwójny do zlewu 3/8" i zmywarki 3/4"; bez wymagań co do materiału
(np.: Zawór kulowy wodny COMBI MAC 1/2 x 3/8x3/4
Arco COMBI MAC)	Szt.	1,00	
7	1 sztuka zaworu W2 do wody ciepłej – zwykłe przyłącze umywalkowe 3/8"; bez wymagań co do materiału	Szt.	1,00