Warszawa, dnia 9 luty 2023 r.

Wydział Zamówień Publicznych

Komendy Stołecznej Policji

WZP-305/92/23

 **Dotyczy: postępowania** **prowadzonego w trybie podstawowym na** **dostawy olejów silnikowych, płynu Adblue i płynów do spryskiwaczy (Numer postępowania: WZP-92/23/4/T)**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,
na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje o **treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach**

**Pytanie nr 1:**

„Proszę o prawidłowe określenie parametrów dla zadania 1 produkt 1 0W 30 ma posiadać ACEA C3, ale API CJ-4, tyczy się samochodów ciężarowych, dla których nie ma olejów o lepkości 0W 30.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuje, że usuwa w zadaniu nr 1 zapis w OPZ API CJ-4, gdyż ten zapisz tyczy się pojazdów ciężarowych i przedmiotowy olej jest przeznaczony do pojazdów typu MAN TGE zalecany przez producenta pojazdów.

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ:

1. **Rozdz. XI - Sposób oraz termin składania ofert,** ust.11 otrzymuje brzmienie:

„ 11. **Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 11:00.**

1. **Rozdz. XII – Termin otwarcia ofert,** ust. 1 otrzymuje brzmienie:
2. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 14 lutego 2023r. o godz. 11:30.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
3. **Rozdz. VIII SWZ - Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 15 marca 2023r.** przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, wktórym upływa termin składania ofert.

1. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia ( w załączeniu)

**Zmiana SWZ jest wiążąca dla Stron i musi być uwzględniona w składanych ofertach.**

**Podpis w oryginale**

 **/-/ Marta GAWRACZ**

**Wzór-Załącznik nr 3 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 1 - Dostawy** **olejów silnikowych**

**Olej 0W/30**

 Wielosezonowy olej syntetyczny do silników wysokoprężnych dopuszczonych do TGE spełniający wymagania:

* SAE: 0W/30 lub równoważne
* ACEA: C3 lub równoważne
* Produkt musi posiadać aprobatę producenta: VW 507.00 lub VW 509.00
* Rodzaj opakowania pojemnika: 4 litrylub 5 litrów
* **Zamawiający zamierz zakupić około 200 litrów**

**Olej 5W/30**

Wielosezonowy olej syntetyczny do silników spełniający wymagania:

* SAE: 5W/30 lub równoważne
* API: SM/CF lub wyższa
* ACEA: C3 lub równoważne
* Rodzaj opakowania: beczki o pojemności 200 – 210 litrów
* **Zamawiający zamierz zakupić około 2 000 litrów**

**Olej 15W/40**

Wielosezonowy olej syntetyczny do silników spełniający wymagania:

* SAE: 15W/40 lub równoważne
* API: CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL lub równoważne
* ACEA: E5-02/E3-96/E2-96 lub równoważne
* Rodzaj opakowania pojemnika 4 litrylub 5 litrów
* **Zamawiający zamierz zakupić około 60 litrów**

**Zadanie nr 2 - Dostawy płynu Adblue**

1. Oferowany mocznik Adblue 32,5% ma spełniać poniższe wymagania:

a) świadectwo jakości producenta płynu, potwierdzające że dostarczany produkt jest zgodny
z normą ISO 22241.

b) być dostarczany w pojemnikach o pojemności **min.10, max 20 litrów wraz z lejkiem umożliwiającym nalanie od zbiornika w pojeździe**

2. Zamawiający wymaga aby pojemniki płynów były zaopatrzone w etykiety zawierające

w języku polskim poniższe informacje:

a) nazwę płynu,

b) nazwę i adres producenta,

c) pojemność,

d) data produkcji oraz termin przydatności do użycia,

3. **Zamawiający zamierz zakupić około 6 380 litrów.**

**Zadanie nr 3** – **Dostawy** **płynów do spryskiwaczy**

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane płyny były:

 a) bezpieczne w użytkowaniu oraz dla środowiska,

 b) nie miały negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników.

2. Oferowane płyny mają spełniać poniższe wymagania:

a) mają posiadać ochronę przed krystalizacją do temperatury -5°C- dotyczy letniego płynu do

 spryskiwaczy,

 b) mają posiadać ochronę przed krystalizacją do temperatury -22° C- dotyczy zimowego płynu do spryskiwaczy,

c) być na bazie alkoholu etylowego, z dodatkami czyszcząco - myjącymi usuwającymi brud

 i osady,

d) mają być skuteczne w myciu szyb,

e) mają być odporne na zamarzanie (płyny zimowe),

f) mają nie uszkadzać powłok lakierniczych uszczelek i wycieraczek,

g) mają nie posiadać negatywnego wpływu na widoczność w temperaturach ujemnych,

h) muszą posiadać kompozycje zapachowe,

i) posiadać barwnik (kolor) jednolity i nie plamiący lakieru,

j) **nie mogą posiadać drażniącego zapachu,**

k) być dostarczane w pojemnikach o pojemności **min.200, max 210 litrów.**

3. Zamawiający wymaga aby pojemniki płynów były zaopatrzone w etykiety zawierające

w języku polskim poniższe informacje:

a) nazwę płynu,

b) nazwę i adres producenta,

c) pojemność,

d) data produkcji oraz termin przydatności do użycia,

e) temperaturę krystalizacji,

f) skład chemiczny (rodzaje alkoholi użytych do produkcji i ich skład procentowy),

g) płyn musi posiadać pozytywny atest wystawiony przez ITS,

h) rodzaj klasyfikacji CLP.

**4. Zamawiający zamierz zakupić:**

**a) płyn letni do spryskiwaczy około 3 800 litrów**

**b) płyn zimowy do spryskiwaczy około 10 000 litrów**