**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Pakiet 10**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki retransferowej do personalizacji blankietów legitymacji ELS/ELD/EKP/LSNA – 1 szt.**

Oferowany sprzęt/produkt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

**Drukarka retransferowa do personalizacji blankietów ELS/ELD/EKP/LSNA o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podzespołu/ parametry** | **Opis parametrów technicznych** | **Parametry oferowe** |
| Rodzaj drukowania | Retransfer sublimacyjny |  |
| Tryb drukowania | Dwustronny na całej powierzchni karty (od krawędzi do krawędzi karty) |  |
| Szybkość druku | Do 120 kart/godz. w pełnym kolorze jednostronnie |  |
| Rozdzielczość druku | Minimum 600 dpi |  |
| Głowica drukująca | Gwarancja dożywotnia z materiałami eksploatacyjnymi producenta |  |
| Dodatkowe wymagane elementy | Komplet czytników kart stykowych i zbliżeniowych, laminarka jednostronna, pojemnik podawczy na 200 kart |  |
| Typy kart | PVC, Kompozytowe PVC, ABS, PET i Poliwęglan,zgodne z ISO ID -1/CR-80 (85,60 x 53,98 mm) |  |
| Grubość kart | 0,25 – 1,02 mm (wymagana regulacja pojemnika) |  |
| Pojemność podajnika kart | Minimum 200 kart (0,76 mm) |  |
| Pojemność odbiornika kart | Minimum 100 kart (0,76 mm) |  |
| Interfejs | Minimum USB 2.0 i Ethernet |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Minimum Windows 10 |  |
| Wymiary drukarki | Maksymalnie 343 x 322 x 360 mm |  |
| Waga | Maksymalnie 14 kg (bez elementów opcjonalnych) |  |
| Parametry zasilania | 100/120V, 220/240V, 50/60Hz FCC, CE, UL, GOST-R, CCC |  |
| Parametry pracy | Temperatura otoczenia: 15ºC ÷ 30ºCwilgotność 35% ÷ 70% bez kondensacji |  |
| Materiały eksploatacyjne | Materiały zgodne z oferowaną drukarką, folia re-transferowa na 1000 wydruków, folia kolorowa YMCKK na 750 wydruków, folia kolorowa YMCK na 1000 wydruków, laminat na 550 kart z chipem |  |
| Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na drukarkę i laminarkę minimum 24 miesiące |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Drukarka ma współpracować z posiadanym/obsługiwanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do personalizacji Elektronicznych Legitymacji Studenckich, Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich, Elektronicznych Legitymacji Nauczyciela Akademickiego OPTICamp firmy OPTeam S.A.
2. Drukarka ma współpracować z blankietami ELS, ELD, ELSNA firmy Gemalto/Thales posiadanymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca dokona:
	1. instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	2. konfiguracji dostarczonego sprzętu z oprogramowaniem systemu OPTICamp.
	3. dokona pierwszych wydruków wraz z personalizacją elektroniczną 3 szt. blankietów ELS, 3 szt. blankietów ELD, 3 szt. blankietów EKP i 3 szt. blankietów ELSNA.

\*Podpis osoby upoważnionej (podpis elektroniczny)