**Załącznik nr 2 B do SWZ -Formularz ofertowy**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie**

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

**Pełnomocnikiem Zamawiającego jest:**

**Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K.**

z siedzibą Warszawie, przy ul. Bagatela 10/3, 00-585 Warszawa

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)**  | **Adres(y) Wykonawcy(ów)**  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktów  |   |
| Adres korespondencyjny:  |   |
| Nr telefonu  |   |
| Adres e-mail do kontaktów |   |

**OFERTA**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego na ***„Część II -*** ***dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”*** oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie tego zamówienia

**za cenę** **brutto** ......................................... zł słownie....................................................................... zł,

kwota podatku VAT 23% ................................ zł,

netto …………………………………………. zł,

1. Oświadczamy, że długość okresu Gwarancji mechanicznej wynosi ……………… od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego.
2. Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie ………. tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:
	1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
	2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ,
4. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, warunkami terenowymi oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Oświadczamy, iż jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorcą w zgodnie przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców /niepotrzebne skreślić/.
7. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom /należy podać firmy podwykonawców/:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | wartość towaru lub usługi bez VAT | stawka VAT, która będzie miała zastosowanie |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

W przypadku braku wypełnienia tabeli powyżej - oświadczam, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ⃰

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oświadczenia o powyższej treści wykonawca nie składa (należy usunąć treść powyższego oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).

1. Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 9.11. 2021r.
2. Oświadczamy, iż oferujemy samochód, dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganym prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami:

|  |
| --- |
| **Samochód dostawczy do 3,5 tony o nadwoziu typu kabina osobowa z zabudową kontenerowo - izotermiczną** |
| **OFEROWANY SAMOCHÓD** |
| Producent samochodu |  |
| Marka pojazdu |  |
| Typ pojazdu:– wariant / wersja, jeżeli występuje |  |
| Model pojazdu |  |
| Samochód powystawowy lub testowy z limitem do 10 000 tysięcy kilometrów |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) | Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami TAK / NIEOpis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia samochodu (równe lub lepsze od dopuszczalnych przez Zamawiającego) |
|  |
| DANE OGÓLNE |
|  | Rok produkcji  | nie wcześniej jak w 2020 r.,  |  |
|  | Rodzaj | Specjalistyczny samochód dostawczy do 3,5 tony, typu kabina osobowa z zabudową kontenerowo -izotermiczną |  |
| 2-drzwiowy  |  |
|  | Kategoria prawa jazdy | B |  |
|  | Ilość miejsc | min. 3 osobowy | \* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | maks. 3500 kg | \* |
|  | Strona ruchu  | ruch prawostronny, kierownica po lewej stronie |  |
| SILNIK |
|  | Rodzaj | diesel, wysokoprężny turbodoładowany |  |
|  | Pojemność  | min. 1950 cm3  | \* |
|  | Moc silnika | min. 150 KM | \* |
|  | Norma emisji spalin | min. Euro 6 | \* |
| UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIA |
|  | Skrzynia biegów | manualna |  |
|  | Ilość biegów | min. 7 (6 + 1 wsteczny) | \* |
|  | Napęd | na tylną oś |  |
|  | Zawieszenie przednie  | mechaniczne |  |
|  | Zawieszenie tylne | mechaniczne |  |
|  | Układ kierowniczy | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| blokada kierownicy |  |
|  | Kolumna kierownicy | regulacja w minimum dwóch płaszczyznach | \* |
| NADWOZIE / PODWOZIE |
|  | Typ nadwozia | kabina osobowa z zabudową kontenerową izotermiczną |  |
|  | Drzwi boczne przednie | skrzydłowe |  |
|  | Napięcie znamionowe | 12 V |  |
| min. 100 Ah  | \* |
|  | Alternator | min. 200 A | \* |
|  | Filtr paliwa | podgrzewany |  |
|  | Bak paliwa | min. 90 litrów | \* |
|  | Fartuchy przeciwbłotne | przednie i tylne |  |
|  | Spojler dachowy | z owiewkami bocznymi, w kolorze nadwozia |  |
| BEZPIECZEŃSTWO |
|  | Poduszki powietrzne | czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy  |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa | 3-punktowe wszystkich siedzeń z napinaczami |  |
| czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa (optyczny lub akustyczny)  | \* |
|  | System wspomagający bezpieczeństwo jazdy | zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| kontroli nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas ruszania i przyspieszania (ASR) |  |
| rozdzielenie siły hamowania pomiędzy osią przednią i tylną |  |
| 29) | Belka przeciwnajazdowa | tylna |  |
| ZAKRES WYPOSAŻENIA |
| 30) | Strefa kierowcy | 3 siedzenia, układ 1 + 2 z zagłówkami,  | \* |
| fotel kierowcy z regulacją: odchylenia,wysokości, odległości od kierownicy, podparcia odcinka lędźwiowego,z podłokietnikiem |  |
| 31) | Schowki | w desce rozdzielczej |  |
| 32) | Szyba przednia | z filtrem | \* |
| 33) | Szyby boczne drzwi skrzydłowych | sterowane (otwierane) elektrycznie |  |
| 34) | Tempomat | opcja | \* |
| 35) | Światła przeciwmgielne | halogeny przednie |  |
| 36) | Światła do jazdy dziennej | automatycznie włączane |  |
| 37) | Lusterka boczne zewnętrzne | elektrycznie sterowane,elektrycznie podgrzewane, |  |
| z kierunkowskazem |  |
| lusterko prawe o poszerzonym polu widzenia |  |
| 38) | Koła | 16” lub 17” na felgach stalowych  | \* |
| 39) | Opony zimowe | komplet opon zimowych, zgodne z zaleceniami przez producenta pojazdu |  |
| 40) | Opony letnie | komplet opon letnich, zgodne z zaleceniami przez producenta pojazdu |  |
| 41) | Klimatyzacja | automatyczna | \* |
| 42) | Kontrola nie zamkniętych drzwi | czujnik – sygnalizacja optyczna lub akustyczna |  |
| 43) | Centralny zamek | zdalnie sterowany |  |
| elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu (immobiliser) |  |
| alarm sterowany z oryginalnego kluczyka |  |
| dwa kluczyki z centralnym zamkiem |  |
| 44) | Komputer pokładowy | wyposażony min. w funkcję wskazania:temperatury zewnętrznej,spalania chwilowego i średniego,ilości przebytych kilometrów, średnia prędkość kilometrów | \* |
| 45) | Radio | radio cyfrowe z MP3, Bluetooth, wejście USB/AUX, min. 2 głośniki, antena radiowa, zestaw głośnomówiący | \* |
| 46) | Koło zapasowe | pełnowymiarowe z koszem |  |
| 47) | Tapicerka / podsufitka / obicie ścian | tapicerka wewnętrzna foteli materiałowa, preferowany ciemny kolor (kolor do uzgodnienia), |  |
| pełna podsufitka |  |
| obicie ścian od wewnątrz min. PCV  | \* |
| 48) | Dywaniki podłogowe | komplet dywaników podłogowych, gumowych dla całej kabiny |  |
| 49) | Gniazdo zasilania | min. 1 szt. w przestrzeni kierowcy, 12 V |  |
| 50) | Lampka sufitowa | minimum jedna w kabinie | \* |
| 51) | Apteczka | wg normy DIN 13164,mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w części pasażerskiej |  |
| 52) | Gaśnica | 1 szt. |  |
| 53) | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |  |
| 54) | Klucz do kół  | 1 szt. |  |
| 55) | Podnośnik hydrauliczny | 1 szt. |  |
| 56) | Kamizelka ostrzegawcza  | 1 szt. |  |
| 57) | Kliny pod koła | 2 szt. |  |
| GWARANCJA JAKOŚCI / SERWIS |
| 58) | Okres gwarancji mechanicznej | min. 24 miesiące  | **Zgodnie z pkt 2 Formularza ofertowego** |
| 59) | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą | min. 2 lata  | \* |
| 60) | Okres gwarancji na perforację blach nadwozia.  | min. 2 lata  | \* |
| 61) | Serwis | Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu.Wykonawca gwarantuje co najmniej jeden autoryzowany przez producenta samochodu warsztat naprawczy w odległości maks. 50 km odmiasta Warszawa. |  |
| AUTORYZOWANE PUNKTY SERWISU I NAPRAWY |
| Warszawa | \*\* |
| ZABUDOWA KONTENEROWO - IZOTERMICZNA  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) | **Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami** **TAK / NIE**Opis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia samochodu (równe lub lepsze od dopuszczalnych przez Zamawiającego) |
| DANE OGÓLNE |
| 1) | Zewnętrzne wymiary zabudowy | długość max. 4600 mm | \* |
| szerokość max. 2200 mm | \* |
| wysokość max. 2120 mm | \* |
| 2) | Wewnętrzne wymiary zabudowy | Długość 4200-4480 mm | \* |
| szerokość 2100 mm | \* |
| wysokość. 1900-2000 mm | \* |
| 3) | Całkowita wysokość samochodu | max. 2900 mm | \* |
| WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM |
| 4) | Agregat chłodniczy | do 0°C |  |
| pojedynczy napęd zasilany od silnika pojazdu |  |
| 5) | Ogrzewanie niezależne | umożliwiające utrzymanie stałej temp w przestrzeni ładunkowej w zakresie 15-25 °C |  |
| niedopuszczalny montaż na dachu zabudowy izotermicznej |  |
| 6) | Spojler dachowy kabiny | w kolorze nadwozia pojazdu  |  |
| 7) | Owiewki | boczne |  |
| 8) | Winda/platforma załadunkowa | udźwig min 750 kg | \* |
| platforma aluminiowa |  |
| wysokość platformy min 1600 mm. | \* |
| sterowanie nożne lub pilotem na kablu |  |
| odcięcie windy w kabinie kierowcy |  |
| badania w UDT |  |
| 9) | Gwarancja | zabudowa min. 5 lat | \* |
| winda min. 5 lat | \* |
| agregat chłodniczy min. 5 lat | \* |

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego, **Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę podając markę, typ, model pojazdu oraz wpisując w każdej rubryce TAK lub NIE jako potwierdzenie spełniania wymagań**, dodatkowo opisując dany parametr i wyposażenie (jeśli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).

\* **tam, gdzie Zamawiający określił wymagania przez wskazanie jego minimum lub maksimum, należy skonkretyzować dane, tj. należy wpisać dane cyfrowe / symbole / informacje dotyczące oferowanego samochodu.**

\*\* należy podać firmy i adresy oraz odległości autoryzowanych punktów naprawczych.

**Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, która nie zostanie wypełniona we wszystkich polach.**

....................., dn. ……......................

Podpisano: ....................................................................

(*podpis elektroniczny kwalifikowany/podpis zaufany/podpis osobisty*)