**Gdańsk, dnia 02.09.2021r**.

**GUM2021 ZP0098**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu multimedialnego i konferencyjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 1

Ekran rozpinany za pomocą prowadnic umożliwiających dostosowanie napięcia powierzchni ekranu w zależności od temperatury otoczenia

Prosimy o uszczegółowienie zapytania – ekrany typu ramowe są rozpinane na napy, pręty, kotwice - zapewniając odpowiednie naprężenie w każdych warunkach. Prosimy o zmianę zapisu na

Ekran rozpinany za pomocą mechanizmu pozwalającego na zachowanie idealnego naprężenia w każdych warunkach.

Prosimy również o podanie jakie ekrany mają być zdemontowane (wielkość).

**Odpowiedź:**

Prowadnice umożliwiają rozpięcie ekranu w każdych warunkach. Jest to takie mocowanie które umożliwi równomierne naciągnięcie ekranu na całej powierzchni, bez powstawania zmarszczeń w wyniku zmian wilgotności i temperatury w pomieszczeniu montażu ekranu. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zdemontowane mają być stare ekrany elektryczne Da-Lite o szerokości ok. 400 cm.

**Pytanie 2**

Zamawiający podaje parametry projektora

Funkcja przesuwania obiektywu w zakresie nie mniejszym niż:

b. Pionowo od –30% do +50%

Informujemy, iż taki zakres podaje tylko producent Sony w modelu VPL-PHZ50

Prosimy o dopuszczenie *zakresu pionowo +60,-0*

Zbiór podanych parametrów ogranicza konkurencyjność i pozwala na zaproponowanie tylko jednego modelu tj. Sony VPL-PHZ50, dodatkowo nie ma uzasadnienia praktycznego dla podanego wymogu – Zamawiający wymaga montażu sprzętu, nie uzasadnia w żaden sposób konieczności podanego parametru. Rolą wykonawcy jest odpowiednio zamontować projektor, aby obraz był dokładnie wpasowany w ekran.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wymagania minimalne dla oferowanego sprzętu, w związku z powyższym zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 3**

Prosimy o wykreślenie parametru Co najmniej 1 x RCA

Zamawiający poprzez dokładne opisanie parametrów projektora wyraźnie wskazuje na model Sony. Złącze RCA w żaden sposób wg opisu Zamawiającego nie będzie wykorzystywane – opisany sprzęt nagłośnieniowy nie posiada wymienionego złącza, zakładamy, iż tak przygotowany opis ma za zadanie ograniczenie konkurencyjności i możliwość zaproponowania tylko projektora Sony, który jako jedyny spełnia wszystkie parametry.

**Odpowiedź:**

W związku z możliwością dalszej rozbudowy infrastruktury, Zamawiający wymaga jak najbardziej uniwersalnych rozwiązań w tym złącza RCA. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie 4**

Prosimy o dopuszczenie wagi projektora do 10 kg – ograniczenie nie ma uzasadnienia faktycznego, jedynie służy do ograniczenia konkurencyjności – podane parametry spełnia jedynie model Sony VPL-PHZ50 . Projektor będzie podwieszony na uchwycie, zamawiający wymaga uchwytu do obciążenia co najmniej 12 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy SWZ - Waga urządzenia nie większa niż 10 kg.

**Pytanie 5**

Zamawiający wymaga montażu prosimy o szczegółowe określenie jakie kable należy położyć, o jakich długościach. Prosimy o podanie projektu sali z oznaczeniem w których miejscach ma znajdować się sprzęt, przyłącze itp. brak podanych wytycznych powoduje, iż wykonawca musi przyjąć pewne założenia, które mogą znacząco wpłynąć na poziom ceny. Podane informacje powinny być takie same dla każdego potencjalnego wykonawcy, to na Zamawiającym leży obowiązek takiego przygotowanie opisu, aby był jasny i dokładny.

**Odpowiedź:**

Okablowanie: z puszki przyłączeniowej kable ok. 1,5m – VGA, HDMI, DP, audio mini-jack, LAN. Mikrofon stołowy złącze XLR ok. 1,5m na stole. Urządzenia umieszczone w szafce biurka pod puszką przyłączeniową oraz odbiornik DTP umieszczony przy projektorze. Na ścianie obok ekranu zamontowane kolumny nagłośnienia. Do punktu montażu projektora, oraz do punktów montażu kolumn nagłośnienia spod biurka doprowadzone są rury peszel na kable poprzez ścianę z ekranem. Biurko zamontowane około 2m od ściany z ekranem. Do ekranu jest wyprowadzony ze ściany kabel zasilający. Na stropie w pobliżu miejsca montażu projektora zamontowano gniazda zasilania 230V oraz złącza sieci LAN. Miejsce montażu projektora ustala wykonawca tak aby był poprawnie wyświetlany obraz na ekranie. Ekran zamontowany poniżej krawędzi kanału wentylacyjnego znajdującego się pod sufitem w pobliżu ściany. W załączeniu rysunki poglądowe Sali.

**Pytanie 6**

Zamawiający podaje bardzo dokładne wymiary przyłącza, z czego wykonane są przyciski, zapewne mając na myśli konkretny model.

1. Przyłącze stołowe uchylne do wbudowania w stół/biurko o wymiarach nie większych niż 350mm (długość) x 155mm (szerokość) ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze czarnym;
2. 6 modułowa listwa w kolorze czarnym, moduły plastikowe wykonane z policarbonu;

Prosimy o wykreślenie parametrów długości i szerokości, moduły plastikowe wykonana policarbonu - nie mają wpływu na funkcjonalność przyłącza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Wymiary przyłącza narzucają ograniczenia wielkości oraz kształt i przygotowane wycięcie w posiadanym przez zamawiającego meblu w którym w/w przyłącze ma być zamontowane. Materiał modułów wynika z doświadczenia zamawiającego –trwałość, odporność na uszkodzenia i niezawodność.

**Pytanie 7**

Pakiet IV

Prosimy o wykreślenie parametru *Co najmniej 1 x RCA*

Zamawiający poprzez dokładne opisanie parametrów projektora wyraźnie wskazuje na model Sony. Złącze RCA w żaden sposób wg opisu Zamawiającego nie będzie wykorzystywane – opisany sprzęt nagłośnieniowy nie posiada wymienionego złącza, zakładamy, iż tak przygotowany opis ma za zadanie ograniczenie konkurencyjności i możliwość zaproponowania tylko projektora Sony VPL-PHZ60, który jako jedyny spełnia wszystkie parametry.

**Odpowiedź:**

W związku z możliwością dalszej rozbudowy infrastruktury, Zamawiający wymaga jak najbardziej uniwersalnych rozwiązań w tym złącza RCA. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji SWZ oraz załącznika nr 3-Pakiet 2.**

Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **06.09.2021 r**. na dzień **09.09.2021 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

[*Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*](https://informator.gumed.edu.pl/155)

*/-/*

*Katarzyna Grzejszczak*

Sporządziła; Paulina Kowalska