Żnin, 2022-09-29

IGPI.271.17.9.2022 **Wykonawcy**

**w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Dobrylewo, Januszkowo, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo oraz kanalizacyjnej Sulinowo – Jaroszewo”.**

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 ze zmian.), Zamawiający udziela odpowiedzi w niżej wymienionym zakresie:

**1. Z załączonej dokumentacji geologicznej wynika, że w części prowadzonych robót pojawiają się grunty gliniaste które według nas należy wymienić. W związku z tym, że w SIWZ jest zapis że nie wolno zmieniać nakładów w pozycjach kosztorysowych prosimy o informację w jakiej pozycji należy przyjąć wymianę gruntu.**

ODP. - W przedmiarze w poz. nr 16 została przyjęta podsypka z piasku dowiezionego grubości 15cm i szerokości 100cm. Dokumentacja geologiczna wykazała, że w obrębie Sulinowo, w poziomie posadowienia kanalizacji sanitarnej występuje glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego   
i średniego, a woda gruntowa występuje powyżej ułożenia kanalizacji sanitarnej. Inwestor nie przewiduje wymiany gruntu.

**2. Dot. kanalizacji sanitarnej poz, 9 - prosimy o podanie na jaką odległość przyjąć wywóz wyporu (z/w na zapis o tym, że nie wolno samemu zmieniać przedmiarów)**

ODP. - W przedmiarze przyjęto wywóz do 10 km w celu zabezpieczenia orientacyjnych kosztów.

**3. Dot. kanalizacji sanitarnej poz, 19 - prosimy czy w pozycji można dodać filtr antyodorowy podwłazowy (z/w na zapis o tym, że nie wolno samemu zmieniać przedmiarów)**

ODP. - TAK – W przedmiarze jest to ujęte.

**4. Proszę o informacje czy warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony w przypadku wykonawców występujących wspólnie jeśli jeden z wykonawców posiada referencje i kierownika budowy na budowę sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km, a drugi z wykonawców referencje i kierownika budowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno - tlocznej o długości co najmniej 1 km**

ODP. Zamawiający w przypadku wykonawców występujących wspólnie uzna ww. warunek za spełniony. W przypadku potencjału kadrowego, jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie uznana za najwyżej ocenioną, w treści załącznika nr 3 należy wskazać obydwie osoby posiadające wymagane uprawnienia, z tym, że osoba wskazana na pierwszym miejscu będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

**5. Proszę o informacje czy warunku udziału w postepowaniu zostaną spełnione jeśli wykonawca wykaże sie posiadaniem referencji na jedną inwestycje której przedmiarem była: budowa sieci wodociągowej o długości co najmniej 2,0 km oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno- tłocznej o długości co najmniej 1,0 km?**

ODP. Zamawiający uzna warunek za spełniony, Zamawiający dopuszcza łączenie robót wymaganych w treści SWZ w ramach jednego zadania.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl

tel.503949297