*Załącznik nr 1 do SWZ w postępowaniu nr WT.2370.22.2024*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**dla narzędzi hydraulicznych zasilanych akumulatorowo   
parametry dla 1 zestawu**

1. Nożyce hydrauliczne bez akumulatora

|  |  |
| --- | --- |
| Ciśnienie robocze minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 70 MPa |
| Nominalne rozwarcie ostrzy minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 151 mm |
| Klas zdolności cięcia nożyc dla stali S235 minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | I |
| stopień ochrony w zanurzeniu min. | IP57 |

1. Rozpieracz ramieniowy bez akumulatora

|  |  |
| --- | --- |
| ciśnienie robocze minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 70 MPa |
| Rozwarcie ramion minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 600 mm |
| Minimalna siła rozpierania/Nominalna siła rozpierania minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 50 kN |
| Maksymalna siła ciągnięcia minimum zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 55 kN |
| stopień ochrony w zanurzeniu min. | IP57 |

1. Rozpieracz kolumnowy bez akumulatora

|  |  |
| --- | --- |
| ciśnienie robocze minimum (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 50 Mpa |
| długość narzędzia rozsuniętego powyżej (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 1300 mm |
| całkowity skok tłoków powyżej (zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP) | 750 mm |
| stopień ochrony w zanurzeniu min. | IP57 |

1. Ładowarka sieciowa 230 V wraz z przewodem (do akumulatorów ) – 3 szt.
2. Ładowarka samochodowa (kompatybilna z narzędziami określonymi w pkt 1-3)- 3 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| napięcie zasilania | 12-24 V |
| min. długość przewodu | 1,5 m |
| wtyczka samochodowa | ISO 4165 |

1. Akumulator (kompatybilny z narzędziami określonymi w pkt 1-3) - 6 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność minimum | 7 Ah |
| stopień ochrony w zanurzeniu min. | IP 57 |

1. Adaptery ciągnące 2 szt. kompatybilne z rozpieraczem ramieniowym
2. Łańcuchy do ciągnięcia 2 szt. o długości min. 1 m kompatybilne   
   z rozpieraczem ramieniowym
3. Mata narzędziowa 1 szt.