**WARUNKI OCENIANE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **OPIS PARAMETRÓW** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **Parametry oferowane** |
|  | sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i wyładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 6,5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | Tak  Przekątna ekranu = 6,5” – 0 pkt;  Przekątna ekranu > 6,5” – 10 pkt |  |
| 2. | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu | Tak  Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki na papierze o szerokości:≥ 10 cm – 10 pkt. < 10 cm – 0 pkt. |  |
| 3. | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak  Ilość programów = 20 – 0 pkt  Ilość programów > 20 – 10 pkt |  |

**Uwagi:**

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ