Dane Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pełna nazwa Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Wykaz sprzętu** **pozostającego w dyspozycji Wykonawcy w celu realizacji zamówienia w zakresie:**

**wynajmu sprzętu budowlanego wysokospecjalistycznego**

**znak sprawy EZP/278/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sprzętu** | **Minimalna wymagana ilość sztuk** | **Ilość sprzętu pozostająca w dyspozycji Wykonawcy** |
| 1 | Płot ogrodzeniowy duży wraz z podstawą o wymiarach minimalnych 2,05m x 3,5m (w komplecie jedna ramka ogrodzeniowa, jedna klamra oraz jeden bloczek podstawy) | 50 |  |
| 2 | Zagęszczarka do gruntu 140 kg-300 kg | 1 |  |
| 3 | Zagęszczarka do gruntu 350 kg-750 kg | 1 |  |
| 4 | Walec okołkowany o ciężarze minimalnym 1600 kg (dopuszczalny napęd benzyna lub ropa) | 1 |  |
| 5 | Rusztowanie wolnostojące aluminiowe o wymiarach minimalnych |  |  |
| 6 | 0,7 x 2,0 m maksymalna wysokość 4,0 m | 20 |  |
| 7 | Agregat prądotwórczy jednofazowy 5,5Kw (dopuszczalny napęd benzyna lub ropa) | 1 |  |
| 8 | Agregat prądotwórczy trzyfazowy powyżej 50 Kw (dopuszczalny napęd benzyna lub ropa) | 1 |  |
| 9 | Agregat prądotwórczy (stacjonarny) jednofazowy lub trzyfazowy do |  |  |
| 10 | 50 Kw (dopuszczalny napęd benzyna lub ropa) | 1 |  |

.................................., dnia ...................

……………………………………………….

podpis Wykonawcy