2023-08-29
Inwestor:
GMINA OKONEK
ul. Niepodległości
64-965 Okonek
NIP:767-165-76-53
Forma prawna: jednostka samorządowa
Numer REGON: 570791388
Organ rejestrowy: 
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 
	Wykonawca:

 
NIP:
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 

Kosztorys ślepy Nr: 1

Nazwa budowy: Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku
Kod budowy: 
Adres budowy: ul. Cmentarna, 64-965 Okonek
Obiekt: teren cmentarza
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Charakterystyka robót: Roboty ogólnobudowlane

Nr umowy: 
Data oprac.: 2023-07-25
Umowa z dnia: 2023-07-25
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNKRB 05, KNKRB 01, KNKRB 06, KNR 2-31, KNR 5-10, KNR 5-08, KNR 5-14, KNNR 5, KNNR 5 ERRATA, KNR 9-10, KNR 2-01I, KNKRB 04B, KNR 2-18, KSNR  2, KNR 2-18W, KSNR  1, AW, KNR 00-33, KSNR  3, KNR 00-23, TZKNBK 1916, KNR 2-01W
Waluta: PLN

Sporządził:
Rafał Kotwica

Niepodległości 53
64-965 Okonek

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OKONKU
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 64-965 OKONEK    ul. Cmentarna
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Utwardzenie terenu

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
krotność= 1,00

	m2	510,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00

	m	340,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 9-100205-0172-190	Przewóz na odległość 3 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 12,1-15t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III
krotność= 1,00

	kurs	4,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010219-0101-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t,do 1 km.Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00

	m3	720,75
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 060101-06-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem spycharką gąsienicową i zagęszczaniem walcem wibracyjnym
krotność= 1,00

	m2	2 291,64
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 060401-0401-060	Ławy pod krawężniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu)
krotność= 1,00

	m3	103,38
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 060404-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit
krotność= 1,00

	m	1 378,44
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 060102-03-060	Warstwy odsączające.Sposób rozścielenia i zagęszczania mechaniczny
krotność= 1,00

	m3	229,16
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 060104-05-060	Podbudowa z kruszywa łamanego
krotność= 1,00

	m3	343,75
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej starobruk kolor grafit
krotność= 1,00

	m2	2 291,64

2. Branża elektryczna

1	2	3	4	5	
 11	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010232-02-040	Mechaniczne kopanie rowów głęb.do 0,6 m i szerokości dna rowu do 0,4 m dla kabli wraz z zasypaniem koparką podsiębierną o poj.łyżki 0,15m3.Kat.gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m	668,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050619-02-040	Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami,za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm
krotność= 1,00

	m	6,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie
krotność= 1,00

	m	6,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080611-01-040	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii I-II
krotność= 1,00

	m	742,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050601-0202-040	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w wykopach kablowych.Kabel wielożyłowy układany ręcznie,o masie do 1,0 kg/m
krotność= 1,00

	m	4,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050601-0202-040	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w wykopach kablowych.Kabel wielożyłowy układany ręcznie,o masie do 1,0 kg/m
krotność= 1,00

	m	533,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050601-0202-040	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w wykopach kablowych.Kabel wielożyłowy układany ręcznie,o masie do 1,0 kg/m
krotność= 1,00

	m	275,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010229-05-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25 cm.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m3	160,32
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010310-03-060	Wykopy o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem urobku dla słupów energetycznych.Kategoria gruntu IV
krotność= 1,00

	m3	6,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100708-01-020	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III - słup aluminiowy anodowy h-4m
krotność= 1,00

	szt	33,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050403-01-020	Ręczne stawianie słupków elektrycznych SE
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 ERRATA0401-010-090	Montaż złącz słupowych
krotność= 1,00

	kpl	37,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 ERRATA0407-020-020	Montaż wyłącznika nadprądowego 3P C25A w istniejącej rozdzielnicy głównej kaplicy
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 5 ERRATA0401-010-090	Montaż złącza SO
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-101004-02-040	Wciąganie przewodów w wysięgnik na słupie z udziałem podnośnika samochodowego
krotność= 1,00

	m	33,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-140604-01-020	Przykręcanie tabliczek opisowych
krotność= 1,00

	szt	33,00
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51004-020-020	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw parkowych LED o parametrach min. 35W, 2700 K, 5 900lm, IP54, 10 kV
krotność= 1,00

	szt	33,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100904-01-020	Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm2
krotność= 1,00

	szt	37,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050803-01-101	Badania linii kablowej n.n. o ilości żył do 4
krotność= 1,00

	odcinek	38,00
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050805-01-108	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.Uziemienie ochronne lub robocze,pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	pomiar	38,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 050805-05-108	Badania i pomiary skuteczności zerowania,pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	pomiar	38,00

3. Instalacja wodociągowa

1	2	3	4	5	
 32	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  10205-0201-060	Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV
krotność= 1,00

	m3	294,64
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010307-02-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m3	24,55
	
34	wg nakładów
rzeczowych
kalkulacja własna	Studnia wodomierzowa 600 z wyposażeniem
krotność= 1,00

		1,00
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich
krotność= 1,00

	m2	245,53
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 04B0102-03-040	Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metoda zgrzewania rurociągi o średnicach nominalnych 32 mm
krotność= 1,00

	m	288,86
	
37	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0219-05-090	Zdroje uliczne wodociągowe
krotność= 1,00

	kpl	5,00
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180802-0102-172	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm
krotność= 1,00

	próba	2,00
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180803-01-176	Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych
krotność= 1,00

	200 m	2,00
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0230-0101-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III
krotność= 1,00

	m3	294,64
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010229-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 40 cm.Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00

	m3	294,64
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010219-0201-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t,do 1 km.Kategoria gruntu III
krotność= 1,00

	m3	24,55
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010203-0501-060	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyład.5-10t.Kat.gruntu III-IV
krotność= 2,00

	m3	24,55

4. Kolumbarium

1	2	3	4	5	
 44	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  10202-06-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV
krotność= 1,00

	m3	16,25
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  10204-0401-060	Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowył.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej,kat.III-IV
krotność= 1,00

	m3	16,25
	
46	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20101-01-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych
krotność= 1,00

	m2	54,00
	
47	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00

	t	0,40
	
48	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20105-01-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,ław fundamentowych
krotność= 1,00

	m3	23,17
	
49	wg nakładów
rzeczowych
kalkulacja własna	Montaż bloków prefabrykowanych żelbetowych - kolumbarium
krotność= 1,00

		1,00
	
50	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00

	t	0,10
	
51	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20101-05-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek,podciągów i wieńców
krotność= 1,00

	m2	10,00
	
52	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20105-05-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,belek,podciągów i wieńców
krotność= 1,00

	m3	2,44
	
53	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20701-02-050	Ścianki z cegły klinkierowej,o grubości 1/2 cegły
krotność= 1,00

	m2	20,80
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20901-01-050	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
krotność= 1,00

	m2	89,91
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  31001-0501-040	Ochrona narożników wypukłych z kątowników
krotność= 1,00

	m	83,96
	
56	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
krotność= 1,00

	m2	89,91
	
57	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-230931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
krotność= 1,00

	m2	89,91
	
58	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-330126-02-050	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSil APK - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie
krotność= 1,00

	m2	89,91
	
59	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0041-050	Montaż okładzin, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 12 cm (granit, sjenit, wapienie zbite)
krotność= 1,00

	m2	99,13

5. Montaż zbiornika bezodpływowego 10 m3

1	2	3	4	5	
 60	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
krotność= 1,00

	m2	30,49
	
61	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010206-0201-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,głębokość wykopów do 3,00m.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m3	44,84
	
62	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich
krotność= 1,00

	m2	12,00
	
63	wg nakładów
rzeczowych
kalkulacja własna-090	Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3 w wykopie
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
64	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010213-02-060	Zasypanie wykopów spycharką 55 kW/75 km.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m3	31,40
	
65	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010220-02-050	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m2	16,92
	
66	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010229-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 40 cm.Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00

	m3	31,40
	
67	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010208-0201-060	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopu do 3,00 m.Kat.gruntu III
krotność= 1,00

	m3	22,62
	
68	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010307-02-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m3	2,26
	
69	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich
krotność= 1,00

	m2	22,62
	
70	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0517-0210-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PP i pokrywą żeliwną
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
71	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
krotność= 1,00

	m	22,62
	
72	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010213-02-060	Zasypanie wykopów spycharką 55 kW/75 km.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m3	22,62
	
73	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010220-02-050	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km.Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00

	m2	22,62
	
74	wg nakładów
rzeczowych
KNKRB 010229-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 40 cm.Kategoria gruntu I-II
krotność= 1,00

	m3	22,62
	
75	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01W0232-02-060	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hałdach,grunt kat.III wyk.ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25m3 z transportem do 1km samochodami samowyład.do 5-10t
krotność= 1,00

	m3	19,00
	
76	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01W0210-04-060	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209; 0230-0232 za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km transportu sam.samowyład.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV
krotność= 1,00

	m3	19,00

6. Roboty dodatkowe

1	2	3	4	5	
 77	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Obsługa geodezyjna
krotność= 1,00

	kpl	1,00

Kosztorys szczegółowy

Lp.	
Podstawa
Wyceny
	
Opis pozycji
Kosztorysowych	
Jedn. Miary	
Nakłady na jedn.	
Wsp. Zagreg.	
Cena	
Koszt 
jedn.	
R	
M	
S	
 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1		Utwardzenie terenu
									
 1	KNR 2-31
0803-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Obmiar = 510,00
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,2544	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min 	m-g	0,1249	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
2	KNR 2-31
0814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej

Obmiar = 340,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,0475	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
3	KNR 9-10
0205-0172-190	Przewóz na odległość 3 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 12,1-15t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00
	kurs								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 	m-g	0,620	1,00	0					
		Samochód samowyład.10-15 t (1) 	m-g	1,130	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
4	KNKRB 01
0219-0101-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t,do 1 km.Kategoria gruntu I-II

Obmiar = 720,75
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,2492	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 	m-g	0,0472	1,00	0					
		Spycharka gąsienicowa 100 KM 	m-g	0,0136	1,00	0					
		Samochód samowyładowczy  5-10t 	m-g	0,0944	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
5	KNKRB 06
0101-06-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem spycharką gąsienicową i zagęszczaniem walcem wibracyjnym

Obmiar = 2 291,64
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,003	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa  75 KM 	m-g	0,004	1,00	0					
		Walec wibracyjny samojezd.2,5t 	m-g	0,004	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
6	KNKRB 06
0401-0401-060	Ławy pod krawężniki z mieszanki betonowej z oporem (bez wykopu)

Obmiar = 103,38
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	9,020	1,00	0					
		Materiały:									
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 	m3	1,040	1,00	0					
		Woda przemysłowa z rurociągu 	m3	0,280	1,00	0					
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,020	1,00	0					
		Piasek zwykły 	m3	0,270	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 0,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
7	KNKRB 06
0404-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit

Obmiar = 1 378,44
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,389	1,00	0					
		Materiały:									
		Obrzeża betonowe 30x8 cm 	m	1,020	1,00	0					
		Piasek zwykły 	m3	0,0055	1,00	0					
		Woda przemysłowa z rurociągu 	m3	0,0014	1,00	0					
		Cement portl,CEM II/A-S42,5 NA,II/B-S42,5N 	t	0,0016	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 0,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
8	KNKRB 06
0102-03-060	Warstwy odsączające.Sposób rozścielenia i zagęszczania mechaniczny

Obmiar = 229,16
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,026	1,00	0					
		Materiały:									
		Piasek zwykły 	m3	1,230	1,00	0					
		Woda 	m3	0,050	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 0,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t 	m-g	0,040	1,00	0					
		Równiarka samojezdna74kW/100KM 	m-g	0,009	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
9	KNKRB 06
0104-05-060	Podbudowa z kruszywa łamanego

Obmiar = 343,75
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,380	1,00	0					
		Materiały:									
		Kruszywo łamane 0-31,5 mm 	t	2,122	1,00	0					
		Miał (kruszyny) 	t	0,179	1,00	0					
		Woda przemysłowa z rurociągu 	m3	0,100	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 0,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg 	m-g	0,320	1,00	0					
		Równiarka samojezdna74kW/100KM 	m-g	0,050	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
10	KNR 2-31
0511-0201-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej starobruk kolor grafit

Obmiar = 2 291,64
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Brukarz III 	r-g	0,4937	1,00	0					
		Robotnik budowlany II 	r-g	0,7405	1,00	0					
		Materiały:									
		Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,kolorowe 	m2	1,025	1,00	0					
		Piasek zwykły 	m3	0,0788	1,00	0					
		Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,0117	1,00	0					
		Woda przemysłowa z rurociągu 	m3	0,026	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 0,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Wibrator powierzchniowy 225 kG 	m-g	0,130	1,00	0					
		Piła do ciecia płytek 	m-g	0,025	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
2		Branża elektryczna
									
 11	KNKRB 01
0232-02-040	Mechaniczne kopanie rowów głęb.do 0,6 m i szerokości dna rowu do 0,4 m dla kabli wraz z zasypaniem koparką podsiębierną o poj.łyżki 0,15m3.Kat.gruntu III-IV

Obmiar = 668,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0306	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Koparko-spycharka 0,15 m3 	m-g	0,0716	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
12	KNKRB 05
0619-02-040	Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami,za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	1,930	1,00	0					
		Materiały:									
		Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 60,3/3,6mm 	m	1,040	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 4,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,026	1,00	0					
		Dźwignik hydr.przenośny 250 t 	m-g	0,599	1,00	0					
		Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm 	m-g	0,599	1,00	0					
		Zespół prądotwór.trójfaz.20kVA 	m-g	0,599	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
13	KNR 5-10
0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,1282	1,00	0					
		Materiały:									
		Rury przepustowe z PCW,śred. 50 mm 	m	1,040	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0039	1,00	0					
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,0055	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
14	KNR 5-08
0611-01-040	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii I-II

Obmiar = 742,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,5031	1,00	0					
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,0623	1,00	0					
		Materiały:									
		Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm 	m	1,040	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Spawarka transformator.do 500A 	m-g	0,2961	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
15	KNKRB 05
0601-0202-040	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w wykopach kablowych.Kabel wielożyłowy układany ręcznie,o masie do 1,0 kg/m

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0764	1,00	0					
		Materiały:									
		Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 	m	1,040	1,00	0					
		Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0192	1,00	0					
		Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0044	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
16	KNKRB 05
0601-0202-040	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w wykopach kablowych.Kabel wielożyłowy układany ręcznie,o masie do 1,0 kg/m

Obmiar = 533,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0764	1,00	0					
		Materiały:									
		Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x25 (ilość i przekrój żył n x mm2) 	m	1,040	1,00	0					
		Rura osłonowa z PE-HD fi 50x4,3 mm 	m	1,000	1,00	0					
		Taśma izolacyjna "DENSO" 	m2	0,0003	1,00	0					
		Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	1,00	0					
		Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm 	m2	1,000	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0192	1,00	0					
		Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0044	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
17	KNKRB 05
0601-0202-040	Układanie kabli o masie do 5,5 kg/m w wykopach kablowych.Kabel wielożyłowy układany ręcznie,o masie do 1,0 kg/m

Obmiar = 275,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0764	1,00	0					
		Materiały:									
		Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKXS 0,6/1kV 4x16 RE mm2 ENERGYPAR 	m	1,040	1,00	0					
		Wazelina techniczna N (TN) 	kg	0,011	1,00	0					
		Taśma izolacyjna "DENSO" 	m2	0,0003	1,00	0					
		Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm 	m2	1,000	1,00	0					
		Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm 	m	1,000	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0192	1,00	0					
		Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,0044	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
18	KNKRB 01
0229-05-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25 cm.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 160,32
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,2273	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Ubijak spalinowy 200 kG 	m-g	0,138	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
19	KNKRB 01
0310-03-060	Wykopy o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem urobku dla słupów energetycznych.Kategoria gruntu IV

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	3,700	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
20	KNR 5-10
0708-01-020	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III - słup aluminiowy anodowy h-4m

Obmiar = 33,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	4,140	1,00	0					
		Materiały:									
		Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych 	szt	1,000	1,00	0					
		Słup aluminiowy SAL-4/B60 anodowany o śr. fi 114mm przy podstawie, montowany na fundamencie 	szt	1,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Żuraw samochodowy do 4,0 t 	m-g	0,450	1,00	0					
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	0,450	1,00	0					
		Przyczepa dłużycowa do 4,5 t 	m-g	0,400	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
21	KNKRB 05
0403-01-020	Ręczne stawianie słupków elektrycznych SE

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	2,030	1,00	0					
		Materiały:									
		Słupek elektryczny SE 	kpl	1,000	1,00	0					
		Fundament prefabrykowany betonowy 	szt	1,000	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
22	KNNR 5 ERRATA
0401-010-090	Montaż złącz słupowych

Obmiar = 37,00
Krotność = 1,00
	kpl								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	4,060	1,00	0					
		Materiały:									
		Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp. 	szt	1,000	1,00	0					
		Wkładka topikowa D01 gG 10A D0 	szt	1,000	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
23	KNNR 5 ERRATA
0407-020-020	Montaż wyłącznika nadprądowego 3P C25A w istniejącej rozdzielnicy głównej kaplicy

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,260	1,00	0					
		Materiały:									
		Wyłączniki nadprądowe 3-bieg.S 193 C 25 A 	szt	1,000	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
24	KNNR 5 ERRATA
0401-010-090	Montaż złącza SO

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
	kpl								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	4,060	1,00	0					
		Materiały:									
		Złącza kablowe typu ZK-1a 200 A 	kpl	1,000	1,00	0					
		Rozdzielnica oświetleniowa 	szt	1,000	1,00	0					
		Wkładka topikowa ogólnego stosowania WTNH-000/gG 500V~ 20A Szerokość wkładki 21 mm 	szt	3,000	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
25	KNR 5-10
1004-02-040	Wciąganie przewodów w wysięgnik na słupie z udziałem podnośnika samochodowego

Obmiar = 33,00
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,044	1,00	0					
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,044	1,00	0					
		Materiały:									
		Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2 	m	9,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,046	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
26	KNR 5-14
0604-01-020	Przykręcanie tabliczek opisowych

Obmiar = 33,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,140	0,96	0					
		Materiały:									
		tabliczka opisowa grawerowana 	szt	1,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
27	KNNR 5
1004-020-020	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw parkowych LED o parametrach min. 35W, 2700 K, 5 900lm, IP54, 10 kV

Obmiar = 33,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,720	1,00	0					
		Materiały:									
		Oprawa LED o parametrach min. 35 W, 2700 K, 5 900lm, IP54, 10 kV 	kpl	1,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,060	1,00	0					
		Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,410	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
28	KNR 5-10
0904-01-020	Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm2

Obmiar = 37,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Elektromonter linii i urz.elektr. 	r-g	0,650	1,00	0					
		Materiały:									
		linka LgY, 10 mm2 	m	1,000	1,00	0					
		Zaciski odgałęźne śrubowe 16-150 mm2 	szt	2,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Podnośnik montaż.PHM samochod. 	m-g	0,300	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
29	KNKRB 05
0803-01-101	Badania linii kablowej n.n. o ilości żył do 4

Obmiar = 38,00
Krotność = 1,00
	odcinek								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	1,800	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
30	KNKRB 05
0805-01-108	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.Uziemienie ochronne lub robocze,pomiar pierwszy

Obmiar = 38,00
Krotność = 1,00
	pomiar								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	1,240	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
31	KNKRB 05
0805-05-108	Badania i pomiary skuteczności zerowania,pomiar pierwszy

Obmiar = 38,00
Krotność = 1,00
	pomiar								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,500	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
3		Instalacja wodociągowa
									
 32	KSNR  1
0205-0201-060	Wykopy o głębokości do 3,0 m,oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,w gruncie kategorii III-IV

Obmiar = 294,64
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,287	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) 	m-g	0,0306	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
33	KNKRB 01
0307-02-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 24,55
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	2,670	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
34	
kalkulacja własna	Studnia wodomierzowa 600 z wyposażeniem

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
									
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		studnia wodomierzowa 600 z wyposarzeniem 	szt			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
35	KNR 2-18
0501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich

Obmiar = 245,53
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,2454	1,00	0					
		Materiały:									
		Piasek 	m3	0,122	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
36	KNKRB 04B
0102-03-040	Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metoda zgrzewania rurociągi o średnicach nominalnych 32 mm

Obmiar = 288,86
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,400	1,00	0					
		Materiały:									
		Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 32/3,0 mm 	m	1,070	1,00	0					
		Kołnierze dociskowe "X-W" 	szt	0,100	1,00	0					
		Króćce żel.ciśn.1-kołn.typu FW fi  50 mm 	szt	0,100	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 3,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,120	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
37	KNR 2-18W
0219-05-090	Zdroje uliczne wodociągowe

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00
	kpl								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	6,490	1,00	0					
		Materiały:									
		Zdroje wodociągowe uliczne 	szt	1,000	1,00	0					
		Zwężki żeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe 	szt	1,000	1,00	0					
		Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe,owalne 	szt	1,000	1,00	0					
		Obudowy żeliwne do zasuw nr kat.025A,025B 	szt	1,000	1,00	0					
		Skrzynki żel.uliczne do hydrantów kat.856 	szt	1,000	1,00	0					
		Trójniki żeliwne kołnierzowe 	szt	1,000	1,00	0					
		Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn. 	szt	4,000	1,00	0					
		Śruby stal.ŚRD M-16 z podkład.I nakrętkami 	kg	1,630	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,910	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
38	KNR 2-18
0802-0102-172	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00
	próba								
		Robocizna: 									
		Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 	r-g	5,830	1,00	0					
		Monter instalac.sanit.I ogrzew.III 	r-g	2,910	1,00	0					
		Materiały:									
		Klamry ciesielskie 14-16x300 mm 	kg	31,000	1,00	0					
		Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III 	m3	0,149	1,00	0					
		Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple 	m3	0,128	1,00	0					
		Krawędziaki iglaste wym.dł.2,4-3,6 m, kl.I 	m3	0,246	1,00	0					
		Woda przemysłowa z rurociągu 	m3	6,000	1,00	0					
		Rury stalowe o śred.do 48 mm 	m	1,500	1,00	0					
		Korki żeliwne 	szt	0,200	1,00	0					
		Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe 	szt	0,200	1,00	0					
		Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 32 mm 	szt	0,200	1,00	0					
		Zawór zwrotny SOCLA grzybkowy typ 601 - PN 10, fi 25 mm 	szt	0,200	1,00	0					
		Uszczelki gumowe pierścieniowe śred.32 mm 	szt	2,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód skrzyniowy do 5,0 t 	m-g	3,160	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
39	KNR 2-18
0803-01-176	Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociągowych

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00
	200 m								
		Robocizna: 									
		Monter instalacji sanit.I ogrzew.II 	r-g	2,450	1,00	0					
		Monter instalac.sanit.I ogrzew.III 	r-g	1,220	1,00	0					
		Materiały:									
		Podchloryn sodowy 	kg	0,500	1,00	0					
		Woda przemysłowa z rurociągu 	m3	4,800	1,00	0					
		Rury stalowe o śred.do 48 mm 	m	1,500	1,00	0					
		Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 25 mm 	szt	0,200	1,00	0					
		Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne 	szt	0,100	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	1,580	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
40	KNR 2-01I
0230-0101-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III

Obmiar = 294,64
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa 100 KM 	m-g	0,0127	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
41	KNKRB 01
0229-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 40 cm.Kategoria gruntu I-II

Obmiar = 294,64
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1022	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h 	m-g	0,031	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
42	KNKRB 01
0219-0201-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t,do 1 km.Kategoria gruntu III

Obmiar = 24,55
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,3773	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 	m-g	0,0569	1,00	0					
		Spycharka gąsienicowa 100 KM 	m-g	0,0138	1,00	0					
		Samochód samowyładowczy  5-10t 	m-g	0,1138	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
43	KNKRB 01
0203-0501-060	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodem samowyład.5-10t.Kat.gruntu III-IV

Obmiar = 24,55
Krotność = 2,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy  5-10t 	m-g	0,0137	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
4		Kolumbarium
									
 44	KSNR  1
0202-06-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat.III-IV

Obmiar = 16,25
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,188	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Koparka gąsienicowa 0,40 m3 	m-g	0,0672	1,00	0					
		Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,201	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
45	KSNR  1
0204-0401-060	Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowył.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej,kat.III-IV

Obmiar = 16,25
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy  5-10t 	m-g	0,0219	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
46	KSNR  2
0101-01-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych

Obmiar = 54,00
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	1,080	1,00	0					
		Materiały:									
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,004	1,00	0					
		Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III 	m3	0,003	1,00	0					
		Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm 	m3	0,003	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 20,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy do 5 t 	m-g	0,030	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
47	KSNR  2
0103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy do 14 mm

Obmiar = 0,40
Krotność = 1,00
	t								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	40,200	1,00	0					
		Materiały:									
		Pręty okrągłe do zbrojenia śr.do 14 mm 	kg	1,006	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Prościarka do prętów automat. 	m-g	4,300	1,00	0					
		Nożyce do prętów 	m-g	5,800	1,00	0					
		Giętarka do prętów śr.do 40 mm 	m-g	4,800	1,00	0					
		Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	1,600	1,00	0					
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,800	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
48	KSNR  2
0105-01-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,ław fundamentowych

Obmiar = 23,17
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	2,150	1,00	0					
		Materiały:									
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 	m3	1,015	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
49	
kalkulacja własna	Montaż bloków prefabrykowanych żelbetowych - kolumbarium

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
									
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3 	kpl			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
50	KSNR  2
0103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi o średnicy do 14 mm

Obmiar = 0,10
Krotność = 1,00
	t								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	40,200	1,00	0					
		Materiały:									
		Pręty okrągłe do zbrojenia śr.do 14 mm 	kg	1 006,000	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Prościarka do prętów automat. 	m-g	4,300	1,00	0					
		Nożyce do prętów 	m-g	5,800	1,00	0					
		Giętarka do prętów śr.do 40 mm 	m-g	4,800	1,00	0					
		Samochód skrzyniowy  5-10 t 	m-g	1,600	1,00	0					
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,800	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
51	KSNR  2
0101-05-050	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek,podciągów i wieńców

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	1,910	1,00	0					
		Materiały:									
		Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III 	m3	0,012	1,00	0					
		Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III 	m3	0,011	1,00	0					
		Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane 	m3	0,003	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 20,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,030	1,00	0					
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,240	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
52	KSNR  2
0105-05-060	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,belek,podciągów i wieńców

Obmiar = 2,44
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	3,280	1,00	0					
		Materiały:									
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 	m3	1,020	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,900	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
53	KSNR  2
0701-02-050	Ścianki z cegły klinkierowej,o grubości 1/2 cegły

Obmiar = 20,80
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	1,200	1,00	0					
		Materiały:									
		Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45 	szt	48,100	1,00	0					
		Zaprawa murarska z trasem 	kg	0,030	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,160	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
54	KSNR  2
0901-01-050	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Obmiar = 89,91
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,883	1,00	0					
		Materiały:									
		Zaprawa cementowo-wapienna M 2 	m3	0,0028	1,00	0					
		Zaprawa cementowo-wapienna M 4 	m3	0,0211	1,00	0					
		Zaprawa cementowo-wapienna M 7 	m3	0,0006	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,108	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
55	KSNR  3
1001-0501-040	Ochrona narożników wypukłych z kątowników

Obmiar = 83,96
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,298	1,00	0					
		Materiały:									
		Zaprawa klejowa ATLAS HOTER U do systemów ociepleń ze styropianu i XPS, również do zatapiania siatki, opak. 25 kg 	kg	0,0004	1,00	0					
		Kątownik ochronny narożnikowy z siatką 	m	1,050	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,001	1,00	0					
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0017	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
56	KNR 00-23
2612-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

Obmiar = 89,91
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,275	1,00	0					
		Tynkarz II 	r-g	0,275	1,00	0					
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0612	1,00	0					
		Materiały:									
		Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20 	kg	4,000	1,00	0					
		Siatka z włókna szklanego do systemu ociepleń ATLAS 150 - gramatura 150 	m	1,2485	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny przenośny 	m-g	0,007	1,00	0					
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0052	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
57	KNR 00-23
0931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Obmiar = 89,91
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,0808	1,00	0					
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0242	1,00	0					
		Materiały:									
		Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST 	kg	0,300	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 1,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0004	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
58	KNR 00-33
0126-02-050	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSil APK - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie

Obmiar = 89,91
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Tynkarz III 	r-g	0,3708	1,00	0					
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0232	1,00	0					
		Materiały:									
		Tynk o strukturze baranek StoSil APK 	kg	2,400	1,00	0					
		Sprzęt:									
		Żuraw okienny do 0,50t 	m-g	0,0049	1,00	0					
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0068	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
59	TZKNBK 1916
0101-0041-050	Montaż okładzin, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 12 cm (granit, sjenit, wapienie zbite)

Obmiar = 99,13
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Kamieniarz renowator obiektów zabyt 	r-g	7,600	1,00	0					
		Materiały:									
		Elem.kamienne obrobione ze skał twardych 	m2	1,010	1,00	0					
		Piasek zwykły 	m3	0,040	1,00	0					
		Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5 	t	0,018	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 16,00 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 	m-g	0,580	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
5		Montaż zbiornika bezodpływowego 10 m3
									
 60	KNKRB 01
0115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

Obmiar = 30,49
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,0052	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa 100 KM 	m-g	0,0025	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
61	KNKRB 01
0206-0201-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3,głębokość wykopów do 3,00m.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 44,84
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,2865	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) 	m-g	0,032	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
62	KNR 2-18
0501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich

Obmiar = 12,00
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,2454	1,00	0					
		Materiały:									
		Piasek 	m3	0,122	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
63	
kalkulacja własna-090	Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3 w wykopie

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
	kpl								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3 	kpl			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
64	KNKRB 01
0213-02-060	Zasypanie wykopów spycharką 55 kW/75 km.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 31,40
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,085	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa  75 KM 	m-g	0,0379	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
65	KNKRB 01
0220-02-050	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 16,92
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1461	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa 100 KM 	m-g	0,0024	1,00	0					
		Zrywarka przyczepna 	m-g	0,0008	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
66	KNKRB 01
0229-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 40 cm.Kategoria gruntu I-II

Obmiar = 31,40
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1022	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h 	m-g	0,031	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
67	KNKRB 01
0208-0201-060	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi o pojemności łyżki 0,25 m3,głębokość wykopu do 3,00 m.Kat.gruntu III

Obmiar = 22,62
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1208	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Koparka gąsienicowa 0,25 m3 	m-g	0,0699	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
68	KNKRB 01
0307-02-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 2,26
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	2,670	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
69	KNR 2-18
0501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich

Obmiar = 22,62
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,2454	1,00	0					
		Materiały:									
		Piasek 	m3	0,122	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
70	KNR 2-18W
0517-0210-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PP i pokrywą żeliwną

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
	szt								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	2,420	1,00	0					
		Materiały:									
		Kineta do studni kanalizacyjnych z tworzyw 	szt	1,000	1,00	0					
		Uszczelki 	szt	2,000	1,00	0					
		Trzony studzienki,rura karbowana 	m	1,050	1,00	0					
		Rury teleskopowe 	szt	1,000	1,00	0					
		Pokrywy żeliwne 	szt	1,000	1,00	0					
		Pospółka - kruszywo nienormowane 	m3	0,200	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,070	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
71	KNR 2-18W
0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk

Obmiar = 22,62
Krotność = 1,00
	m								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,345	1,00	0					
		Materiały:									
		Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm 	m	1,020	1,00	0					
		Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN			0					
		Sprzęt:									
		Samochód dostawczy do 0,9 t 	m-g	0,0083	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
72	KNKRB 01
0213-02-060	Zasypanie wykopów spycharką 55 kW/75 km.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 22,62
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,085	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa  75 KM 	m-g	0,0379	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
73	KNKRB 01
0220-02-050	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 km.Kategoria gruntu III-IV

Obmiar = 22,62
Krotność = 1,00
	m2								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1461	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Spycharka gąsienicowa 100 KM 	m-g	0,0024	1,00	0					
		Zrywarka przyczepna 	m-g	0,0008	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
74	KNKRB 01
0229-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 40 cm.Kategoria gruntu I-II

Obmiar = 22,62
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robotnik budowlany I 	r-g	0,1022	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h 	m-g	0,031	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
75	KNR 2-01W
0232-02-060	Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hałdach,grunt kat.III wyk.ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25m3 z transportem do 1km samochodami samowyład.do 5-10t

Obmiar = 19,00
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,050	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3 	m-g	0,0547	1,00	0					
		Spycharka gąsienicowa  75 KM 	m-g	0,026	1,00	0					
		Samochód samowyładowczy  5-10t 	m-g	0,120	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
76	KNR 2-01W
0210-04-060	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209; 0230-0232 za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km transportu sam.samowyład.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV

Obmiar = 19,00
Krotność = 1,00
	m3								
		Robocizna: 									
		Robocizna 	r-g	0,000	1,00	0					
		Materiały:									
		Sprzęt:									
		Samochód samowyładowczy  5-10t 	m-g	0,0152	1,00	0					
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									
6		Roboty dodatkowe
									
 77	
AW-090	Obsługa geodezyjna

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00
	kpl								
		Robocizna: 									
		Materiały:									
		Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3 	kpl			0					
		Sprzęt:									
		Razem pozycja:									
		obmiar:									
		Koszty bezpośrednie:									
		Koszty zakupu:	%								
		Koszty pośrednie:									
		Razem:									
		Zysk:	%								
		Razem:									
		Razem element:									

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	171	Kamieniarz renowator obiektów zabyt	r-g	753,3880			
2.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	16,5600			
3.	0	203	Monter instalac.sanit.I ogrzew.III	r-g	8,2600			
4.	0	33	Brukarz III	r-g	1 131,3827			
5.	1	391	Robotnik budowlany I	r-g	2 425,2018			
6.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	1 842,8534			
7.	0	462	Tynkarz II	r-g	24,7253			
8.	0	463	Tynkarz III	r-g	65,3286			
9.	0	72	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	375,5214			
10.	0	73	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	211,3318			
11.	0	999	Robocizna	r-g	550,6260			
12.	0	999	Robocizna	r-g	43,6239			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		7 448,8029			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1030400	Wazelina techniczna N (TN)	kg	8,9320			
2.	0	1102110	Pręty okrągłe do zbrojenia śr.do 14 mm	kg	101,0024			
3.	1	1120010	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	m	771,6800			
4.	0	1317099(2)	Kątownik ochronny narożnikowy z siatką	m	88,1580			
5.	0	1341201	Klamry ciesielskie 14-16x300 mm	kg	62,0000			
6.	0	1413201	Podchloryn sodowy	kg	1,0000			
7.	0	1552328	Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST	kg	26,9730			
8.	0	1554103	Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20	kg	359,6400			
9.	1	155410517	Zaprawa klejowa ATLAS HOTER U do systemów ociepleń ze styropianu i XPS, również do zatapiania siatki, opak. 25 kg	kg	0,0336			
10.	0	1560412	Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm	m2	808,0000			
11.	1	160050204	Kruszywo łamane 0-31,5 mm	t	729,4375			
12.	0	1600601	Miał (kruszyny)	t	61,5313			
13.	0	1601801	Piasek zwykły	m3	501,9072			
14.	0	1601804	Piasek	m3	34,1783			
15.	0	1602199	Pospółka - kruszywo nienormowane	m3	0,2000			
16.	0	1632150	Elem.kamienne obrobione ze skał twardych	m2	100,1213			
17.	0	1700305	Cement portlandzki zwykły "35" workowany	t	26,8122			
18.	0	1701108	Cement portlandzki CEM II/A;CEM II/B 32,5	t	1,7843			
19.	0	1701115	Cement portl,CEM II/A-S42,5 NA,II/B-S42,5N	t	2,2055			
20.	0	1800003	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45	szt	1 000,4800			
21.	0	2000200	Fundament prefabrykowany betonowy	szt	4,0000			
22.	0	2220802	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1 406,0088			
23.	0	2222110	Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,kolorowe	m2	2 348,9310			
24.	0	2303299	Taśma izolacyjna "DENSO"	m2	0,2424			
25.	0	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	107,5152			
26.	0	2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25	m3	26,0064			
27.	0	2380803	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,2517			
28.	0	2380804	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	1,8971			
29.	0	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,0539			
30.	0	2380852	Zaprawa murarska z trasem	kg	0,6240			
31.	0	2383031	Tynk o strukturze baranek StoSil APK	kg	215,7840			
32.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	2,4036			
33.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,2720			
34.	0	2640003	Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III	m3	0,2980			
35.	0	2640900	Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple	m3	0,2560			
36.	0	2641810	Krawędziaki iglaste wym.dł.2,4-3,6 m, kl.I	m3	0,4920			
37.	1	390060221	Siatka z włókna szklanego do systemu ociepleń ATLAS 150 - gramatura 150	m	112,2526			
38.	0	3930000	Woda	m3	11,4580			
39.	0	3930001	Woda przemysłowa z rurociągu	m3	146,4338			
40.	0	3950000	Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm	m3	0,1620			
41.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0300			
42.	0	5022304	Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 60,3/3,6mm	m	6,2400			
43.	0	5064413	Rury stalowe o śred.do 48 mm	m	6,0000			
44.	0	5242399	Zwężki żeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe	szt	5,0000			
45.	0	5242499	Trójniki żeliwne kołnierzowe	szt	5,0000			
46.	0	5310499	Korki żeliwne	szt	0,4000			
47.	0	5319998	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe	szt	0,4000			
48.	0	5321199	Kołnierze dociskowe "X-W"	szt	28,8860			
49.	0	5321901	Króćce żel.ciśn.1-kołn.typu FW fi  50 mm	szt	28,8860			
50.	0	5601210	Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm	m	23,0724			
51.	0	5631104	Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 32/3,0 mm	m	309,0802			
52.	1	5631200	Rury przepustowe z PCW,śred. 50 mm	m	6,2400			
53.	0	5701023	Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 25 mm	szt	0,4000			
54.	0	5701024	Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 32 mm	szt	0,4000			
55.	0	5764399	Zdroje wodociągowe uliczne	szt	5,0000			
56.	0	5802399	Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe,owalne	szt	5,0000			
57.	1	582160401	Zawór zwrotny SOCLA grzybkowy typ 601 - PN 10, fi 25 mm	szt	0,4000			
58.	0	5821699	Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne	szt	0,2000			
59.	0	5891099	Obudowy żeliwne do zasuw nr kat.025A,025B	szt	5,0000			
60.	0	5891100	Skrzynki żel.uliczne do hydrantów kat.856	szt	5,0000			
61.	0	6330510	Pokrywy żeliwne	szt	1,0000			
62.	0	6333299	Trzony studzienki,rura karbowana	m	1,0500			
63.	0	6333399	Rury teleskopowe	szt	1,0000			
64.	0	6333899	Uszczelki	szt	2,0000			
65.	1	6348101	Kineta do studni kanalizacyjnych z tworzyw	szt	1,0000			
66.	0	6801207	Śruby stal.ŚRD M-16 z podkład.I nakrętkami	kg	8,1500			
67.	0	6815999	Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn.	szt	20,0000			
68.	0	6832025	Uszczelki gumowe pierścieniowe śred.32 mm	szt	4,0000			
69.	1	701090726	Wkładka topikowa ogólnego stosowania WTNH-000/gG 500V~ 20A Szerokość wkładki 21 mm	szt	3,0000			
70.	1	7052999	Słupek elektryczny SE	kpl	4,0000			
71.	0	7081973	Wyłączniki nadprądowe 3-bieg.S 193 C 25 A	szt	1,0000			
72.	1	7331399	Oprawa LED o parametrach min. 35 W, 2700 K, 5 900lm, IP54, 10 kV	kpl	33,0000			
73.	0	7462003	Zaciski odgałęźne śrubowe 16-150 mm2	szt	74,0000			
74.	1	750140310	Wkładka topikowa D01 gG 10A D0	szt	37,0000			
75.	0	7584020	Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm	m	275,0000			
76.	0	7592912	Złącza kablowe typu ZK-1a 200 A	kpl	1,0000			
77.	0	7593401	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp.	szt	37,0000			
78.	0	7760825	Rura osłonowa z PE-HD fi 50x4,3 mm	m	533,0000			
79.	1	7922205	linka LgY, 10 mm2	m	37,0000			
80.	0	7952005	Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2	m	297,0000			
81.	0	8040054	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2	m	4,1600			
82.	1	807011104	Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKXS 0,6/1kV 4x16 RE mm2 ENERGYPAR	m	286,0000			
83.	1	807011204	Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x25 (ilość i przekrój żył n x mm2)	m	554,3200			
84.	1	811250104	Słup aluminiowy SAL-4/B60 anodowany o śr. fi 114mm przy podstawie, montowany na fundamencie	szt	33,0000			
85.	0	8140202	Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych	szt	33,0000			
86.	1	AW0001	tabliczka opisowa grawerowana	szt	33,0000			
87.	1	AW0002	Rozdzielnica oświetleniowa	szt	1,0000			
88.	1	kalkulacja własna	studnia wodomierzowa 600 z wyposarzeniem	szt	1,0000			
89.	1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zbiornika żelbetowego o pojemności 10 m3	kpl	2,0000
1,0000			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	11111	Koparko-spycharka 0,15 m3	m-g	47,8288			
 2.	0	11161	Koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	1,5811			
 3.	0	11162	Koparka gąsienicowa 0,40 m3	m-g	1,0920			
 4.	0	11163	Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)	m-g	10,4509			
 5.	0	11333	Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	11,7080			
 6.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	14,0540			
 7.	0	11412	Ładowarka jednonacz.koł.1,25m3	m-g	38,9356			
 8.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	19,2499			
 9.	0	11711	Zrywarka przyczepna	m-g	0,0316			
 10.	0	12311	Walec wibracyjny samojezd.2,5t	m-g	9,1666			
 11.	0	12411	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t	m-g	9,1664			
 12.	0	12522	Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h	m-g	10,8084			
 13.	0	12533	Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg	m-g	110,0000			
 14.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	22,1242			
 15.	0	14632	Pompa wysokociś.hyd.ele.250atm	m-g	3,5940			
 16.	0	31112	Żuraw samochodowy do 4,0 t	m-g	18,4228			
 17.	0	34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	75,5297			
 18.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0,7134			
 19.	0	35212	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0,4406			
 20.	0	35414	Dźwignik hydr.przenośny 250 t	m-g	3,5940			
 21.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	61,9383			
 22.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	21,2030			
 23.	0	39531	Samochód skrzyniowy  5-10 t	m-g	0,8000			
 24.	0	39651	Przyczepa dłużycowa do 4,5 t	m-g	13,2000			
 25.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	4,8863			
 26.	0	39812	Samochód samowyładowczy  5-10t	m-g	74,4300			
 27.	0	39813	Samochód samowyład.10-15 t (1)	m-g	4,5200			
 28.	0	39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	26,1480			
 29.	0	45111	Wibrator powierzchniowy 225 kG	m-g	297,9132			
 30.	0	71212	Giętarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	2,4000			
 31.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	2,9000			
 32.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	2,1500			
 33.	0	72121	Spawarka transformator.do 500A	m-g	219,7062			
 34.	0	75251	Piła do ciecia płytek	m-g	57,2910			
 35.	0	81123	Zespół prądotwór.trójfaz.20kVA	m-g	3,5940			
 36.	0	83111	Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min	m-g	63,6990			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Utwardzenie terenu
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 4 766,0059

2. 	Branża elektryczna
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 061,9435

3. 	Instalacja wodociągowa
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 422,5522

4. 	Kolumbarium
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 1 140,9704

5. 	Montaż zbiornika bezodpływowego 10 m3
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 57,3309

6. 	Roboty dodatkowe
Kod Słownika Zamówień: 
Ilość r-g: 0,0000