Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 – zwanego dalej „olejem opałowym”, do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiorników odbiorcy (w trzech miejscach dostawy) wskazanych w zał. nr 1do opisu przedmiotu zamówienia– „Plan dostaw”.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024 /Przetwory naftowe - oleje opałowe/ dla gatunku L-1 oraz posiadać świadectwo (certyfikat) jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe na każdą partię dostawy.
3. Minimalne parametry jakie musi spełniać olej opałowy lekki:
   1. Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg;
   2. Gęstość w temp. 15° C - max. 860 kg/m3;
   3. Temperatura zapłonu powyżej 56°C;
   4. Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C - max 6,00 mm2/s;
   5. Zawartość siarki max 0,1 % (m/m).
4. Przed rozpoczęciem realizacji dostaw Wykonawca dokona z odbiorcą roboczych uzgodnień organizacyjno – technicznych w zakresie sposobu odbioru partii dostawy, w tym: sprawdzenia możliwości awizowania dostaw partii oleju opałowego do Odbiorcy, zaplombowania tych partii   
   u Odbiorcy (zgodnie z obowiązującymi wzorami plomb).
5. Olej opałowy będzie dostarczany cysternami Wykonawcy na jego koszt. Cena transportu i napełnienia zbiorników Zamawiającego jest wliczona w cenę oleju opałowego.
6. Dostarczany olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi wyposażonymi   
   w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr. Dostawy muszą być realizowane specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15oC (urządzenia wydawcze powinny także posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag).
7. Olej opałowy będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych według ADR i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147).
8. Dostawa oleju opałowego będzie realizowana sukcesywnie (partiami) w godzinach   
   od 7.30 do 14.30 w dni robocze, na podstawie zapotrzebowania złożonego mailem/faksem przez Zamawiającego dla odbiorców wymienionych w zał. nr 1 – „Plan dostaw”.
9. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną odbiorcy autocysterną jednorazową dostawę oleju opałowego, jednego rodzaju i gatunku identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości.
10. Wykonawca okaże każdorazowo podczas dostawy oleju opałowego certyfikat (świadectwo) jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczonego oleju.
11. Warunkiem przyjęcia partii dostawy przez odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę   
    dokumentu przewozowego i świadectwa jakości oleju.
12. Certyfikat (świadectwo) jakości partii oleju opałowego powinien określać rzeczywiste parametry fizyko – chemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w pkt. 3.   
    Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.

Certyfikat powinien ponadto zawierać:

1. nazwę i adres podmiotu wystawiającego certyfikat oraz datę jego wystawienia,
2. nazwę i adres odbiorcy oleju opałowego,
3. numer identyfikacyjny,
4. nazwę oleju opałowego,
5. nr dokumentu przewozowego,
6. miejsce załadunku i pobrania próbek,
7. data pobrania próbek,
8. wyniki badań,
9. odniesienia wyników badań do zgodności z PN-C-96024,
10. wielkość partii oleju opałowego wyrażona w litrach przeliczonych na warunki  
    w temperaturze 15 ºC.
11. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego określonym w zamówieniu (zał. nr 2 lub druk dostawcy zawierający wszystkie dane określone we wzorze Zamawiającego) lub innym uzgodnionym z Zamawiającym jednak w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, np.: warunki atmosferyczne i zamówienie mniejszych ilości oleju opałowego niż określone w zał. nr 1 – Plan dostaw.
13. W stosunku do niezamówionych ilości oleju opałowego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.
14. W przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w pkt. 11. albo oleju opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odmowy przyjęcia oleju opałowego. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu będą obciążały Wykonawcę.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu planowanej dostawy ujętej w „Planie dostaw” po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
16. „Plan dostaw” stanowi prognozowane zapotrzebowanie na olej opałowy w danym miesiącu kalendarzowym, które może ulec zmianie uwarunkowanej realnym zapotrzebowaniem odbiorcy   
    w danym miesiącu.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości dostaw oleju opałowego w jednym miejscu dostawy skutkujące zmniejszeniem ilości dostaw w drugim miejscu dostawy.
18. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdorazowo przed dostawą (min. 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy) dane pracowników realizujących daną dostawę, celem umożliwienia wejścia pracowników na teren Zamawiającego.
19. Faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego drogą elektroniczną, bądź drogą pocztową wysłaną na adres Zamawiającego.
20. Zapłata za dostarczoną partię oleju opałowego nastąpi w formie polecenia przelewu   
    w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
21. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów:
22. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2023 poz. 104 ze zm.);
23. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1345).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan dostaw na 2025 r.

Załącznik nr 2 – Zamówienie

Opracował: Tomasz CICHOCKI

Załącznik nr 1



|  |  |
| --- | --- |
| **Zamówienie \*** Nr …… z dnia …………….  Do umowy Nr …….……. z dnia …………….  Na dostawy partii oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych | |
| **Zamawiający:**  ……………………………………………....  ………………………………………………  NIP: ………………………. | **Odbiorca:**  ………………………………………………  ……………………………………………....  Tel/Fax: …………………….. |
| **Wykonawca:**  ……………………………………………….  Nazwa firmy, adres  NIP: ………………….  Regon: …………….....  Tel.: ……………... | **Adres miejsca dostawy:**  ………………………………………………  ……………………………………………… |
| **Uwagi:** Oświadczam, że zamówiona ilość oleju opałowego będzie wykorzystana tylko do celów grzewczych. | Inne informacje, techniczne możliwości odbioru partii dostawy: ……………………..  ……………………………………………… |

Załącznik nr 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot dostawy wg PN-C-96024 | Żądana ilość partii dostawy w danym okresie „Planu dostaw” (litrów) | Żądany termin dostawy w danym okresie „Planu dostaw” |
| a | b | c | d |
| 1 |  |  |  |

....…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia zamówienia

\* Zamówienie na dany okres „Planu dostaw” Odbiorca przekazuje Wykonawcy w formie e-maila