**Załącznik nr 1 do SWZ**

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE CIEPŁOMIERZY ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Zadanie nr 1

Dot. ciepłomierzy **UH50**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 1,5 m3/h | 52 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 20 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 19 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 9 szt. |
| 5. | 10 m3/h |  1 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 1 szt. |
| 7. | 40 m3/h | 1 szt. |
| 8.  | 60 m3/h | 1szt. |
|   | **Razem** | **104 szt.** |

Zadanie nr 2

Dot. ciepłomierzy **Multical 602, 601+**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 1,5 m3/h |  74 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 84 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 115 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 39 szt. |
| 5. | 10 m3/h | 11 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 2 szt. |
| 7. | 25 m3/h | 4 szt. |
| 8. | 40 m3/h | 1 szt. |
|  | **Razem** | **330 szt.** |

Zadanie nr 3

Dot. ciepłomierzy **Multical 603**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 1,5 m3/h | 270 szt. |
| 2. | 2,5 m3/h | 112 szt. |
| 3. | 3,5 m3/h | 88 szt. |
| 4. | 6,0 m3/h | 29 szt. |
| 5. | 10 m3/h | 20 szt. |
| 6. | 15 m3/h | 8 szt. |
| 7. | 25 m3/h | 2 szt. |
| 8. | 40 m3/h | 4 szt. |
| 9.  | 60 m3/h | 1 szt. |
|  | **Razem** |  **534 szt.** |

Zadanie nr 4

Dot. przeliczników elektronicznych **Multical 803**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres | Ilość |
| 1. | 100 m3/h | 5 szt. |
| 2. | 150 m3/h | 1 szt. |
| 3. | 400 m3/h | 2 szt. |
|  | **Razem** | **8 szt.** |

**Wymagania dotyczące legalizacji i czynności dodatkowych**

W ofercie należy przedstawić całkowity koszt dla poszczególnych zakresów, który powinien

zawierać:

- kontrolę metrologiczną, legalizację przelicznika i przetwornika i pary czujników

- wymianę baterii zasilającej przelicznik - SAFT LS33600 lub równoważna pod względem parametrów technicznych

- zerowanie pamięci przelicznika.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli metrologicznej elementu ciepłomierza opłata nie będzie pobierana.

**Tabela nr 1 – potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczących legalizacji i czynności dodatkowych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj czynności** | **TAK / NIE** |
| Kontrola metrologiczna |  |
| Wymiana baterii – SAFT LS33600 lub równoważna  |  |
| Zerowanie pamięci przelicznika |  |
| Brak opłaty w przypadku negatywnego wyniku legalizacji |  |
| Zachowanie wymaganego terminu legalizacji dla każdej partii dostarczonych ciepłomierzy. |  |

(w przewidzianej kolumnie należy przedstawić informację odnośnie każdej pozycji.)

**Termin realizacji**:

Dla wszystkich zadań termin realizacji wynosi 10 dni roboczych

licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Wykonawcę do dnia wysyłki urządzeń po legalizacji.

Liczniki ciepła dostarczane będą do Wykonawcy sukcesywnie od 15.01.2024 r. do 15.12.2024 r.

w partiach ok. 40 szt. dwa razy w miesiącu.

 …..………………

(podpis Wykonawcy)