**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* **trwała konstrukcja z blachy stalowej**
* **prowadnice pozwalające na łatwą manipulację drzwiami**
* **drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami**
* **półki, których wysokość można regulować co 35 mm, nośność półki 60 kg przy równomiernym obciążeniu**
* **powierzchnia wykończona farbą proszkową w kolorze jasnoszary**

**Wysokość (mm) 1990**

**Szerokość (mm) 1200**

**Głębokość (mm) 450**

**Liczba półek 4**

**Nośność półki (kg) 60**

**Typ drzwi przesuwne**