Załącznik Nr 1.3.2 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

**Kontener wózek transportowy z 3-częściową pokrywą – 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji min. 2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | | PARAMETR OFEROWANY  (podać zakresy, opisać lub potwierdzić) |
| **I** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | 3-częściowy mechanizm składania pokrywy i klapa w przedniej ściance  • Wycięcie w pojemniku zakończone profilem; styki profili zespawane w sposób ciągły  • Stabilny profil krawędzi i podłogi o dużych wymiarach, złączony na stałe połączeniem kształtowym z blachą obudowy i podłogi  • Gładkie ścianki bez wytłoczeń  • Spaw wzdłużny, fuga podłogowa uszczelniona dookoła  • Podłoga wózka z nachyleniem i kurkiem spustowym  • Uchwyt do transportu po stronie rolek kierowanych  • Dookoła rama ochronna z wyściółką z tworzywa sztucznego  • Podwozie: 2 kółka kierujące i 2 kółka stałe w narożach, ∅ 200 mm, szerokość 50 mm, lekko bieżne, z okładziną gumową, „bezśladowe“, z łożyskami rolkowymi, z tarczami ochronnymi.  Wymiar wewnętrzny (dł. x szer. x wys., ok.mm): 1250 x 700 x 1000 +/- 10%  Wymiar zewnętrzny (dł. x szer. x wys., ok.mm): 1390 x 810 x 1490 +/- 10%  Objętość (l): 1050 +/- 10% | Tak |  |
| **II** | **OKRES GWARANCJI I SERWISU** | | |
|  | Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego, min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji | TAK |  |

UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami zapytania ofertowego sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy