**ZP.271.34.2024** Kosakowo, 13.11.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na: ***Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów, parkingów urządzonych
oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie styczeń-marzec 2025 r.***

Działając na podstawieart. 135 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Pytanie odnośnie rejonu 2 czy ścieżka rowerowa w Pierwoszynie od placu zabaw do klifu ma być również odśnieżana.**

ODPOWIEDŹ 1

Tak, ścieżka rowerowa w Pierwoszynie od placu zabaw do klifu w Mechelinkach ma być również odśnieżana. Ścieżkę zalicza się do III kategorii odśnieżania i usuwania śliskości.

**Pytanie 2**

**W drugiej kategorii dróg jest zapis "Efektem końcowym ma być usunięcie/roztopienie zlodowaceń i śniegu do nawierzchni (realizacja do 4 godzin).**

**Czy dobrze rozumiem, że po rozpoczęciu opadów w ciągu 4h drogi i chodniki podlegające
2 kategorii mają być doprowadzone do całkowicie czarnej nawierzchni?**

ODPOWIEDŹ 2

Zgodnie z zapisami SWZ po rozpoczęciu opadów w ciągu 4h drogi i chodniki podlegające 2 kategorii mają być doprowadzone do nawierzchni z jakiej są wykonane tj. np. kostka betonowa, droga gruntowa czy nawierzchnia asfaltowa.

**Pytanie 3**

**Znalazłem jeszcze nieścisłość między SWZ a formularzem ofertowym mianowicie wyliczenia w SWZ są oparte o 60 dni śnieżnych a w formularzu ofertowym o 100 dni, proszę o poprawę tych wyliczeń.**

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający załącza poprawiony formularz ofertowy dla każdej z części zgodny z zapisami SWZ- tj. przyjmujemy 60 dni śnieżnych (Załącznik nr 1A do 1F poprawiony)

**Pytanie 4**

**Jaką specyfikację pługopiaskarki wymagają państwo na rejon 6?**

ODPOWIEDŹ 4

Specyfikacja pługopiaskarki wymagana na rejon 6 musi być zgodna z definicja tj. samochód zaopatrzony w lemiesz do odgarniania śniegu oraz w urządzenie do posypywania piaskiem oblodzonej nawierzchni drogowej.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy 1A do 1F poprawiony

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Eunika Niemc**