**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Renowacja kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową tymczasowego przelewu
z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie**”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie wymiarów studni przeznaczonych do renowacji (średnicy i głębokości)?

**Odpowiedź:**

Studnie o przekroju kwadratowym około 1x1m oraz DN 1200mm - głębokość studni 2÷2,10m.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o informacje, jakiego typu kształtki kapeluszowe należy zastosować do uszczelnienia odgałęzień bocznych?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć kształtki kapeluszowe typu B.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.