**Załącznik nr 1A do SWZ**

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

**FORMULARZ OFEROWANYCH PRODUKTÓW**

**PO ZMIANIE Z DNIA 07-11-2023r.**

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Siedlnica”- etap II

**ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI WRAZ ZE SPRZĘTEM AGD, II postępowanie**

* SALA OGÓLNA
* JADALNIA/SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
* SALA TERAPII RUCHOWEJ
* PRACOWNIA KULINARNA
* SZATNIA DLA UCZESTNIKÓW
* POKÓJ PIELĘGNIARKI
* POKÓJ WYCISZEŃ + POKOJ PSYCHOLOGA
* ŁAZIENKA I WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
* SALA KOMPUTEROWA
* PRALNIA/SALA TRENINGU FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
* KSIĘGOWOŚĆ
* GABINET KIEROWNIKA
* POKÓJ SOCJALNY
* SZTANIA DLA PRACOWNIKÓW
* SANITARIATY DLA PRACOWNIKÓW
* ARCHIWUM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia | Parametry oferowanego wyposażenia\*zaznaczyć właściwą odpowiedź \*\* w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia | \*\* Nazwa producenta oferowanego produktu |
| \*\* Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy*(jeśli istnieje)* |
| 1. | Zestaw wypoczynkowy 2+3(Sala ogólna) | 1 komplet | Wymiary kanapy dwuosobowej „2”:- długość 1660 mm (+ /- 300 mm)- głębokość 850 mm (+ /- 150 mm)- wysokość 920 mm (+ /- 50 mm) | ……. mm \*\*……. mm \*\*……. mm \*\* |  |
| Wymiary kanapy trzyosobowej „3”:- długość 2170 mm (+ /- 300 mm)- głębokość 850 mm (+ /- 150 mm)- wysokość 920 mm (+ /- 50 mm) | ……. mm \*\*……. mm \*\*……. mm \*\* |
|  |  |  | kanapy nierozkładane | tak/ nie\* |  |
| siedzisko i oparcie -sprężyny bonelowe lub faliste | tak/ nie\* |  |
| wypełnienie granulatem piankowym lub pianką wysokoelastyczną lub pianką termoelastyczną | tak/ nie\* |
| tkanina welurowaw kolorze szarym ( do uzgodnienia z Zamawiającym) | tak/ nie\* |
| 2. | **Stolik/ ława**(Sala wyciszeń) | 1 | wymiar blatu: długość 900 mm (+ /- 10 mm)szerokość 600 mm (+ /- 10 mm) | …….. mm…….. mm |  |
| grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* |
| wysokość stolika: 500 mm (+ /- 10 mm) |  ..……. mm \*\* |
| - blat i płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta obustronnie laminowana o grubości minimum 18 mm- obrzeże PVC blatu grubości 1-2 mm | tak/ nie\* |
| półka pod blatem | tak/ nie\* |
| 3. | **Stół** **rozkładany** (2x sala ogólna 6x sala terapii zajęciowej /jadalnia1x pomieszczenie kierownika 1xpomieszczenie socjalne) | 10 | wymiar blatu: szerokość 1000 mm (+ /- 100 mm)długość 1600 mm (+ /- 200 mm)wysokość: 750mm (+ 50 mm)długość blatu po rozłożeniu2500 mm (+/- 100 mm)Ilość wkładów – 1-3 szt. |  ….…. mm  …….. mm ..…….mm……..mm……….szt. |  |
| - nogi okrągłe o przekroju min. Ø 70 mm lub kwadrat 80x80 mm (+/- 10 mm)z drewna bukowego malowane na kolor czarny z podkładkami ochronnymi | tak/ nie\* |
| stół rozkładany na prowadnicach szynowych  | tak/ nie\* |
| - blat z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- grubość blatu pogrubiona od 36 mm do 50 mm | tak/ nie\* |
| obrzeże blatu PVC: grubość 1-2 mm w kolorze blatu  | tak/ nie\* |
| 4. | **Krzesło tapicerowane**(Pom. socjalnePom. kierownika) | 12 | wymiary: wysokość: 860 mm (+ /- 50 mm)szerokość: 500 mm (+ /- 50 mm)głębokość: 450 mm (+ /- 30 mm) |   ….…. mm   …….. mm  …….. mm |  |
| obciążenie do 120 kg  | tak/ nie\* |
| nogi metalowe - minimum Ø 30, - z profilu stalowego - lakierowane proszkowo na kolor czarny - z podkładkami gumowymi | tak/ nie\* |
| - siedzisko tapicerowane tkaniną welurową - kolor szary | tak/ nie\*tak/ nie\* |
| 5. | **Szafa** **trzydrzwiowa z drzwiami przesuwnymi**(sala ogólna) | 2 | wymiary szafy: szerokość 2000 mmgłębokość 400 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 2500 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm …….. mm ..…….mm\*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum 18 mm- krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC o grubości 1-2 mm w kolorze płyty.- system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy- szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z - systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |
| 6. | **Szafa** **trzydrzwiowa z drzwiami przesuwnymi**(sala terapii zajęciowej/jadalnia) | 1 | wymiary szafy: szerokość :1800 mm głębokość : 400 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 2500 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm\*\* …….. mm\*\* ……. mm \*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości minimum 18 mm- krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |
| - system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowyszczotki przeciw kurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |
| Wyposażenie szafy: 18 półek w 3 segmentach szafy | tak/ nie\* |
| 7. | **Biurko proste** **sala komp.** | 5 | wymiar blatu: długość : 900 mm głębokość : 600 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 755 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm  …….. mm ………. mm \*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta obustronnie laminowana grubości minimum18 mm- obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm | tak/ nie\* ……. mm \*\* |
| 8. | **Krzesło biurowe****obrotowe z podłokietnikiem**5 szt.do sali komp.1 szt.Pielęgniarka1 szt.Psycholog1 szt.Księgowa | 8 | wymiary: wysokość 830 mm (+/- 100 mm)szerokość: 550 mm (+ /- 50 mm)głębokość: 450 mm (+ /- 50 mm) |   ….…. mm  …….. mm …….. mm \*\* |  |
| obciążenie do 120 kg  | tak/ nie\* |
| Obrotowa podstawa siedziska na stalowym podwoziu | tak/ nie\* |
| podłokietniki | tak/ nie\* |
| Siedzisko tapicerowane kolor szary | tak/ nie\* |
| 9. | **Zestaw** **szafek kuchennych****(pod wymiar)** | 1 kpl. | Zabudowa pracowni kuchennej o szerokości ok. 5000 mm.  | tak/ nie\* |  |
|  |  |  | szafki (korpusy i fronty) wykonane z płyty meblowej oklejonej obustronnie PVC o grubości 1-2 mmpokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą | tak/ nie\* |
| - Korpusy - kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- Blaty – odcień szarego betonu | tak/ nie\*tak/ nie\* |
| - płyta o grubości 18 mm, - krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości minimum 1-2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty.- blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) - obrzeże PVC blatu: grubość minimum 2 mm w kolorze blatu  | tak/ nie\*……..mm |
| zawiasy samodomykające | tak/ nie\* |
| fronty klapowe zamykane na siłownikach  | tak/ nie\* |
| uchwyty frontów stalowe rozstaw 128 mm | ………mm\*\* |
| 10. | **Wyspa kuchenna** | 1 | wymiar blatu 1.: długość: 1200 mmszerokość: 800 mm (+ /- 10 mm), wysokość: 36 mm (+ /- 10 mm) wymiar blatu 2.: długość: 1200 mm  szerokość: 800 mm (+ /- 10 mm) grubość blatu 36 mmdruga część wyspy umożliwiająca pracę przy wyspie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim | ….…. mm\*\* …….. mm\*\*……….mm\* |  |
| ………. mm \*\*……..mm\*\*……..mm\*\* |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta obustronnie laminowana grubości minimum 18 mm | tak/ nie\* |
| klasa higieniczności E1 | tak/ nie\* |
| - obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu - blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm)  | tak/ nie\*………. mm \*\* |
| cztery szafki pod wyspęwysokość; 820 mmszerokość: 600 mmgłębokość 380 mmnoga wyspy wysokość:720cmszerokość: 800 mmgłębokość: 36 mm | tak/ nie\*………. mm \*\*………. mm \*\*………. mm \*\*………. mm \*\*………. mm \*\*………. mm \*\* |
| 11. | **Szafa** **z drzwiami przesuwnymi**(kuchnia, sala terapii kuchennej) | 1 | wymiary szafy: szerokość: 1800 mm głębokość: 450 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 2550 mm (+ /- 50 mm) | ….…. mm …….. mm  ……. mm \*\* |  |
| - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)-płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm- krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC o grubości 1-2 mm w kolorze płyty.- system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowyszczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |  |
| Wyposażenie- ilość półek układ – 18 półek w 3 segmentach szafy  |  tak/ nie\* |
| 12. | **Biurko z szafkami****(**pom. księgowej) | 1 | wymiar blatu: długość: 1800 mmgłębokość :750 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm\*\* …….. mm\*\*……… mm\*\* |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm- płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm- obrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu - Szafki w biurku – 2 kontenerki :jedna część z drzwiami, druga z 3 szufladami- zawiasy samodomykające- uchwyty stalowe rozstaw 128 mm | ……… mm\*\*tak/ nie\* |  |
| tak/ nie\* |
| 13. | **Szafa** **na akta** (pom. księgowej) | 1 | - wymiar szafy: szerokość: 1600 mm głębokość 420 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 2100 mm (+ /- 10 mm)- szafa z 4 pełnymi drzwiami zamykanymi na kluczewyposażenie szafy :- drążek, 2 x półka oraz 2 segmenty po 5 półek  - płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS o grubości 1-2 mm, w kolorze płyty. | ….…. mm\*\* …….. mm\*\* ……. mm \*\* |  |
| tak/ nie\* |
| 14. | **Biurko** **Psychologa**( pom. psychologa) | 1 | wymiar blatu: długość :1100 mm szerokość: 600 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm …….. mm……….mm |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm- płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm- obrzeże PVC blatu: grubość 1-2 mm w kolorze blatu - 3 szuflady zamykane na kluczyk | tak/ nie\* |
| 15. | **Szafa** (regał)(pom. psychologa) | 1 | wymiar regału: szerokość: 900 mmgłębokość: 350 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 2100 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm\*\* …….. mm\*\* ……. mm \*\* |  |
| - szafa z 2pólkami odkrytymi i dolną częścią podzieloną na 3 przestrzenie na wysokość segregatorów A-4 z drzwiami zamykanymi na kluczyk.- regał z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)płyta obustronnie - laminowana grubości 18 mm- krawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC o grubości 1- 2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |
| 16. | **Biurko** ( gabinet pielęgniarki) | 1 | wymiar blatu: długość: 1000 mm szerokość: 600 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 750 mm (+ /- 10 mm) | ….…. mm\*\* …….. mm\*\*………mm\*\* |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm- płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta obustronnie laminowana grubości 18 mmobrzeże PVC blatu: grubość 1- 2 mm w kolorze blatu  | tak/ nie\* |
| 17. | **Szafa** (gabinet pielęgniarki) | 2 | wymiary szaf: szerokość: 1400 mmgłębokość: 400 mm (+ /- 10 mm)wysokość: 1900 mm (+ /- 10 mm) |  …….. mm\*\* ………mm\*\* ……. mm \*\* |  |
| - szafa z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta meblowa obustronnie laminowana o grubości 18 mmkrawędzie płyty oklejone obrzeżem PVC o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. | tak/ nie\* |
| Szafa 2drzwi z zamkiem na klucz- w tym: w dolnej części z kontenerem metalowym na akta osobowe, przechowywane na wiszącozamykana na klucz.- Półki w części górnej na segregatorySzerokość: 800 mmGłębokość: 500 mm | tak/ nie\* |
| szafa 1 drzwiowa od strony drzwi wejściowych z korytarza zamykana na klucz, z 2 półkami i wieszakiemszerokość: 600 mmgłębokość 400 mm | tak/ nie\* |
| 18. | **Szafki z ławkami** ( dla personelu) | 93 | Szafki ubraniowe– 9 boksów w 3 segmentach Każdy boks zamykany na zamek z kluczem,- kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- wymiary: wysokość;1800 mmszerokość:1200 mmgłębokość: 400 mm- płyta meblowa laminowana 18 mm- obrzeże PVC 1- 2mm | tak/ nie\* …….. mm\*\* ………mm\*\* ……. mm \*\* |  |
| Ławka - wymiary:wysokość 450 mmszerokość:1200 mmgłębokość: 370 mmmateriał:płyta meblowa grubość płyty 36 mm- obrzeże PVC 1- 2mm-kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) |  …….. mm\*\* ………mm\*\* ……. mm \*\*tak/ nie\* |  |
| 19. | **Półka** ( sala rehabilitacyjna | 5 | Wymiary: Długość: 1000 mmGłębokość: 300mmPodpórki boczne 150x300 mmPółka w kształcie litery U Płyta meblowa 18 mmOklejona PVC 1-2 mmkolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)montowana do ścianynośność – 15 kg |  …….. mm\*\* ………mm\*\* ……x …... mm \*\*tak/ nie\* |  |
| 20. | **Biurko kierownika w kształcie litery L**(gabinet kierownika) | 1. | wymiary blatu: długość: 2000 mmgłębokość: 800 mmwysokość : 750 mmdługość : 800 mmgłębokość: 450 mm tolerancja wymiarów(+ /- 10 mm) | .….. mm\*\* ………mm\*\* ……. mm \*\* ……. mm \*\* ……. mm \*\* |  |
| - grubość blatu pogrubiona od 26 mm do 28 mm- płyta: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)płyta obustronnie laminowana grubości 18 mm- obrzeże PVC blatu: grubość 1-2 mm w kolorze blatu  | tak/ nie\* |
| Kontener przy biurku Wymiary;wysokość; 600 mmszerokość; 800 mmgłębokość; 430 mm- 3 szuflady + drzwiczki zamykane na kluczyk  | tak/ nie\* |
| 21. | **Szafki dla uczestników** ( szatnia dla uczestników) | 9 szaf(po 4 boksy) | Boksy – 36 szt. zamykane na zamekWymiary szafy : Wysokość: 1960 mmSzerokość: 940 mm Głębokość: 480 mm – zawierającej 4 boksy- Materiał: płyta meblowa grubość płyty 18 mm- płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- oklejenie krawędzi PVC – 1-2mm- zawiasy puszkowe- uchwyty stalowe – rozstaw 128 mm | …….. mm\*\* ………mm\*\* ……. mm \*\*  tak/ nie\* |  |
| Wyposażenie boksu – wieszak 4 szt. plus półka | tak/ nie\* |
| 22. | Ławka ( szatnia dla uczestników) | 2 | Ławka - Wymiary: Długość: 1400 mmGłębokość: 370 mmWysokość: 450 mmGrubość płyty: 36 mm-Oklejenie krawędzi PVC 1- 2mm- Materiał: płyta meblowa grubość 18 mmpłyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) | …….. mm\*\* ………mm\*\* ……. mm \*\*tak/ nie\* |  |
| 23. | **Fotel obrotowy****kierownik** | 1. | wymiary: wysokość 1100 mm (+/- 100 mm)szerokość: 650 mm (+ /- 50 mm)głębokość: 520 mm (+ /- 50 mm) |    ….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| obciążenie do 130 kg  | tak/ nie\* |
| Obrotowa podstawa siedziska na stalowym podwoziu | tak/ nie\* |
| podłokietniki | tak/ nie\* |
| Siedzisko tapicerowane kolor szary lub czarny | tak/ nie\*tak/ nie\* |
| siłownik gazowy lub pneumatyczny | tak/ nie\* |
| 24. | **Szafa na akta****( gabinet kierownika)** | 1. | wymiary: wysokość: 2100 mm (+/- 100 mm)szerokość: 1700 mm (+ /- 50 mm)głębokość: 500 mm (+ /- 50 mm) |    ….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| - płyta meblowa grubość 18 mm- płyta kolor: DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- oklejenie krawędzi PVC – 1-2 mm- system jezdny drzwi przesuwnych aluminiowy- szczotki przeciwkurzowe zintegrowane z systemem zamykania drzwi | tak/ nie\* |  |
| 24. | Meble-zestaw + szafka(pomieszczenie socjalne) |  | Zabudowa kuchenna o szer. 3400 mm ( 1 zestaw 1600mm , 1 zestaw 1800 mm)W skład zestawu 1600 mm szafek wchodzą - szafki dolne Wymiary:- wysokość z blatem 870 mm ,- głębokość z blatem 600mm- długość 1600 mm(szafka z 3 szufladami szerokość 400 mmObudowa lodówki 600 mmSzafka zlewowa 600 mm)- szafki górne- wysokość: 720mm- długość 1600 mm- głębokość – 300 mmKominek na mikrofalę - wysokość 1600 mm- głębokość 580 mm- szerokość 600 mm.Szafka dolna – (szt. 2 po 600 mm)- długość 1200 mm- wysokość 870 mm- głębokość z blatem 600 mm  |  tak/ nie\*….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\*  ….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\*….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\*….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| - szafki (korpusy i fronty) wykonane z płyty meblowej - oklejone PVC o grubości 1-2 mmpokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą- kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)- płyta o grubości 18 mm, krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości 1-2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty.- blaty laminowane o grubości 39 mm (+/- 10 mm) w kolorze szarego betonuobrzeże PVC blatu: grubość 2 mm w kolorze blatu  | tak/ nie\* |
|  ……..mm |
| tak/ nie\* |
| 25.  | **Mikrofala**  | 1. | Wymiary:Wysokość: 380 mm (+/- 10 mm)Szerokość: 595 mm (+/- 10 mm)głębokość:350 mm (+/- 10 mm)kolor: czarny lub srebrny |   ….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\*tak/ nie\* |  |
| Min.6 programów | tak/ nie\* |
| Min.5 poziomów mocy | tak/ nie\* |
| Pojemność 20 litrów | tak/ nie\* |
| 26. | **Zlew i kran**(pomieszczenie socjalne) | 1. | - 1- komorowy plus ociekacz - bateria stojącą jednodźwigniowa chromowana,- Materiał: stal chromowana | tak/ nie\* |  |
| 27. | **Chłodziarka do zabudowy**(pomieszczenie socjalne – kuchnia dla personelu) | 1. | Automatyczne odszranianie | tak/ nie\* |  |
| Pojemność min.133 litry |
| Min. trzy półki |
| Wymiary:Wysokość: 820 mm (+/- 10 mm)Szerokość: 590 mm (+/- 10 mm)Głębokość: 540 mm (+/- 10 mm)DOPUSZCZA SIĘ pojemność 127 lSzerokość 560 mmwysokość 815 mmgłębokość 550 mm | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\*  …….. mm\*\* |
| 28. | **Meble – łazienka** **komoda -** dla personelu | 1. | Płyta meblowa grubości 18 mm, obrzeże PVC 1-2 mm, zawiasy samozamykająceBlat laminowany o grubości 36 mm  | ….…. mm\*\*  …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| Środek komody – półki – 2 szt. Wymiary:Długość 1450 mmWysokość 900 mmGłębokość 440 mmUchwyty stalowe – rozstaw 128 mmkolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny) |
| 29. | **Regał**(archiwum) | 5 | Wymiary:Wysokość: 2000 mm (+/- 100 mm)Szerokość: 800 mm (+/- 10 mm)Głębokość: 370 mm (+/- 10 mm) | ….…. mm\*\*   …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny)płyta o grubości 18 mm, krawędzie boczne płyt oklejone PVC grubości 1-2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. | tak/ nie\* |
| 30. | **Chłodziarko zamrażarka** | 1 | Automatyczne odszranianieKolor czarnySterowanie elektroniczneSzuflada w zamrażalce – min. 2 szt. Półki chłodnicze – min. 3 szt.Wymiary: Wysokość : min.1860 mm +/- 50 mmGłębokość : 600 mm +/- 100 mmSzerokość : 600 mm+/- 100 mm | tak/ nie\*….…. mm\*\*   …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| 31 | **Piekarnik do zabudowy** | 1 | Kolor czarnyMin. 8 funkcji pieczeniaWymiary:Wysokość : 595 mmSzerokość: 595 mmGłębokość:575 mm | tak/ nie\* |  |
| 32 | **Zmywarka** **do zabudowy** | 1. | - pojemność – 12 kpl.- zużycie wody max. 12LWymiary:Szerokość: 600 mmWysokość:820 mmGłębokość:550 mm | tak/ nie\* |  |
| 33 | **zlew 2 komorowy** **plus ociekacz** **plus kran** | 1 | Zlew – stalowy 2 komory+ ociekaczKolor: stal dekorWymiary:Długość: 1165 mmSzerokość 500 mmFunkcje:- Podłączenie do zmywarki,- Odporny na zarysowaniaBateria chromowana jednodźwigniowa | tak/ nie\* |  |
| 34 | **Płyta elektryczna** | 1 | Wymiary:Szerokość : 580 mm+/- 20 mmGłębokość: 510 mm +/- 20 mmKolor: czarnaSterowanie płyty - dotykowe | tak/ nie\* |  |
| 35 | **Krzesło tapicerowane**  | 72 | - obciążenie do 120 kg- nóżki metalowe , w kolorze czarnym- tapicerka welurowa w kolorze ciemno szarymWymiary:Wysokość – 860 mm ( +/- 40 mm)Szerokość – 540 mm ( +/- 40 mm)Głębokość – 450 mm (+/ - 40 mm) | tak/ nie\*….…. mm\*\*   …….. mm\*\* …….. mm\*\* |  |
| 36 | **Pralko-suszarka** | 1 | Wymiary:Głębokość: 600 mmSzerokość: 600 mmWysokość: 850 mmPralka-wielkość załadunku max.8 kgSuszenie – wielkość załadunku – max.5 kgPrędkość wirowania (obr. – min.) min.1400Zużycie wody w cyklu prania /suszenia max.80LWyświetlacz pralko-suszarki – elektronicznyDodatkowe drzwiczki – dodawanie prania w trakcie cyklu prania | ….mm\*\*….mm\*\* ..mm\*\* tak/nie\* |  |
| 37 | **Wersalka****- rozkładana** (sala wyciszeń) | 1 | Wymiary:Długość: 1980 mm (+/- 20 mm)Głębokość: 950 mm ( +/- 50 mm) Wysokość: 750 mm(+/- 50 mm)Powierzchnia spania: 1400x 2000 ( +/- 50 mm)Tkaninia welurowa – kolor szaryKanapa oparta na sprężynach kieszeniowychZ pojemnikiem na pościel | ….mm\*\*….mm\*\* ...mm\*\* ...mm\*\* tak/nie |  |

**UWAGA:**

* Kolor i rodzaj materiałów użytych do produkcji mebli muszą być jednakowe (spójne) - nie dopuszcza się dostawy w poszczególnych pozycjach w innych kolorach i odcieniach jak wyżej opisane.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.

* Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

...................................................

*(pieczątka i podpis osoby uprawnionych do*

*składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2023r.*