Indeks materiałowy: 6660PL1053169

 Nazwa: TERMO-HIGROMETR STALGAST RT820 620310

 Jednostka miary: Sztuka

 Stary indeks materiałowy:

 Klasa zaopatrzenia Aparatura kontrolno-pom.

 Kod wyrobu obronnego (KWO): 6660 Przyrządy i aparatura meteorologiczna

 Gestor: IZ IWSZ Szef. Sł. Żywn.

 Klasyfikator hierarchiczny: 666001060101 Przyrządy i aparatura meteorologiczna -> Przyrządy pomiarowe meteorologiczne ->

 Przyrządy pomiarowe - wielofunkcyjne -> Termohigrometry ->

 Elektroniczne

 Kod CPV:

 Kod EAN/UPC:

 Norma:

 Symbol katalogowy: 620310

 Wyrób niebezpieczny: nie

 Waga brutto:

 Waga netto:

 Objętość:

 Rozmiary: SZER./DŁ./WYS.=65X97X20MM

 Klasyfikacja partii: wg kategorii i numeru seryjnego

 Profil numeru seryjnego: nieokreślony

 Numer NSN:

 Status: zatwierdzony ostatecznie od dnia: 14.03.2018, przez Jerzy JANIEC, w dniu 14.03.2018

 Nr rozkazu o wprowadzeniu:

 Wskaźnik wycofania: nie

 Nr rozkazu o wycofaniu:

 Opis:

 TERMO-HIGROMETR STALGAST RT820 620310.

 - termohigrometr z cyfrowym wyświetlaczem,

 - dwie skale°C i °F,

 - krótki czas reakcji,

 - pomiary wewnątrz i zewnątrz budynków,

 - funkcja min/max.,

 - akcesoria do montażu naściennego, zegar.

 Dane techniczna:

 - zakres wskazań od 0°C do 50°C, wilgotność 20-99%,

 - rozdzielczość: 0,1°C, 1% rF(rh),

 - dokładność: +/- 0,1°C, 1% dla wilgotności,

 - baterie: 1,5V Mikro AAA,

 - czas pracy baterii: ok. 9000 godzin,

 - ymiary: ok.110x60x20 MM

 - temperatura pracy: od 0°C do 50°C.

 Wyposażenie m.in. laboratorium żywności, magazyny żywnościowe.

 Producent: STALGAST Warszawa.

 Model: RT820.

 Kod producenta: 620310.