**Krzesło ISO Plastik**

**Opis**

|  |  |
| --- | --- |
| Wys. siedziska [mm] | 450 |
| Wys. krzesła [mm] | 800 |
| Szer. krzesła [mm] | 545 |
| Gl. krzesła [mm] | 425 |

Rama wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym na kolor alu. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Łatwe do utrzymania w czystości. Stopki z tworzywa nie brudzące i nie niszczące podłogi.

