Kobylnica, dnia 26.04.2023 r.

**Wyjaśnienie, zmiana treści SWZ**

**Zmiana terminu składania i otwarcia ofert**

**dot. postępowania pn.: Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz   
z budową Traktu Polskich Olimpijczyków wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy (w trybie zaprojektuj - wybuduj)**

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono poniższe zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Jaki zakres prac Zamawiający przewiduje w zakresie remontu żelbetowego mostu przy ul. Nad Śluzą? W PFU i SWZ wskazana jest wymiana wyposażenia mostu, izolacji płyty pomostu oraz nawierzchni,   
w tym krawężników. Elementy żelbetowych przyczółków oraz skrzydeł są mocno zdegradowane, szczególnie widać to na poziomie wody dolnej. Wskazany wydaje się gruntowny remont obiektu mostowego.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym zaprojektowania robót budowlanych branży mostowej,   
w zakres których wchodzi wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego przy ul. Nad Śluzą (*w dalszej części*: most), zgodnie z zaleceniami z przeglądów okresowych z dnia 3-6.11.2020 r., 23.11.2021 r., 16-19.11.2022 r., o których mowa w załącznikach nr 6-8 aktualnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, że **zmienia ogłoszenie o zamówieniu i SWZ** i przewiduje możliwość skorzystania **z prawa opcji** obejmującego remont elementów mostu, których stan techniczny   
w przeglądach okresowych został określony jako niepokojący, niedostateczny, przedawaryjny i/lub awaryjny oraz których konieczność wykonania będzie wynikała z zaleceń przeglądu szczegółowego. Minimalny zakres remontu mostu obejmuje wymianę elementów wyposażenia mostu i kładek,   
w szczególności: nawierzchni, krawężników, izolacji płyty pomostu, elementów odwodnienia oraz barier ochronnych i balustrad. Maksymalny zakres remontu mostu obejmuje zakres minimalny oraz remont pozostałych elementów mostu, których stan techniczny w przeglądach okresowych został określony jako niepokojący, niedostateczny, przedawaryjny i/lub awaryjny, tj. nasypy i skarpy, dojazdy w obrębie skrzydeł, belki poręczowe, gzymsy, konstrukcja pomostu, konstrukcja dźwigarów głównych, urządzenia dylatacyjne, przyczółki, koryto, przestrzeń podmostowa, konstrukcje oporowe, skrzydełka.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji prowadzonego postępowania przetargowego, tj. w:

1. Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 1\_aktualny PFU*),
2. projekcie umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 2\_aktualny projekt umowy*),
3. Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 3\_aktualny SWZ*),
4. ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma   
   (plik pn. *zał. nr 4\_*ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający przewiduje, że konstrukcja nowobudowanych kładek nad rzeką Kamieniec ma nawiązywać konstrukcyjnie do kładek w parku przewidzianych do remontu?

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania Zamawiającego dot. konstrukcji kładek zostały opisane   
w rozdziale 3.1.1 PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pokład przebudowywanych i projektowanych kładek należy wykonać z desek kompozytowych.

**Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ścieżki nad rzeką Kamieniec ma być wykonana z kostki brukowej bezfazowej? W koncepcji traktu wskazana jest nawierzchnia bitumiczna.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający **zmienia opis przedmiotu zamówienia** i wyjaśnia, że ścieżka nad rzeką Kamieniec ma być wykonana z nawierzchni bitumicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 4**

Proszę o wskazanie rodzaju nawierzchni ul. Nad Śluzą, czy ma być bitumiczna czy z kostki brukowej.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia ul. Nad Śluzą ma być wyniesiona i wykonana z nawierzchni bitumicznej.

**Pytanie nr 5**

Czy do projektowanego oświetlenia w parku będzie wymagana instalacja systemu sterowania?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji systemu sterowania do projektowanego oświetlenia parku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że **przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji systemu sterowania do projektowanego oświetlenia ścieżki nad rzeką Kamieniec**.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów dla nowoprojektowanych lamp solarnych przy ścieżce nad rzeką Kamieniec.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający **zmienia opis przedmiotu zamówienia** i wyjaśnia, że przedmiot zamówienia, przy ścieżce nad rzeką Kamieniec, obejmuje budowę słupów oświetleniowych wyposażonych   
w energooszczędne oprawy parkowe typu LED z czujnikami ruchu pieszych, które zapewnią oświetlenie dostosowujące natężenie światła w zależności od obecności pieszych (natężenie światła zwiększa się w kierunku ruchu pieszego). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia i uzyskania w imieniu Inwestora warunków technicznych i na ich podstawie do opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej, która określi szczegółowe wymagania   
dot. nowoprojektowanego oświetlenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

**Zamawiający niniejszym pismem dokonuje zmiany SWZ oraz odpowiednio treści ogłoszenia   
o zamówieniu.** W celu ułatwienia Wykonawcom weryfikacji dokonanych zmian w załącznikach do niniejszego pisma, Zamawiający zaznaczył wprowadzone zmiany kolorem czerwonym.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składnia i otwarcia ofert. W związku z tym:

1. pkt 1 Rozdziału XIV otrzymuje następujące brzmienie:

***„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.06.2023 r., który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert”.***

1. pkt 1 Rozdziału XV otrzymuje następujące brzmienie:

***„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na*** [***platformazakupowa.pl***](http://platformazakupowa.pl) ***pod adresem:*** [***https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica***](https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica) ***w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.05.2023 r. do godziny 9:00.”***

1. pkt 1 Rozdziału XVI otrzymuje następujące brzmienie:

***„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert   
tj. w dniu 12.05.2023 r. o godz. 09:05.”***

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania powyższe wyjaśnienia i zmiany wraz z załącznikami, które stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – aktualny PFU,
2. załącznik nr 2 – aktualny projekt umowy,
3. załącznik nr 3 – aktualny SWZ wraz z aktualnymi załącznikami (formularz oferty, formularz kosztorysu ofertowego dla zamówienia opcjonalnego),
4. załącznik nr 4 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.