**STEROWANIE I FUNKCJE RADIOTELEFONU**

* Włącz/Wyłącz
* Standard PMR-446
* Regulacja siły głosu
* Wybór min 50 kanałów
* Nadawanie i odbiór
* Blokada szumów squelch
* Blokada klawiatury
* CTCSS na poziomie 38 tonów
* DCS min. 82 kody
* VOX min. 9 poziomowy
* Scan jest funkcja cyklicznego przeszukiwania kanałów
* Call Tone wywołanie
* Night display podświetlenie wyświetlacza
* 2 Pin gniazdo na mikrofonosłuchawkę lub mikrofonogłośnik
* Power save wskaznik poziomu baterii
* USB Charge ładowanie w standardzie USB
* Fast Charging szybkieładowanie w granicy 3-4godz.

**WYPOSAŻENIE 1 ZESTAWU / KOMPLETU**

**W skład zestawu wchodzi:**

* radiotelefon w liczbie sztuk 2
* akumulatory o min. pojemności 1000mAh w liczbie sztuk 2
* klips do paska w liczbie sztuk 2
* kabel USB do ładowania min. 1 sztuka (możliwość ładowania dwóch telefonów jednocześnie)
* podwójna podstawka biurkowa 1 sztuka
* mikrofonosłuchawka w liczbie sztuk 2
* ładowarka ścienna USB min.1 sztuka (możliwość ładowania dwóch telefonów jednocześnie)
* walizka do transportu