**Znak sprawy RGGZ.271.1.22.2024 Szaflary dnia 12.12.2024r.**

**Nr przetargu 22/2024**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1022978>

(*strona internetowa prowadzonego postępowania*)

**Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy: "Remont mostu na potoku Mały Rogoźnik w ciągu drogi gminnej os. Cisonie   
 w miejscowości Zaskale"**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwana dalej: ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw 1 pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie możliwości pełnego zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac lub wskazanie

objazdu po którym ma się odbywać ruch pojazdów. W której pozycji TER Wykonawca powinien

uwzględnić oznakowanie oraz budowę kładki tymczasowej.

**Odpowiedź (zestaw 1 pytanie nr 1)**

Utrzymanie ciągłości ruchu na czas wykonywania remontu mostu będzie należeć do Wykonawcy (ruch pieszy kładką technologiczną, a dla przejazdu pojazdów uprzywilejowanych należy wykonać przejazd brodowy - awaryjny).  W przedmiarze, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, została dodana dodatkowa pozycja - Lp. 43 pn. "Utrzymanie ciągłości ruchu na czas remontu mostu stałego zgodnie z opracowanym Projektem czasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę". Poprawiony przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ jest załączony do niniejszych wyjaśnień.

**Zestaw 2 pytanie nr 1**

Istniejącą stalową konstrukcję nośną mostu wykonano z trzech dwuteowników IPN 550. Projekt przewiduje wymianę jednego dwuteownika na nowy. Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie wszystkich trzech istniejących dźwigarów.

**Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 1)**

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystanie trzech dźwigarów istniejących – należy wykonać ruszt stalowy złożony z dwóch istniejących i jednego nowego, zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Zestaw 2 pytanie nr 2**

Proszę o uzupełnienie przedmiar robót o pozycję dotyczącą rozebrania stalowej konstrukcji nośnej.

**Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 2)**

Rozebranie istniejącej konstrukcji stalowej należy uwzględnić w poz.19.d1

**Zestaw 2 pytanie nr 3**

Proszę o informację do kogo należą materiały z rozbiórki istniejącego mostu.

**Odpowiedź (zestaw 2 pytanie nr 3)**

Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i należy je zutylizować zgodnie   
z gospodarowaniem odpadami, jedynie płyty betonowe z mostu należy ułożyć w pobliżu mostu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

**Zestaw 3 pytanie nr 1**

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące pozycje:

- zasypanie wykopów

- wykonanie oraz wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu

- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych

**Odpowiedź (zestaw 3 pytanie nr 1)**

- zasypanie wykopów – należy wycenić w pozycji 3 i 4;

- wykonanie oraz wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu – należy wycenić w pozycji 43;

- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych – należy wycenić w pozycji 43.

**II. ZMIANA TREŚCI SWZ**W ramach wyjaśnień, Zamawiający dokona zmian zapisów SWZ – Załącznik nr 7 przedmiar.