**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1. Wprowadzenie**

Niniejsze zamówienie dotyczy prac prowadzonych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

**2. Zakres Prac**

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących prac:

1. Korytarz pracowni RTG i TK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Przedmiot wyceny** | **Jednostka** | **Obmiar** |
| 1 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | M2 | 33,98 |
| 2 | Rozebranie, demontaż i montaż wyposażenia zamontowanego na ścianach | Kpl | 1 |
| 3 | Transport i utylizacja gruzu | M3 | 1,019 |
| 4 | Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. profili poprz. o długości 60 i 120cm | M2 | 50,61 |
| 5 | Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym - powierzchnie pionowe | M2 | 126,8 |
| 6 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | M2 | 124,29 |
| 7 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian z gruntowaniem | M2 | 124,29 |
| 8 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian- dod. Za każde następne malowanie | M2 | 124,29 |
| 9 | Gruntowanie posadzki środkiem gruntującym | M2 | 33,98 |
| 10 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5-15mm | M2 | 33,98 |
| 11 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznym | M2 | 33,98 |
| 12 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | M2 | 33,98 |
| 13 | Wymiana oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej | Kpl | 1 |
| 14 | Demontaż drzwi przesuwnych do pracowni TK | Kpl | 1 |
| 15 | Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego | M3 | 0,23 |
| 16 | Montaż nadproży strunobetonowych | M | 7,2 |
| 17 | Dostawa, montaż i uruchomienie drzwi wewnętrznych przesuwnych wraz z ramą i skrzydłem o wymiarach 1400x2100, rama aluminiowa, jednostronna na mur. Drzwi z napędem do drzwi przesuwnych bariery zabezpieczające pracę skrzydła obustronnie. Drzwi otwierane poprzez czytnik kart | Kpl | 1 |
| 18 | Prace wykończeniowe wokół drzwi | Kpl | 1 |

2. Hol główny i przedsionek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Przedmiot wyceny** | **Jednostka** | **Obmiar** |
| 1 | Rozebranie posadzek ceramicznych | M2 | 64,00 |
| 2 | Transport i utylizacja gruzu | M3 | 1,92 |
| 3 | Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. profili poprz. o długości 60 i 120cm | M2 | 53,11 |
| 4 | Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym - powierzchnie pionowe | M2 | 119,00 |
| 5 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | M2 | 119,00 |
| 6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian z gruntowaniem | M2 | 119,00 |
| 7 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian dod. Za każde następne malowanie | M2 | 119,00 |
| 8 | Gruntowanie posadzki środkiem gruntującym | M2 | 64,00 |
| 9 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5-15mm | M2 | 64,00 |
| 10 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych | M2 | 64,00 |
| 11 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | M2 | 64,00 |
| 12 | Wymiana oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej | Kpl | 1 |
| 13 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitu | M2 | 11,84 |

**3. Harmonogram Realizacji**

1. \*\*Termin zakończenia prac\*\* 23.12.2024

**4. Warunki Gwarancji i Serwisu**

1. Gwarancja: min. 3 lata

2. Warunki serwisu:

    - Okres gwarancyjny obejmuje naprawy i wymiany wadliwych elementów.

**5. Inne Wymagania**

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

    - Przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji prac.

    - Zastosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej.

2. Ochrona środowiska:

    - Stosowanie ekologicznych metod utylizacji starych opraw.

- Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne.