**załącznik nr 2 do SWZ**

**OR-AG-VI.ZP.D.272.25.2022.LB**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Najem oraz kompleksowa obsługa serwisowa 8 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż
w 2021 r., samochodów osobowych typu sedan/hatchback.

Ogólne wymagania dotyczące samochodów:

* przygotowane do przekazania/odbioru pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r., gotowe do użytku oraz spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn.zm.);
* przygotowane do przekazania/odbioru pojazdy muszą być zarejestrowane;
* przygotowany do przekazania/odbioru pojazdy muszą być zatankowane co najmniej do połowy zbiornika paliwa;
* przygotowany do przekazania/odbioru pojazdy muszą posiadać zamontowane koła z ogumieniem letnim, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych;
* wraz z każdym pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: dowód rejestracyjny, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, przewodnik kierowcy oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;
* wykonawca zapewni dostawę samochodów do miejsca przekazania, adres przekazania: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
* maksymalny termin przekazania samochodów: do 15 lipca 2022 r.
* co najmniej 6 z 8 przekazywanych pojazdów musi być jednolitych (takich samych) w zakresie marki, modelu i koloru nadwozia.

 **Opis parametrów technicznych:**

| **L.p.** | **Opis wymogów** | **Wymogi Zamawiającego** |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Dane Ogólne** |
| 1 | Rodzaj | Osobowy hatchback/sedan |
| 2 | Rok produkcji | Nie wcześniejszy niż 2021 |
| 3 | Kolor | Czarny, szary, srebrny  |
| 4 | Lakier | Metalizowany lub perłowy |
| **II** | **Silnik** |
| 1 | Rodzaj  | Benzynowy (Zamawiający nie dopuszcza pojazdów hybrydowych wyposażonych w silnik benzynowy oraz elektryczny) |
| 2 | Moc Silnika | Minimum 190 KM |
| **III** | **Układ Napędowy i Zawieszenia** |
| 1 | Skrzynia biegów | Automatyczna, 7-stopniowa |
| 2 | Układ kierowniczy | Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, podgrzewana, ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy |
| 3 | Napęd | Przedni |
| **IV** | **Wymiary** |
| 1 | Rozstaw osi | Minimum 2830 mm |
| 2 | Wysokość pojazdu | Maksymalnie 1490 mm |
| 3 | Pojemność zbiornika paliwa | Minimum 65 l |
| **V** | **Zakres Wyposażenia** |
| 1 | Siedzenia | Tapicerka siedzeń ciemna, skórzana |
| 2 |  Oświetlenie | Reflektory wykonane w technologii Full LED (w tym światła do jazdy dziennej) |
| Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów |
| Automatyczne światła drogowe |
| Czujnik zmierzchu |
| 3 | Radio/nawigacja/komunikacja | Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ |
| Fabryczny system nawigacji satelitarnej (z mapą Europy Zachodniej, w tym Polski) |
| Minimum 1 gniazdo USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej oraz minimum 1 gniazdo USB w tylnej przestrzeni pasażerskiej |
| 4 | Lusterka boczne | Elektrycznie sterowane i składane |
| 5 | Komputer pokładowy | Tak, z kolorowym wyświetlaczem  |
|  |  | Przyciemniane szyby tylne boczne wraz z szybą tylną |
| Elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu |
|  |  | Przednia szyba ogrzewana bezprzewodowo |
| 6 | Szyby | Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby |
|  |  | Szyba przednia odbijająca promienie podczerwone |
|  |  | Czujnik deszczu |
| 7 | Klimatyzacja | Minimum 3-strefowa, automatyczna  |
| 8 | Ogrzewanie | Niezależne od pracy silnika - ogrzewanie postojowe |
| 9 | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | Autoalarm z niezależnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza |
| 10 | Koła i zawieszenie | Obręcze ze stopów metali lekkich minimum 18" |
| Koło zapasowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej |
| 11 | Systemy wspomagające | Czujnik parkowania z przodu i z tyłu |
| Kamera cofania  |
| 12 | Tempomat | Z automatyczną regulacją odległości od poprzedzającego samochodu |
| 13 | Bezpieczeństwo | Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów – minimum wizualizacyjna |
| 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami |
| Kurtyny powietrzne |
| 14 | Podnośnik | 1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej |
| 15 | Klucz do kół | 1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej |
| 16 | Gaśnica | 1 szt. |
| 17 | Apteczka zgodna z normą DIN 13164 | 1 szt. |
| 18 | Kamizelka ostrzegawcza | 5 szt. |
| 19 | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |
| 20 | Dodatkowe | Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu |
|  |  | Gniazdo 230V w konsoli środkowej z tyłu  |
| 21 | Bagażnik | Gniazdo 12V w bagażniku |
| Siatka do mocowania bagażu |
| Pojemność minimum 570 l |