Przedmiot zamówienia**: urządzenie do rozmrażania osocza**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA OFERENTA |  |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /*wymagane fabrycznie nowe/* | **2024** |
| LICZBA SZTUK | **1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS / PARAMETRY WYMAGANE** | **Wymogi graniczne**  **TAK/ NIE** | **Parametry oferowane**  **/podać zakresy lub opisać** | |
| **Urządzenie do suchego rozmrażania osocza** | | | | |
| 1 | Możliwość rozmrażania 3 worków | Tak |  | |
|  | **Wyposażenie urządzenia** |  |  |
| 2 | Rynienka ze stali szlachetnej | Tak |  |
| 3 | Drukarka termiczna | Tak |  |
| 4 | Zasilacz UPS do Urządzenia | Tak |  |
| 5 | Papier termiczny | Tak - podać wymiary |  |
|  | **INNE** |  |  |
| 6 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | Tak |  |
| 7 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym (wymagane max 48 godzin w dni robocze) | podać |  |
| 8 | Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 10 | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 11 | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 12 | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 13 | Gwarancja … (wymagana minimum 24 miesiące) | TAK podać |  |
| 14 | Ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu kwalifikująca do wymiany elementu/podzespołu na nowe … naprawy (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 15 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.  Oświadczenie o wpisie urządzenia do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK podać |  |

**Uwagi:**

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i   
 zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza   
 materiałami eksploatacyjnymi).