Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**WYKAZ CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH I HARMONOGRAM WYMIANY:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie | **Nazwa części / usługi** | **Numer katalogowy** | **Cena jednostkowa w PLN** | **Ilości wg urządzeń na obiekcie** | **Cena netto (Ilość x cena jednostkowa) w PLN** | **Cena brutto w PLN** | **Częstotliwość wymiany** |
| Epurotech 52/283 DE | Złoże jonowymienne | T4BZFZJKKC100E |  | 566 l |  |  | W przypadku utraty pojemności jonowymiennej lub po 6 latach eksploatacji |
| Epurotech 52/283 DE | Dystrybutor- rura centralna 2” | T4BEWS7243625 |  | 2 komplety |  |  | W przypadku uszkodzeń  lub po 6 latach eksploatacji |
| Epurotech 52/283 DE | Siatka dystrybutora górnego 2“ | T4BEWS7169813 |  | 2 komplety |  |  | W przypadku uszkodzeń  lub po 6 latach eksploatacji |
| Epurotech 52/283 DE | Aspirator głowicy 2” | T4BEWS7188867 |  | 2 komplety |  |  | Do wymiany przy serwisie zerowym,  następnie co 6 lat |
| Epurotech 52/283 DE | Silnik głowicy 2“ | T4BEWS7281283 |  | 2 komplety |  |  | W przypadku uszkodzeń  lub po 6 latach eksploatacji |
| Epurotech 52/283 DE | Micro switch | T4BEWS7169863 |  | 4 komplety |  |  | W przypadku uszkodzeń  lub po 4 latach eksploatacji |
| Epurotech 52/283 DE | Uszczelnienia głowicy 5000 2“ | T4BEWS7195238 |  | 2 komplety |  |  | Do wymiany przy serwisie zerowym,  następnie co 2 lata |
| Epurotech 52/283 DE | Turbina przepływomierza | T4BEWS7286267 |  | 2 komplety |  |  | W przypadku uszkodzeń  lub po 4 latach eksploatacji |
| Espedos GZ60 | Zestaw naprawczy pompy | T4BEWS0000007EB |  | 3 komplety |  |  | Do wymiany przy serwisie zerowym,  następnie co 2 lata |
| Espedos GZ60 | Stopa ssąca | T4BI00182 |  | 3 komplety |  |  | Do wymiany przy serwisie zerowym,  następnie co 2 lata |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |