Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. Rokietnica: 28.01.2022r.  
ul. Szamotulska 29  
62- 090 Rokietnica  
tel. 61 811 25 59 796 866 122  
adres str. Internet: <https://www.ros-rokietnica.pl>

Działając na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi   
na zapytania do SWZ Z 24.01.2022r.

1. Czy ławy fundamentowe pozycja 1.03 (dotyczy budynków A, B i C) ma mieć szerokość 50 cm jak na rysunkach A\_K\_00\_01, B\_K\_00\_01, C\_K\_00\_01, czy 60 cm jak na rysunkach A\_K\_01\_01, B\_K\_01\_01, C\_K\_01\_01?  
   Odpowiedż

50cm zgodnie z rzutem fundamentów

1. Czy ściany fundamentowe mają być wykonane jako żelbetowe (zapis w opisie techniczny branży architektonicznej i na przekrojach architektonicznych – symbol Sz3), czy jako murowane z bloczków betonowych (oznaczenie na rzutach fundamentów)? Dodatkowo w projekcie branży konstrukcyjnej nie ma informacji dotyczącej ścian fundamentowych żelbetowych.  
   Odpowiedź- Z bloczków betonowych.
2. Jeżeli ściany fundamentowe mają być murowane z bloczków betonowych to czy mają być klasy 15 MPa, zgodnie z zapisem na rzutach fundamentów dotyczącego elementów murowych?  
   Odpowiedź - TAK
3. Czy podbeton nad gruncie pod warstwy posadzkowe (między warstwą piasku i papy) ma być wykonany jako „żelbet” jak opisano na przekrojach architektonicznych? Brak danych odnośnie klasy betonu i zbrojenia tej warstwy. W przedmiarze przyjęto natomiast beton C8/10 bez zbrojenia.  
   Odpowiedź - Beton bez zbrojenia.
4. Jaką grubość ma mieć podbeton na gruncie pod warstwy posadzkowe? Na rysunkach przekrojowych zaznaczono grubość 15 cm, natomiast w zestawieniu warstw przekrój P1 grubość 10 cm.  
   Odpowiedź- 10cm
5. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego rysunków zbrojeniowych stropów filigran dla wszystkich kondygnacji i budynków.  
   ODPOWIEDŹ- Projekt nie zawiera rysunków warsztatowych stropów filigran
6. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego zestawień stali zbrojeniowej dla nadproży i podciągów (dotyczy rysunków A\_K\_04\_01, A\_K\_04\_02, B\_K\_04\_01, B\_K\_04\_02, C\_K\_04\_01, C\_K\_04\_02).  
   Odpowiedź

Rysunki w załączniku. Zbrojenie to w dolnym prawym narożniku

1. Czy w budynku B lokal mieszkalny B.0.4 na parterze jest przewidziany dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to przyjęte szerokości drzwi są za małe.  
   Odpowiedź- Zmieniono na większe.
2. Jaki jest prawidłowy poziom góry attyk i kominów? Według rzutów dachów poziom +9,74 m, a na podstawie przekrojów i elewacji +9,90 m.  
   Odpowiedź +9,90 m
3. Czy węgarki we wnękach okiennych mają być wykończone płytami HPL zgodnie z zapisami projektu architektonicznego? Brak tego zakresu w przedmiarze.  
   Odpowiedź- TAK
4. Jakiej grubości bloczki wapienno-piaskowe należy zastosować w ścianach loggii oznaczonych symbolem Sz1a? Wg rzutów kondygnacji grubość 24 cm, natomiast w zestawieniu warstw ścian Sz1a 18 cm.  
   Odpowiedź - 24cm
5. Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne? Wg opisu technicznego branży architektonicznej systemowe PCV z zaślepkami, w zestawieniu stolarki konglomerat marmurowy, natomiast w przedmiarze przyjęto konglomerat biały.  
   Odpowiedź - Systemowe PCV z zaślepkami
6. Prosimy o potwierdzenie, że tynki ścian i sufitów w pomieszczeniach mokrych i technicznych wykonać jako cementowo-wapienne jak wskazano w opisie technicznym branży architektonicznej. W przedmiarze przyjęto wszystkie tynki jako gipsowe.  
   Odpowiedź:

Gipsowe kat. III, przeszlifowane z wyprawkami z zastosowaniem listew przyokiennych z lamelką.

1. Wiata na odpady stałe – brak danych dotyczących zbrojenia elementów żelbetowych (ławy fundamentowe, ściany z betonu architektonicznego), prosimy o uzupełnienie.  
   Odpowiedź- Analogicznie jak zadaszenia wejściowego do budynków.
2. Czy w ramach wykończenia „pod klucz” mają być zamontowane oprawy oświetleniowe w mieszkaniach? Brak tego zakresu w przedmiarach.  
   Odpowiedź - TAK
3. Ze względu na trwającą pandemię wirusa COVID-19, a co za tym idzie braki kadrowe w firmach produkcyjnych oraz hurtowniach wyceny strategicznych materiałów są utrudnione. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.02.2022r., w celu przygotowania rzetelnej oferty.  
   Odpowiedź.  
   Termin składania ofert został zmieniony na dzień 07.02.2022 roku.

Z poważaniem,  
 Prezes Zarządu  
 Jerzy Maciejewski

Z