|  |  |
| --- | --- |
| **Warnik, dane techniczne:** |  |
| Warnik dwuściankowyUrządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wodyWskaźnik poziomu płynu w zbiornikuTermostat bezpieczeństwaUrządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnejZabudowana grzałkaKontrolka zasilania |  |
| pojemność:  | 10 l  |
| moc całkowita:  | 1.5 kW  |
| napięcie:  | 230 V  |
| temperatura minimalna:  | 30 °C  |
| temperatura maksymalna:  | 110 °C  |
| materiał:  | stal nierdzewna  |
| zasilanie:  | elektryczne  |
| kolor:  | inox  |
|  |  |