K/292-4-48/2024

Poznań 24.01.2024 r.

**INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (bez negocjacji) pn**: Przebudowa 18 piętra w budynku Collegium Altum należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 wraz z pracami powiązanymi.**

**Pytanie nr 1:**

„Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości zawartych w przedmiarze na roboty związane z pracami związanymi ze zmianą funkcji użytkowania wraz z aranżacja wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu:
1) Poz. 3.3.4.1 dotyczący montażu i dostawy drzwi oznaczonych symbolem D5 – zgodnie z przedmiarem przyjęto 1 szt. takich drzwi, natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki takich drzwi są 3 szt. – co należy przyjąć do wyceny ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że zgodnie z rysunkiem *AW.03 18 piętro rzut podstawowy.pdf* oraz zestawieniem stolarki należy do wyceny przyjąć trzy sztuki takich drzwi.

**Pytanie nr 2:**

„Pozycje od 3.1.6.12 do 3.1.6.16 – prosimy o podanie więcej szczegółów związanych z wykonaniem logo ozdobnych oraz napisów PVC”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że zdaniem Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje konieczne do wykonania wyceny są zawarte w dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 3:**

„Pozycja 3.1.7.3 obejmuje przyjęcie kosztów nadzoru autorskiego – wydaje się, ze to jest błąd, ponieważ takie koszty po pierwsze powinien ponosić bezpośrednio Inwestor po uzgodnić dokonanych z biurem projektowym, a do drugie takie koszty nie są znane Oferentom przygotowującym oferty, ponieważ nie mają możliwości rozmów, negocjacji z biurem projektowym.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że koszty związane z Nadzorem Autorskim ponosi Zamawiający, i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

**Pytanie nr 4:**

**„**Jakie przyjąć sterowanie rolet : ręczne czy radiowe?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że zgodnie opisem 028 CA 18p OPIS PW 231213.pdf należy do wyceny przyjąć rolety elektryczne. Sterowanie rolet zgodnie z opisem systemu audio-video 028 CA 18p OPIS AV 231027 powinno następować z jednostki sterującej AV oraz panelu dotykowego powiązanego z tą jednostką – zgodnie z wyżej przywołanym opisem technicznym należy zapewnić sterowanie roletami w trybie ręcznym z panelów sterowniczych dotykowych w salach konferencyjnych jak i należy zapewnić sterowanie w trybie automatycznym na podstawie realizacji MAKROPROGRAMÓW tj. sekwencji instrukcji uruchamianych po naciśnięciu jednego klawisza na panelu dotykowym – np. przycisk PROJEKCJA powinien powodować m.in.: włączenie się systemu projekcyjnego oraz przyciemnienie oświetlenia i zamknięcie rolet.

Uwzględniając powyższe wymagania w tym m.in. niezbędną integrację systemu sterowania salami konferencyjnymi ze sterowaniem siłownikami rolet. Zamawiający wymaga zastosowania sterowania roletami elektrycznego, przewodowego.

**Pytanie nr 5:**

„Pozycja 3.1.6.3 „konstrukcja stalowa do montażu ściany mobilnej dostawa i montaż – 1 kpl.” – prosimy o uzupełnienie rysunku o zbiorcze zestawienie stali niezbędnej do wbudowania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zestawienia stali. Dokładne rozwiązania konstrukcyjne należy skonsultować z wymaganiami wybranego producenta ściany mobilnej. Szczegółowość dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwia wykonanie projektu warsztatowego i wykonania zestawienia stali konstrukcyjnej. Zamawiający informuje, że zgodnie z zał. 11 do SWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, zakres D, litera c) w zakresie obowiązków Wykonawcy jest opracowanie projektu warsztatowego, jego uzgodnienia z Zamawiającym i Nadzorem Autorskim oraz na jego podstawie realizacji prac budowlanych i montażowych oraz dostaw w zakresie realizacji podkonstrukcji pod ściany modułowe przesuwne wygradzające sale konferencyjne.

**Pytanie nr 6:**

„Prosimy o potwierdzanie, że pomieszczenia na kondygnacji poniżej planowanego remontu w miejscu wycięcia stropu będą puste.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że pomieszczenia na kondygnacji powyżej planowanego remontu (tj. na 19 piętrze), w miejscu wycięcia stropu są puste.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze pomieszczenia poniżej planowanego remontu (tj. na 17 piętrze) są użytkowane – funkcja pomieszczeń to: pom. biurowe, pom. pracy umysłowej oraz sale wykładowe.

**Pytanie nr 7:**

**„**W przedmiarze w dziale 3.3.3 przyjęto drzwi D4 jako bezklasowe, tymczasem zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi te mają być o odporności ogniowej EI60 – co jest poprawne i co należy przyjąć do wyceny?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że zgodnie z *AW.10 Zestawienie stolarki otworowej.pdf* drzwi D4 mają być o odporności ogniowej EI60.