**Załącznik Nr 1a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA SPRZATAJĄCEGO WIELOFUNKCYJNEGO**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zamówienia pn. **Dostawa urządzenia sprzątającego wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”,** prowadzonego przez **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku,** oferuję:

**Marka urządzenia**: ………..…………………………….......………………..

(proszę podać nazwę marki urządzenia)

**Typ modelu urządzenia:** …………….…………...........................……………

(proszę podać nazwę modelu urządzenia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane** | | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** |
| Parametry podstawowe: | | | |
| 1.1 | | Urządzenie sprzątające wielofunkcyjne fabrycznie nowe, nie starsze niż 2024 r. | Rok produkcji…………………….. |
| 1.2 | | Napęd hydrauliczny, konstrukcja przegubowa wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację | posiada/ nie posiada\* |
| 1.3 | | Silnik o mocy min. 33 kM | posiada / nie posiada\* |
| 1.4 | | Napęd hydrostatyczny na 4 koła | posiada / nie posiada\* |
| 1.5 | | Zdolność do pokonywania wzniesień | posiada/ nie posiada\* |
| 1.6 | | Norma emisji spalin StageV | posiada/ nie posiada\* |
| 1.7 | | Prędkość robocza min. 10 km/h | posiada/ nie posiada\* |
| 1.8 | | Kabina zamknięta ogrzewana, klimatyzowana, oszklona, wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym umieszczonym centralnie | posiada/ nie posiada\* |
| 1.9 | | Regulowana kolumna kierownicy | posiada/ nie posiada\* |
| 1.10 | | Składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne | posiada/ nie posiada\* |
| 1.11 | | Lampa i akustyczny sygnał cofania | posiada/ nie posiada\* |
| 1.12 | | Światła LED zgodne z homologacją | posiada/ nie posiada\* |
| 1.13 | | System wymiany osprzętu bez konieczności stosowania narzędzi, kluczy itp. | posiada/ nie posiada\* |
| 1.14 | | Lokalizator ELTE GPS | posiada/ nie posiada\* |
| 1.15 | | Interfejs CAN | posiada/ nie posiada\* |
| 1. **System zamiatający:** | | | |
| 2.1 | | Zespół zamiatający dwuszczotkowy sterowany z kabiny operatora z możliwością regulacji | posiada / nie posiada\* |
| 2.2 | | Ładowność zbiornika min. 500l | posiada/ nie posiada\* |
| 2.3 | | Dwie zapasowe szczotki na wymianę | posiada/ nie posiada\* |
| 2.4 | | Głowica ssąca | posiada/ nie posiada\* |
| 2.5 | | Kanał ssący | posiada/ nie posiada\* |
| 2.6 | | Odkurzacz zewnętrzny z wężem ssącym z automatycznym zwijadłem umożliwiającym zasysanie dużych elementów z trudnodostępnych miejsc | posiada/ nie posiada\* |
| 2.7 | | System zraszania szczotek i kanału | posiada/ nie posiada\* |
| 2.8 | | Szerokość powierzchni roboczej min. 1300 mm | posiada/ nie posiada\* |
| **3. Wymienny osprzęt dodatkowy:** | | | |
| 3.1 | | Pług dwulemieszowy, sterowany z kabiny operatora | posiada/ nie posiada\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

**UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.**