**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

**ŁAWKA DO SZATNI (2 szt.)**

Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych o średnicy 18-20 mm, malowana na kolor czarny

Siedzisko wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min 30 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty.

Wysokość 500-550 mm

Głębokość 400-500 mm

Długość 1700-1900 mm