**FORMULARZ OFERTY – część nr 3 zamówienia**

niniejszym składam (-y) **ofertę na część nr 3** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   
pod nazwą: **„Dostawa autobusów o napędzie spalinowym klasy MINI, MEGA i MAXI dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Spółka z o.o.”**

- zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o numerze referencyjnym DO.ZP.D.47.2024.DZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | Zakup autobusów o napędzie spalinowym klasy MAXI (3 szt.)  dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. | | | | |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.**  **43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50** | | | | |
| **tel.** +4833 814 35 11 | | **fax** +4833 814 51 88 | | |
|  | |  | | |
| **e-mail**: [sekretariat@mzk.bielsko.pl](mailto:mzk@um.bielsko.pl) | | **http:**//www.mzkb-b.samorzady.pl | | |
| WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum,  a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika. | **Dane Wykonawcy** | | | | |
| **Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym** | | | | |
|  | | | | |
| powiat |  | | KRS |  |
| nr telefonu |  | | nr faksu |  |
| REGON |  | | NIP |  |
| e-mail |  | | | |
| Status Wykonawcy | ◻mikro ◻mały ◻średni ◻ inny - przedsiębiorca | | | |
| **Adres do korespondencji** (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marka**  oferowanego autobusów | **Typ**  oferowanego autobusu | | **Rok produkcji**  oferowanego autobusu | **Marka i typ** oferowanego silnika | | **Nr świadectwa homologacji** | |
|  |  | |  |  | |  | |
| **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** | | **do 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego** | | | | | |
| **TERMIN I SPOSÓB  PŁATNOŚCI** | | Płatność obejmująca wartość brutto autobusów (rozliczana osobno za każdy dostarczony autobus), realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. | | | | | |
| **WADIUM** | | **O wartości** …………………… **zostało wniesione w formie**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| NAZWA BANKU  i NUMER KONTA  na jakie należy zwrócić wadium  (w przypadku wnoszenia wadium  w formie pieniężnej) | |  | | | | | |
| OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ  za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (imię i nazwisko / stanowisko)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (numer telefonu) | | | | | |
| **Oświadczamy, że jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT** (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) | | | | | TAK | |  |
| NIE | |  |
| **Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**  (proszę w odpowiednim miejscu postawić znak „X”) | | | | | TAK**\*** | |  |
| NIE | |  |
| **\*Uwaga.**  W przypadku, gdy Wykonawca zaznaczy odpowiedź TAK, wówczas wskazuje:   1. wartość dostawy objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług VAT:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł   1. stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA OCENY OFERT** | | | | | | |
| **Kryterium Nr 1 - Cena oferty**  Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej | | | | | | |
| **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Podatek** | | **Cena jednostkowa brutto**  **(2+4)** | **Wartość netto**  **(1 x 2)** | **Wartość brutto**  **(1 x 5)** |
| **Stawka**  **%** | **Kwota**  **(2x3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **3 szt.** | .......................  (podana w PLN) | .......... | .................  (podana w PLN) | ..........................  (podana w PLN) | ..........................  (podana w PLN) | ..........................  (podana w PLN) |
| **Razem słownie wartość** | | | | | | |
| Netto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | |
| Brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kryterium Nr 2 - Ocena rozwiązań technicznych** | | | |
| **l.p.** | **Nazwa kryterium** | **Możliwe zastosowanie materiałów  i rozwiązań technicznych** | **Wypełnia Wykonawca** |
| **Wypełnia Wykonawca wskazując tylko przy jednym rozwiązaniu słowo „TAK”**  *Brak wypełnienia lub wypełnienie więcej niż jednego rozwiązania skutkuje nieprzyznaniem punktów* |
| **Rt.1.** | **Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych karoserii: szkieletu nadwozia i szkieletu (kratownicy/ ramy) podwozia.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek załączyć do oferty*  ***wykaz materiałów*** *(z podaniem*  *gatunków zgodnych  z obowiązującymi*  *normami) oraz ewentualnie użytych technologii zabezpieczeń*  *antykorozyjnych.* | Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL – kataforezy) całej, kompletnej karoserii, w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |
| Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną), aluminium. |  |
| Inne. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa kryterium** | **Możliwe zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych** | **Wypełnia Wykonawca** |
| **Wypełnia Wykonawca wskazując tylko przy jednym rozwiązaniu słowo „TAK”**  *Brak wypełnienia lub wypełnienie więcej niż jednego rozwiązania skutkuje nieprzyznaniem punktów* |
| **Rt.2.** | **Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia  (w tym elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej,** ~~drzwi~~ i pokryw). Nie dotyczy szkła zastosowanego na: ścianach bocznych i tylnej – powyżej linii nadkoli.  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek załączyć do oferty*  ***wykaz materiałów*** *(z podaniem*  *gatunków zgodnych  z obowiązującymi*  *normami) oraz ewentualnie użytych technologii zabezpieczeń*  *antykorozyjnych.* | Tworzywa sztuczne wzmocnione, aluminium nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego, blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub równoważną). |  |
| Blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości, zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL-kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego. |  |
| Inne. |  |
| **Rt.3.** | **Obowiązujący okres międzyobsługowy autobusów w czasie gwarancji i po upływie okresu gwarancji   - w tym wymiana oleju  w silniku (min. wymagany okres – 30.000 km).**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  Wykonawca na potwierdzenie  deklarowanego okres międzyobsługowy oferowanego autobusu ma obowiązek załączyć do oferty **deklarację** dotyczącą okresu międzyobsługowego oferowanych autobusów. | Przebieg międzyobsługowy wynoszący powyżej 60.000 km. |  |
| Przebieg międzyobsługowy wynoszący ~~od~~  powyżej 45.000 km do 60.000 km. |  |
| Przebieg międzyobsługowy wynoszący ~~od~~ powyżej 30.000 km do 45.000 km. |  |
| Przebieg międzyobsługowy wynoszący ~~co najmniej~~ 30.000 km. |  |
| **Rt.4.** | **Pojemność skokowa silnika.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek*  *załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie Wykonawcy.* | Od 7,5 dm3 do 8,5 dm3. |  |
| Od 8,6 dm3 do 9,9 dm3. |  |
| Od 10 dm3 do 11 dm3. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rt.5.** | **Moc silnika.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek*  *załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie Wykonawcy.* | 220 kW i powyżej. |  |
| Od 206 kW do 219 kW. |  |
| ~~205 kW i~~ poniżej 206 kW. |  |
| **Rt.6.** | **Zawieszenie przednie.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek*  *załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie Wykonawcy.* | Zawieszenie niezależne. |  |
| Oś sztywna. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rt.7.** | **Okno zewnętrzne,  boczne w kabinie kierowcy.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek załączyć szkic, rysunek techniczny lub dane*  *prospektowe oferowanego autobusu oświadczenie Wykonawcy.* | Otwierane elektrycznie. |  |
| Otwieranie ręczne. |  |
| **Rt.8.** | **Klimatyzacja  - dostęp do filtra osuszacza.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek załączyć szkic, rysunek techniczny lub dane*  *prospektowe oferowanego autobusu oświadczenie Wykonawcy.* | Możliwość przeprowadzenia obsług technicznych klimatyzacji od wewnątrz autobusu (bez konieczności wchodzenia na dach pojazdu) co najmniej w zakresie wymiany filtra osuszacza, filtrów parownika, dostępu do zaworów – rozprężonego, serwisowego, magnetycznego i bezpieczników klimatyzacji. |  |
| Brak takiej możliwości. |  |
| **Klimatyzacja  - ilość czynnika chłodzącego potrzebna do pierwszego napełnienia układu klimatyzacji.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek*  *załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie Wykonawcy.* | Poniżej 6 kg. |  |
| Od 6 kg do 7 kg. |  |
| Powyżej 7 kg. |  |
| **Rt.9.** | **Spełnienie dodatkowych wymogów określonych  w Regulaminie 66 EKG ONZ w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich potwierdzonym dokumentem uprawnionej jednostki.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego warunku ma obowiązek*  *załączyć do oferty dokument, sporządzony przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takich badań, potwierdzający spełnienie ww. Regulaminu.* | Spełnia ten warunek. |  |
| Nie spełnia tego warunku. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rt.10.** | **Ocena możliwości odzysku energii ~~hamowania~~ (rekuperacji).**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek*  *załączyć kartę katalogową lub dane katalogowe lub dokumentację techniczno-ruchową lub oświadczenie Wykonawcy.* | Istnieje możliwość rekuperacji. |  | |
| Brak możliwości rekuperacji. |  | |
| **Rt.11.** | **Liczba miejsc siedzących  z dostępem bezpośrednim  z poziomu niskiej podłogi.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek załączyć szkic, rysunek techniczny lub dane*  *prospektowe oferowanego autobusu oświadczenie Wykonawcy.* | 12 i więcej. |  | |
| Od 10 do 11. |  | |
| Poniżej 10 (nie mniej niż 8). |  | |
| **Rt.12.** | **Podatność napraw pokolizyjnych poszycia bocznego autobusu.**  **Przedmiotowy środek dowodowy:**  *Wykonawca na potwierdzenie*  *deklarowanego rozwiązania*  *technicznego ma obowiązek załączyć do oferty*  *deklarację dotyczącą zastosowanej*  *technologii montażu poszycia bocznego.* | Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu bez stosowania technik spawania, zgrzewania, klejenia lub nitowania z podziałem poszycia na części poziome i pionowe ułatwiające obsługę. |  | |
| Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu bez stosowania technik spawania, zgrzewania, klejenia lub nitowania. |  | |
| Demontaż i montaż poszycia bocznego autobusu przy zastosowaniu technik spawania, zgrzewania, klejenia lub nitowania. |  | |
| **Kryterium Nr 3 - Gwarancja** | | | | |
| **Wymagania Zamawiającego** | | | | **Wypełnia Wykonawca** |
| **G.1.**  **Gwarancja na nadwozie pojazdu, a w szczególności blachy poszycia zewnętrznego i dachu, płyt podłogowych, uszczelnienia okien, drzwi i pokryw.**  **UWAGI:**   * okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, * Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, * Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | | | | \_\_\_\_\_\_ lat |
| **G.2.**  **Gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę/ramę podwozia.**  **UWAGI:**   * okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, * Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 15 lat, * Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 10 lat. | | | | \_\_\_\_\_\_lat |
| **G.3.**  **Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia.**  **UWAGI:**   * okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru ostatecznego autobusu, * okres gwarancji nie jest uzależniony od przebiegu kilometrów, * Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi  80 miesięcy, * Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż okres 60 miesięcy. | | | | \_\_\_\_\_\_ miesięcy |
| **G.4.**  **Gwarancja na pozostałe zespoły, układy i elementy autobusu.**  **UWAGI:**   * okres gwarancji liczony jest w miesiącach, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano odbioru autobusu, * Zamawiający ustala, że minimalny okres gwarancji w tym kryterium nie może być mniejszy niż 48 miesięcy, * Zamawiający ustala, że maksymalny okres gwarancji oceniany w tym kryterium wynosi 60 miesięcy.   Ww. zapisy nie dotyczą:   * układu klimatyzacji, * systemu gaszenia pożarów, * skrzyń biegów, | | | | \_\_\_\_\_\_ miesięcy |

|  |  |
| --- | --- |
| **GWARANCJA WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA POZOSTAŁE ELEMENTY NIEWYMIENIONE W G4:** | |
| **1.** | Układ klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy wraz z pakietem serwisowo-gwarancyjnym, obejmującym wszystkie elementy klimatyzacji, materiały eksploatacyjne, czynności obsługowo-naprawcze oraz kontrole i legalizacje na okres trwałości **10 lat**. |
| **2.** | System gaszenia pożaru w komorze silnika oraz agregatu grzewczego wraz z pakietem serwisowo-gwarancyjnym obejmującym czynności kontrolne, obsługowo-naprawcze i legalizacyjne oraz wszystkie elementy systemu i materiały eksploatacyjne na okres trwałości **11 lat.** |
| **3.** | Skrzynie biegów wraz z pakietem serwisowo-gwarancyjnym obejmującym: wszystkie czynności kontrolne obsługowo-naprawcze wraz z materiałami eksploatacyjnymi, licencjami oprogramowania obejmujący również elektroniczny moduł sterujący oraz elementy łączące skrzynię biegów z silnikiem, na okres trwałości **10 lat.** |

**Jednocześnie oświadczamy, że:**

pozostajemy związani złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umownymi załączonymi do SWZ, akceptujemy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w miejscu   
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

**zobowiązujemy się do zastosowania udziału produktów przekraczających 50%, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE**;

wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5% wartości ceny oferty brutto;**

za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów .......................................................................................................................................................................

wydzielonych oraz zawartych w odrębnym pliku o nazwie ....................................................................................................................................................................... niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem;

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Firma (nazwa) podmiotu**  **udostępniającego zasoby** | **Zakres udostępnianych zasobów** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

***Uwaga: powyższą tabelę należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział   
podmiotów udostępniających zasoby***

prace objęte zamówieniem:

- zamierzam (-y) wykonać samodzielnie**\***

- zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom**\***

*\** ***- niepotrzebne skreślić***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom** | **Nazwy (firmy) podwykonawców**  **(o ile są znane)** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

***Uwaga: powyższą tabelę należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom prace objęte przedmiotowym zamówieniem.***

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM   
PRZEZ OSOBĘ LUB OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA.

*Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233   
§ 1 Kodeksu karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 § 1 Kodeksu karnego.*