**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia oraz przepływów na sieci wodociągowej, z podziałem na dwie części”:

Część nr 1: „Zakup 10 kompletów urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia oraz

przepływów na sieci wodociągowej typu CellBox H3 firmy Aqard”,

Część nr 2: „Zakup przepływomierzy akumulatorowych AquaMaster4 FEW432”.

**Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1:**

Kod CPV: 32260000-3

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 kompletów urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia oraz przepływów na sieci wodociągowej typu CellBox H3 firmy Aqard.

W skład jednego kompletu urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia oraz przepływów na sieci wodociągowej typu CellBox wchodzą następujące elementy:

• Rejestrator CellBOX H3 IP68,

• Akumulator AkuBoX,

• Puszka podłączeniowa,

• Antena z kablem.

1. **Wymagany termin gwarancji:** **24 miesiące gwarancji.**
2. **Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

**Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2:**

**Kod CPV: 38421110-6**

1) przedmiotem zamówienia jest zakup przepływomierzy bateryjny AquaMaster4 FEW432 firmy ABB z czujnikiem w wersji rozłącznej w następujących ilościach:

- 3 szt. FEW432.R.0100.S2.B.R.E.81.B.M4.LPN.RCD.SC2.CWA.M9,

- 1 szt. FEW432.R.0150.S2.B.R.E.81.B.M4.LPN.RCD.SC2.CWA.M9,

- 1 szt. FEW432.R.0250.S2.B.R.E.81.B.M4.LPN.RCD.SC2.CWA.M9,

- 2 szt. FEW432.R.0300.S2.B.R.E.81.B.M4.LPN.RCD.SC2.CWA.M9,

- 1 szt. FEW432.R.0400.S2.B.R.E.81.B.M4.LPN.RCD.SC2.CWA.M9

Dodatkowo do przepływomierzy należy dostarczyć:

- 8 szt. przewodów z wtyczka typu WABC2010/03,

- 16 szt. baterii litowej ER34615 3,6V/19 Ah.

1. **Wymagany termin gwarancji:** **24 miesiące gwarancji.**
2. **Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.**