**Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

**„Dostawa rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych do ZUOK „Orli Staw”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego**  | **UA.271.1.16.202413** |

* 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

* 1. WYKONAWCA:

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) wykonawcy(ów)** | **Adres(y) wykonawcy(ów)** | **NIP** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres mail** |  |

* 1. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
	2. zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia
	i przyjmuję/przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
	3. gwarantuję/gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji i oferuję/oferujemy następujący rozdrabniacz walcowy do odpadów wielkogabarytowych:

- Producent:……………………………………………………………………………………………………………

- Typ:………………………………………………………………………………………………………………….

- Model:………………………………………………………………………………………………………………….

* 1. cena netto oferty za realizację przedmiotu zamówienia: ……………………… zł (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……% w kwocie ……… zł (słownie: ……………złotych …/100), **co łącznie stanowi cenę brutto oferty w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100),**
	2. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 2 następujący **termin realizacji zamówienia[[1]](#footnote-1)
	………….. dni**;
	3. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 3 następującą **moc znamionową silnika wysokoprężnego napędzającego walec rozdrabniający przypadającą na jeden nóż tnący walca rozdrabniającego[[2]](#footnote-2) ………………. kW/nóż**;
	4. zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym
	z SWZ,
	5. akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy przedstawione
	w załączniku nr 2 do SWZ,
	6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
	7. wybór mojej (naszej) oferty [będzie prowadzić]/[nie będzie prowadzić][[3]](#footnote-3) do powstania
	u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku w PLN | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia]/[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć/zamierzamy powierzymy podwykonawcom]*:[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa / opis części zamówienia,której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma podwykonawcy | Procentowy udział zlecany podwykonawcy |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), [przekazuję(przekazujemy)] / [nie przekazuję(nie przekazujemy)] w wydzielonym
	i odpowiednio oznaczonym pliku, w celu utrzymania poufności, [[5]](#footnote-5)
	2. termin związania niniejszą ofertą jest zgodny z terminem określonym w SWZ,
	3. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SWZ,
	4. wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
	5. reprezentowany przez nas (przeze mnie) wykonawca jest:
* mikroprzedsiębiorcą
* małym przedsiębiorcą
* średnim przedsiębiorcą
* inny[[6]](#footnote-6),
	1. przedkładam (amy)/ nie przedkładam (amy) Wykaz rozwiązań równoważnych[[7]](#footnote-7),
	2. wszystkie dane zawarte w mojej(naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

Wypełniony Formularz Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pfd.

**Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia
wymaganych parametrów - Oświadczenie składane wraz z Formularzem Oferty stanowiące część merytoryczną oferty - nie podlega uzupełnieniu**

|  |
| --- |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych do ZUOK „Orli Staw”** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry, tj.:* Rozdrabniacz fabrycznie nowy – rok produkcji **2024** - z gwarancją jakości, która rozpocznie się od dnia podpisania przez obie strony Protokołu odbioru.
* Masa całkowita rozdrabniacza max. 32,1 Mg.
* Wydajność eksploatacyjna min. 15 Mg/h przy ciężarze nasypowym wsadu 300kg/m³.
* Urządzenie zbudowane na podwoziu gąsienicowym z gumowymi lub polimerowymi nakładkami umożliwiającymi poruszanie się po nawierzchni asfaltowej z min. dwoma prędkościami jazdy.
* Silnik wysokoprężny.
* Norma emisji spalin EURO V lub Stage V lub wyższa.
* Moc silnika min. 250 kW.
* Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego walec rozdrabniający przypadająca na jeden nóż tnący walca rozdrabniającego – min. 10 kW/nóż.
* Napęd umożliwiający uruchomienie rozdrabniacza pod obciążeniem.
* Opisy – pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE.
* Zbiornik paliwa min. 400 litrów.
* Komora rozdrabniająca wyposażona w jeden wał rozdrabniający usytuowany wzdłuż osi maszyny.
* Komora rozdrabniająca wyposażona w grzebień rozdrabniający.
* Grzebień rozdrabniający wyposażony w zęby rozdrabniające (kontranoże) mocowane do listwy za pomocą połączeń śrubowych lub klinów.
* Boczna ściana komory otwierana hydraulicznie do kąta minimum 90° tworząc półkę/podest, celem łatwego dostępu do elementów rozdrabniających w celach serwisowych i w przypadku konieczności oczyszczenia komory.
* Długość wału rozdrabniającego min. 2000 mm.
* Średnica wału rozdrabniającego min. 600 mm.
* Maksymalna prędkość obrotowa wału max 40 obr/min.
* Rewers wału rozdrabniającego.
* Rewers wału rozdrabniającego podczas pracy pod obciążeniem.
* Noże rozdrabniające na wale zamocowane za pomocą połączeń śrubowych.
* Rozdrabniacz wyposażony w system rusztu umieszczonego pod wałem rozdrabniającym ( element przesiewająco-rozdrabniający ).
* Ruszt zbudowany w sposób modułowy, pozwalający na wymianę jednego elementu rusztu w przypadku jego uszkodzenia.
* Przeniesienie napędu na wał realizowane za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym lub hydrauliczne po obu stronach wału.
* Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: włączonej aktualnie funkcji, stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin (kasowalny i niekasowalny), prędkości obrotowej wału korbowego silnika.
* Rozdrabniacz wyposażony w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny.
* Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym z możliwością włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny,
* Prędkość przenośnika dolnego regulowana bezstopniowo.
* Przenośnik tylny: długość taśmy przenośnika min. 6000 mm

 i szerokość taśmy przenośnika min. 1000 mm, * Taśma przenośnika tylnego progowa,
* Prędkość przenośnika tylnego regulowana bezstopniowo.
* Rozdrabniacz wyposażony w nadtaśmowy separator metali z napędem hydraulicznym.
* Szerokość robocza separatora min 1000 mm,
* Regulacja odległości separatora od taśmy przenośnika tylnego,
* Rozdrabniacz wyposażony w system sterowania radiowego.
* Pilot sterowania radiowego wyposażony w wyświetlacz lub piktogram pokazujący aktualnie włączoną funkcję.
* Rozdrabniacz wyposażony w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny.
* Rozdrabniacz wyposażony w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu.
* Gaśnica.
* Instrukcja obsługi i bhp w języku polskim z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.
* Katalog części zamiennych oraz schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej (również w wersji elektronicznej).
* Dziennik konserwacji urządzenia.
* Certyfikat CE.
* Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania

z rozdrabniacza przez zamawiającego.**Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.**Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. |

1. Należy wpisać konkretną liczbę dni zgodnie z III.4.2)b) SWZ [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać konkretną moc znamionową silnika zgodnie z III.4.2)c) SWZ [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca skreśla niepotrzebne; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić, a w razie konieczności wypełnić tabelę; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać firmę podwykonawcy w przypadku, gdy firma podwykonawcy jest znana na etapie składania oferty; gdy firma nie jest znana – wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

	* **mikroprzedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
	* **małe przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
	* **średnie przedsiębiorstwa** – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej). [↑](#footnote-ref-6)
7. Wybrać właściwe: w przypadku braku wyboru Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie proponuje rozwiązań równoważnych [↑](#footnote-ref-7)