**Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza Oferty**

**FORMULARZ OFERTY**

**„Dostawa rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych do ZUOK „Orli Staw”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego** | **UA.271.1.16.202413** |

* 1. ZAMAWIAJĄCY:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz**

* 1. WYKONAWCA:

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) wykonawcy(ów)** | **Adres(y) wykonawcy(ów)** | **NIP** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres mail** |  |

* 1. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
  2. zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia   
     i przyjmuję/przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
  3. gwarantuję/gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji i oferuję/oferujemy następujący rozdrabniacz walcowy do odpadów wielkogabarytowych:

- Producent:……………………………………………………………………………………………………………

- Typ:………………………………………………………………………………………………………………….

- Model:………………………………………………………………………………………………………………….

* 1. cena netto oferty za realizację przedmiotu zamówienia: ……………………… zł (słownie: ……………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……% w kwocie ……… zł (słownie: ……………złotych …/100), **co łącznie stanowi cenę brutto oferty w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100),**
  2. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 2 następujący **termin realizacji zamówienia[[1]](#footnote-1)   
     ………….. dni**;
  3. oferuję/oferujemy w ramach kryterium nr 3 następującą **moc znamionową silnika wysokoprężnego napędzającego walec rozdrabniający przypadającą na jeden nóż tnący walca rozdrabniającego[[2]](#footnote-2) ………………. kW/nóż**;
  4. zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym   
     z SWZ,
  5. akceptuję/akceptujemy bez zastrzeżeń Projektowane postanowienia umowy przedstawione   
     w załączniku nr 2 do SWZ,
  6. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego,
  7. wybór mojej (naszej) oferty [będzie prowadzić]/[nie będzie prowadzić][[3]](#footnote-3) do powstania   
     u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku w PLN | Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia]/[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć/zamierzamy powierzymy podwykonawcom]*:[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa / opis części zamówienia,  której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | Firma podwykonawcy | Procentowy udział zlecany podwykonawcy |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), [przekazuję(przekazujemy)] / [nie przekazuję(nie przekazujemy)] w wydzielonym   
     i odpowiednio oznaczonym pliku, w celu utrzymania poufności, [[5]](#footnote-5)
  2. termin związania niniejszą ofertą jest zgodny z terminem określonym w SWZ,
  3. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SWZ,
  4. wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
  5. reprezentowany przez nas (przeze mnie) wykonawca jest:
* mikroprzedsiębiorcą
* małym przedsiębiorcą
* średnim przedsiębiorcą
* inny[[6]](#footnote-6),
  1. przedkładam (amy)/ nie przedkładam (amy) Wykaz rozwiązań równoważnych[[7]](#footnote-7),
  2. wszystkie dane zawarte w mojej(naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

Wypełniony Formularz Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pfd.

**Załącznik nr 3.1 do Formularza Oferty - Wzór Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia   
wymaganych parametrów - Oświadczenie składane wraz z Formularzem Oferty stanowiące część merytoryczną oferty - nie podlega uzupełnieniu**

|  |
| --- |
| Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych do ZUOK „Orli Staw”** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego parametry, tj.:   * Rozdrabniacz fabrycznie nowy – rok produkcji **2024** - z gwarancją jakości, która rozpocznie się od dnia podpisania przez obie strony Protokołu odbioru. * Masa całkowita rozdrabniacza max. 32,1 Mg. * Wydajność eksploatacyjna min. 15 Mg/h przy ciężarze nasypowym wsadu 300kg/m³. * Urządzenie zbudowane na podwoziu gąsienicowym z gumowymi lub polimerowymi nakładkami umożliwiającymi poruszanie się po nawierzchni asfaltowej z min. dwoma prędkościami jazdy. * Silnik wysokoprężny. * Norma emisji spalin EURO V lub Stage V lub wyższa. * Moc silnika min. 250 kW. * Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego walec rozdrabniający przypadająca na jeden nóż tnący walca rozdrabniającego – min. 10 kW/nóż. * Napęd umożliwiający uruchomienie rozdrabniacza pod obciążeniem. * Opisy – pisane w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE. * Zbiornik paliwa min. 400 litrów. * Komora rozdrabniająca wyposażona w jeden wał rozdrabniający usytuowany wzdłuż osi maszyny. * Komora rozdrabniająca wyposażona w grzebień rozdrabniający. * Grzebień rozdrabniający wyposażony w zęby rozdrabniające (kontranoże) mocowane do listwy za pomocą połączeń śrubowych lub klinów. * Boczna ściana komory otwierana hydraulicznie do kąta minimum 90° tworząc półkę/podest, celem łatwego dostępu do elementów rozdrabniających w celach serwisowych i w przypadku konieczności oczyszczenia komory. * Długość wału rozdrabniającego min. 2000 mm. * Średnica wału rozdrabniającego min. 600 mm. * Maksymalna prędkość obrotowa wału max 40 obr/min. * Rewers wału rozdrabniającego. * Rewers wału rozdrabniającego podczas pracy pod obciążeniem. * Noże rozdrabniające na wale zamocowane za pomocą połączeń śrubowych. * Rozdrabniacz wyposażony w system rusztu umieszczonego pod wałem rozdrabniającym ( element przesiewająco-rozdrabniający ). * Ruszt zbudowany w sposób modułowy, pozwalający na wymianę jednego elementu rusztu w przypadku jego uszkodzenia. * Przeniesienie napędu na wał realizowane za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym lub hydrauliczne po obu stronach wału. * Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: włączonej aktualnie funkcji, stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin (kasowalny i niekasowalny), prędkości obrotowej wału korbowego silnika. * Rozdrabniacz wyposażony w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny. * Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym z możliwością włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny, * Prędkość przenośnika dolnego regulowana bezstopniowo. * Przenośnik tylny: długość taśmy przenośnika min. 6000 mm   i szerokość taśmy przenośnika min. 1000 mm,   * Taśma przenośnika tylnego progowa, * Prędkość przenośnika tylnego regulowana bezstopniowo. * Rozdrabniacz wyposażony w nadtaśmowy separator metali z napędem hydraulicznym. * Szerokość robocza separatora min 1000 mm, * Regulacja odległości separatora od taśmy przenośnika tylnego, * Rozdrabniacz wyposażony w system sterowania radiowego. * Pilot sterowania radiowego wyposażony w wyświetlacz lub piktogram pokazujący aktualnie włączoną funkcję. * Rozdrabniacz wyposażony w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny. * Rozdrabniacz wyposażony w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu. * Gaśnica. * Instrukcja obsługi i bhp w języku polskim z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii. * Katalog części zamiennych oraz schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej (również w wersji elektronicznej). * Dziennik konserwacji urządzenia. * Certyfikat CE. * Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania   z rozdrabniacza przez zamawiającego.  **Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych  w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.**  Oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf. |

1. Należy wpisać konkretną liczbę dni zgodnie z III.4.2)b) SWZ [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać konkretną moc znamionową silnika zgodnie z III.4.2)c) SWZ [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonawca skreśla niepotrzebne; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że nie dochodzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić, a w razie konieczności wypełnić tabelę; w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać firmę podwykonawcy w przypadku, gdy firma podwykonawcy jest znana na etapie składania oferty; gdy firma nie jest znana – wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

   * **mikroprzedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
   * **małe przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
   * **średnie przedsiębiorstwa** – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej). [↑](#footnote-ref-6)
7. Wybrać właściwe: w przypadku braku wyboru Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie proponuje rozwiązań równoważnych [↑](#footnote-ref-7)