|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model i producent lancy:** | | | **KOSZT** |
| **Parametr** | **Wartość** | **Spełnia/nie spełnia** | **Koszt jednostkowy** |
| Długość z głowicą atak | 1130 mm |  |  |
| Długość części roboczej | 800 mm |  |  |
| Ciśnienie robocze | 5-8 bar |  |  |
| Wydajność | 70-250 l/min |  |  |
| Waga lancy | 5,5 kg |  |  |
| Młot zintegrowany | 36” |  |  |
| Nasada zasilająca | Storz 52 |  |  |
| Głowica ATAK | wydajność 160l/min |  |  |
| Głowica OBRONA | wydajność 160l/min |  |  |
| Głowica TURBO ATAK | wydajność 90 l/min |  |  |
| Głowica SŁOMA I MATERIAŁY PYLĄCE | wydajność 240 l/min |  |  |
| Głowica TORF I LASY | wydajność 200 l/min |  |  |
| Grot przebijający |  |  |  |