Szafa rack: 42U

DANE TECHNICZNE

Szafy RACK

rodzaj szafy: wolnostojąca (telekomunikacyjna)

wysokość robocza: 42U

szerokość montażowa: 19''

wymiary zew. [mm]: 600x800x2097.5

kolor: czarny (RAL 9004)

drzwi przednie: szklane - szkło hartowane

drzwi tylne: pojedyncze - pełna stal

cyfrowy termostat LCD 1 szt.

panel wentylacyjny: (4x wentylatory) 1 szt.

zamek drzwi przednich z klamką 1 szt.

zamek drzwi tylnych / bocznych 3 szt.

kółka transportowe z hamulcem 4 szt.

nóżki poziomujące 4 szt.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Listwa zasilająca (pod UPS) z wtykiem IEC C14 (6 portowa) 2 szt.

Listwa zasilająca (pozioma) z wtykiem PL/FR (6 portowa) 2 szt.

Patch Panel krosowniczy UTP 48-port 2 szt

Półka stała do szaf stojących 3 szt.

Przepust szczotkowy do szaf 2 szt.

Dodatkowy zestaw śrub montażowych RACK 60 szt.

Switch 48 portów 10/100/1000Mb/s 1 szt.