**Załącznik nr 4B do SWZ  
Sprawa nr 10/2025/D**

**KARTA INFORMACYJNA OFEROWANEGO PRODUKTU**

**Zadanie nr 6 – Olej metylosilikonowy stosowany do uzupełniania ubytków lub wymiany oleju w przestrzeni pomiędzy ściankami eksploatowanego kotła warzelnego kuchni polowej KP-120, KP-200, KP-340 i KPŻ-100   
zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006**

**………………………………………………………………………………………………**

*(Producent, nazwa handlowa lub/i numer katalogowy oferowanego produktu umożliwiający jego identyfikację)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry** | **Jednostka** | **Dane do uzupełnienia przez Wykonawcę** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | STAN SKUPIENIA | - |  |
| 2. | CZY OLEJ JEST MIESZALNY  Z INNYMI OLEJMAMI |  | TAK/NIE |
| 3. | KOLOR | - |  |
| 4. | GĘSTOŚĆ | [g/cm³ ] |  |
| 5. | LEPKOŚĆ W TEMP. +25°C | [mm²/ s] |  |
| 6. | LEPKOŚĆ W TEMP. +100°C | [mm²/ s] |  |
| 7. | ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI LOTNYCH | [%] |  |
| 18. | TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA  (POD CIŚNIENIEM 1013 hPa) | [°C] |  |
| 19. | TEMPERATURA ZAPŁONU  (POD CIŚNIENIEM 1013 hPa) | [°C] |  |
| 10. | TEMPERATURA ROZKŁADU  (POD CIŚNIENIEM 1013 hPa) | [°C] |  |
| 11. | WAGA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO**\*** | [kg] |  |

**UWAGA!**

Poprzez wypełnienie kart rozumie się samodzielne wpisanie producenta, pełnej nazwy handlowej lub/i numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia oraz uzupełnienie przez wykonawcę kolumny nr 4 tabeli.

\*Wykonawca wskazuje jedną (konkretną) wagę opakowania jednostkowego zgodnie z którą zamierza dostarczyć oferowany przedmiot zamówienia.