**Belownica prasa do makulatury i tworzyw sztucznych**

Ze względu na liczne zapytania firm zainteresowanych dostarczeniem do Zakładu ZWIK Belownicy do makulatury i tworzyw sztucznych informujemy, że przedmiotowy sprzęt powinien spełniać poniższe wymagania:

**Wymiary i waga:**

* Szerokość [cm]: **97 (od 95 do 100 cm)**
* Wysokość [cm]: **199 (od 195 do 210 cm)**
* Głębokość [cm]:**74 (od 74 do 80 cm)**
* Waga [kg]:**305**

**Wymiary komory:**

* Szerokość komory [cm]: **73 (od 70 do 80 cm)**
* Głębokość komory [cm]: **50 (od 50 do 60 cm)**
* Wysokość komory[cm]:**93 (od 90 do 100 cm)**

**Parametry zasilania:**

* Napięcie [V]: **I-fazowe 230 V, 50 Hz**
* Moc [kW]: **1,1**

**Wielkość beli – do 50 kg.**

Jednocześnie informujemy, że przedmiot zamówienia może być używany, natomiast powinien posiadać gwarancję użytkowania.