**Konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru**

Numer ogłoszenia TTI.2232.5.23

Data ogłoszenia 13.01.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

**Informacje dotyczące zamówienia:**

**Zakres prac:**

1.Sprawdzanie działania central zgodnie z instrukcją producenta

2.Sprawdzanie awaryjnych źródeł zasilania, napięć poziomu elektrolitu, stanu zacisków, połączeń oraz układu zabezpieczającego

3.Sprawdzanie sieci bezprzewodowej, prawidłowości w mocowaniu połączeń na łączówkach, puszkach i rozdzielniach

4.Sprawdzanie działania sygnalizatorów pożaru poprzez kontrolę czujek na łączówkach, puszkach i rozdzielniach

5.Sprawdzanie działania systemu oddymiania (klap oddymiających), wymiana szybek ostrzegawczych, żarówek i bezpieczników

WYKAZ SPRZĘTOWY

Budynki: M-I, M-II, M-IV, M-V, M-VI, M-VIII, M-IX, A-I, A-V

Konserwacja wykonywana 1 raz na kwartał

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa aparatury** | **Ilość sztuk** |
| Elementy kontrolno-sterujące, kontrolno-sterujące wielowejściowe | 86 |
| Zasilacze ZSP 135 | 19 |
| Uniwersalna adresowalna czujka dymu i czujka temperatury z izolatorami zwarć | 1095 |
| Ostrzegacze pożaru | 235 |
| Adresowalny sygnalizator akustyczny | 29 |
| System oddymiania i usuwania ciepła z klatki schodowej | 26 |
| Centrala Telsap | 3 |
| Centrala Telsap 2100 | 2 |
| Centrala Polon 4000 | 1 |
| Centrala Polon 6000 | 1 |
| Centrala DF 6000 | 1 |
| Centrala Bosch FPA-1200-MPC-C | 1 |
| Czujki izotopowe | 760 |
| Czujki optyczne, temperaturowe | 332 |
| Czujki multisensorowe | 262 |
| Czujki multisensorowe+ wskaźniki zadziałania | 174 |
| Adaptery linii konwencjonalnej | 8 |
| Wskaźniki zadziałania | 1020 |

Badanie szczelności czujek izotopowych 1 raz w roku dla 760 sztuk

Termin wykonania usługi: 15.02.2023-14.02.2024r.

Gwarancja: 24 miesiące na wykonane naprawy

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych czujek po wymianie, potwierdzonej Zamawiającemu protokołem

Czas reakcji w razie awarii: 2 godziny od chwili zgłoszenia. Serwis dostępny 24h/dobę

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność: -zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia SEP do 1 kV

-rejestr firmy (np. KRS)

-świadectwo autoryzacji na instalowanie, programowanie, konserwację systemów: POLON- ALFA, TELSAP, BOSCH

-uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki-inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-0, IOR-1, IOR-3

-referencje z ostatnich 2 lat-min. 1 zamówienia na wykonanie usług konserwacyjnych urządzeń oraz instalacji alarmowo-pożarowej o wartości min. 35'000 zł brutto

Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2023 roku do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy  wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 30.01.2023 roku przed godziną 10” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Wszelkie informacje pod numerem tel: 12 614 20 12 w godz. 8:00-12.00

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą

Warunki zgłaszania ofert:

-Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać

-Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu

-Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego (Załącznik nr 1)

-Niekompletne oferty nie będą brane pod uwagę

-------------------------

Załącznik nr 1-Formularz Cenowy

Załącznik nr 2-Wzór Umowy