**D/89/2024 Załącznik nr 1.1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY**

**Zakup i dostawa sprzętu AGD na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 1 - Zakup i dostawa lodówko-zamrażarki dwudrzwiowej – 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | |  | **Model/typ:**  *(należy wypełnić)* |
| 1 | Zaoferowana chłodziarko-zamrażarka fabrycznie nowa, nieużywana, niebędąca przedmiotem wystaw, nie będąca przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywana w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | |
| 2 | Wysokość: 183 (+/-5 cm ) |
| 3 | Szerokość: 90 (+/-3 cm) |
| 4 | Głębokość: 73 (+/-3 cm) |
| 5 | Rodzaj: górna część otwierana przy pomocy dwóch drzwi, a dolna część w postaci szuflady |
| 6 | Położenie zamrażarki: Side by Side |
| 7 | Liczba drzwi: 4 z opcjonalną zmianą kierunku otwierania drzwi |
| 8 | Elektroniczne sterowanie |
| 9 | Czas utrzymania temperatury przy braku zasilania: min 15h (+/-3h) |
| 10 | Liczba agregatów: 1 |
| 11 | Liczba termostatów: 2 |
| 12 | Oświetlenie LED |
| 13 | Specyfikacja chłodziarki:  • Pojemność: 405L (+/-20L)  • No-Frost  • Szklane półki  • min. 4 półki  • Funkcje: szybkie chłodzenie, szuflada z kontrolą wilgotności, komora zero |
| 14 | Specyfikacja zamrażarki:  • Pojemność: 200L (+/-20L)  • No-Frost  • Zdolność zamrażania [kg/24h]: 13 (+/-2kg/24h)  • Liczba pojemników: 6  • Funkcja szybkiego zamrażania |
| 15 | Klasa energetyczna:: **min. E** |