## Załącznik Nr 12

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**64/**24

**Zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych dla montowanych dźwigów - ETAP I**

**(dźwigi nr 1, 2, 3, 4, 5, 13)**

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych na rzecz Zamawiającego w zakresie konserwacji i serwisowania nowych urządzeń dźwigowych **(dźwigi nr 1, 2, 3, 4, 5, 13)** przez okres udzielonej gwarancji i serwisu tj. ......... miesięcy, zamontowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Konstytucji 3 Maja 42, na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wymagany **czas reakcji serwisu** **w przypadku awarii** urządzenia dźwigowego wynosi: nie dłużej niż **1 godzina**, licząc od momentu otrzymania powiadomienia telefonicznego o awarii, **a w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie:** nie dłużej niż **30 minut**. Wykonawca będzie świadczył usługi konserwacji
i serwisu **całodobowo przez wszystkie dni tygodnia,** w tym niedziele i święta.

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (minimum 5 osób) oraz uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń do 1 kV wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

4. Wykonawca świadczy **serwis** **całodobowy** przez wszystkie dni tygodnia w tym niedziele i święta,
wraz z dojazdem wliczonym w cenę oferty, a wszelkie zgłoszenia w tym zakresie będę zgłaszane pod
**nr telefonu:** ....................................

5. W razie stwierdzenia uchybień w wyniku przeprowadzonych kontroli, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe odpowiednio do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, o ile doszło do niej z winy Wykonawcy.

6. O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres usług oraz kwalifikujących dźwig do naprawy, remontu lub modernizacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego. W razie stwierdzenia, że stan techniczny dźwigu stwarza zagrożenie dla ludzi, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć dźwig przed dostępem osób trzecich i powiadomić natychmiast uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

7. W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest do:

7.1. konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony z:

7.1.1. dokumentacją techniczno-ruchową,

7.1.2. instrukcją obsługi i konserwacji dźwigów,

7.1.3. przepisami UDT oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie (m. in. wykonania dokumentacji dotyczącej
 stopnia wykorzystania resursu urządzenia)

7.2. współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego polegającej na zgłaszaniu dźwigu do przeglądów, ustalaniu terminów przeglądów oraz przygotowaniu dźwigów do odbioru przez UDT,

7.3. utrzymania zleconych do konserwacji dźwigów w ruchu, z wyjątkiem przerw na prowadzenie niezbędnych napraw i remontów,

7.4. utrzymania zleconych do konserwacji dźwigów w stanie technicznym zapewniającym ich bezpieczną eksploatację,

7.5. prowadzenia rejestrów prac konserwacyjnych urządzeń dźwigowych,

7.6. wykonania w cenie oferty pomiarów ochronnych na każdym dźwigu jeden raz w roku.

8. Podczas przeprowadzania czynności przez Urząd Dozoru Technicznego Wykonawca zapewnia obecność konserwatora.

9. Na zakup części eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy dźwigu (nie dotyczy to napraw
w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi) Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego
po przedstawieniu oferty cenowej.

10.Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia wstępnego nowozatrudnionych pracowników, a także okresowego w zakresie przestrzegania właściwego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówkach służby zdrowia.

11.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dopuszczenie do użytkowania urządzeń dźwigowych na terenie Szpitala w przypadku, gdy nie posiadają one ważnych decyzji Urzędu Dozoru Technicznego oraz
nie powiadomił o tym fakcie Zamawiającego.

12.Wykonawca w ramach Umowy będzie dostarczał niezbędne materiały eksploatacyjne: śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, olej przekładniowy, smary stałe oraz dostarczał
i uzupełniał środki smarujące.

13.Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji instrukcji o korekty producenta.