**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚWIETLÓWKI (tuba LED T8/G13 60cm):**

* Klosz: mleczny
* Moc: 7-9W
* Barwa światła: biała neutralna (dzienna) 4000-4500K
* Strumień świetlny: 750-1050lm
* Współpraca ze ściemniaczem: Nie
* Czujnik ruchu: Nie
* Zasilanie: jednostronne, dopasowane do zaproponowanej oprawy zasilanej 230V

Świetlówki zaproponowane do oprawy muszą być tego samego producenta  
i o jednakowych parametrach (4 identyczne świetlówki).