SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA Warszawa, 12.07.2021 r.

 ul. Podchorążych 38

 00-463 Warszawa

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa zaprasza
do złożenia oferty na:

**Dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, konserwację urządzeń klimatyzacyjnych oraz dostawę bezprzewodowych, uniwersalnych pilotów sterujących pracą urządzeń klimatyzacyjnych różnych producentów w obiektach Służby Ochrony Państwa przy
ul. Podchorążych 38 i ul. Miłobędzkiej 38 w Warszawie.**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **dostawa, montaż i uruchomienie czterech urządzeń klimatyzacyjnych typu split (w tym jednego typu Multisplit),**
2. **dostawa 6 szt. klimatyzatorów przenośnych,**
3. **dostawa 10 szt. bezprzewodowych, uniwersalnych pliotów do sterowania pracą urządzeń klimatyzacyjnych**
4. **przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych 3 przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach znajdujących się przy ul. Podchorążych 38
i ul. Miłobędzkiej 38 w Warszawie.**

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. **Cena 100 %.**
2. Termin realizacji zamówienia:
3. Na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego typu Multisplit (jednostka zewnętrzna o mocy dostosowanej do mocy jednostek wewnętrznych montowana na dachu budynku) do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku nr 1A obiektu Podchorążych 38 w Warszawie. Pomieszczenie biurowe nr 14 z jednym oknem od strony południowej, jednostka wewnętrzna typu split o minimalnej mocy chłodniczej 2,6 kW. Pomieszczenie biurowe nr 15 z dwoma oknami od strony północnej, jednostka wewnętrzna typu split o minimalnej mocy chłodniczej 5,1 kW. Pomieszczenie biurowe nr 16 z dwoma oknami od strony północnej, jednostka wewnętrzna typu split o minimalnej mocy chłodniczej 6,5 kW.

**Termin montażu uzgodniony pisemnie z zamawiającym z dwutygodniowym wyprzedzeniem (termin uzależniony jest od zakończenia prac remontowych
w pomieszczeniu, III lub IV kwartał 2021 r.).**

1. Na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego typu split
do pomieszczenia nr 73 znajdującego się na parterze w budynku nr B obiektu Miłobędzka 38 w Warszawie. Pomieszczenie techniczne od strony południowej, jednostka wewnętrzna o minimalnej mocy chłodniczej 5,3 kW.

**Termin montażu maksymalnie dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.**

1. Na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego typu split
do pomieszczenia technicznego znajdującego się na parterze w budynku nr 10 obiektu Podchorążych 38 w Warszawie. Pomieszczenie techniczne od strony południowej, jednostka wewnętrzna o minimalnej mocy chłodniczej 5,3 kW.

**Termin montażu maksymalnie dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.**

1. Na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego typu split
do pomieszczenia technicznego znajdującego się na parterze w budynku nr 10 obiektu Podchorążych 38 w Warszawie. Pomieszczenie techniczne, jednostka wewnętrzna
o minimalnej mocy chłodniczej 7,0 kW.

**Termin montażu maksymalnie dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.**

1. Dostawa przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych w ilości 6 szt. do Magazynu SOP
przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie:
2. Moc chłodnicza urządzenia: 2,5 kW – 3,5 kW;
3. Urządzenie wyposażone w cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem LED;
4. Urządzenia w klasie energetycznej minimum A;
5. Przepływ powietrza 300 – 400 m3/h;
6. Ułatwiony dostęp do zmywalnego wodą filtra powietrza;
7. Dopuszczalne natężenie hałasu podczas pracy – 60 dB;
8. W ukompletowaniu: bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, rura wylotowa gorącego powietrza, przyłącze rury gorącego powietrza z klimatyzatorem, uszczelka (uszczelnienie) okna do klimatyzatora przenośnego.

**Termin dostawy: maksymalnie dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.**

1. Dostawa uniwersalnych, bezprzewodowych pilotów do sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi w ilości 10 szt. (możliwość sterownia pracą klimatyzatorów różnych producentów, baza minimum 4000 kodów producentów) do Magazynu SOP
przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie.

**Termin dostawy: maksymalnie dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.**

1. W zakres przeglądów konserwacyjnych wchodzi:
2. Sprawdzenie poprawności działania funkcji urządzenia,
3. Czyszczenie jednostki,
4. Czyszczenie lamel wymienników ciepła,
5. Czyszczenie filtrów lub ich wymiana na nowe,
6. Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji czynnika chłodniczego oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego,
7. Dezynfekcja urządzenia (preparat bakterio oraz grzybobójczy)
8. **Termin realizacji: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.**

**WYKAZ KLIMATYZATORÓW DO PRZEGLĄDU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **MARKA** | **OBIEKT** | **MIEJSCE** | **MODEL** |
| **1** | TORELL | Podchorążcyh 38  | Bud. 1 A, II p, pok. 111 | TCC-8057 |
| **2** | BLAUPUNKT | Podchorążcyh 38  | Bud. 1 B, II p, pok. 207 | BAC-PO0909-CO6D |
| **3** | RAVANSON | Podchorążych 38 | Bud. 1 A, III p, pok. 316 | KR-2011 |

1. Warunki realizacji:
2. Płatność w formie przelewu w terminie 30 dni od otrzymania faktury na konto wskazane przez Wykonawcę;
3. W ofercie należy przedstawić jednostkowy koszt zakupu, montażu, przeglądu oraz całkowity koszt zakupu, montażu, przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o najniższą kwotę brutto zaoferowaną za zakup, montaż i przegląd klimatyzatorów;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości urządzeń podlegających konserwacji;
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia klimatyzatora Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy Wykonawcy, który dokonuje przeglądu po uprzednim przedstawieniu oferty cenowej lub innemu Wykonawcy.
6. Montaż i przegląd urządzeń może przeprowadzić certyfikowany wykonawca posiadający certyfikat, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Wykonawca wraz z ofertą prześle kopię wyżej wymienionego certyfikatu.
7. Przed przystąpieniem do montażu i konserwacji urządzeń Wykonawca przekaże
w formie zestawienia listę pracowników realizujących konserwację – (imię, nazwisko, nr PESEL, imię ojca, seria i nr dowodu osobistego oraz dane pojazdów
(nr rejestracyjny, marka). Na terenie obiektów SOP obowiązuje system przepustkowy.