**Areszt Śledczy w Elblagu**

82-300 Elbląg, ul. 12-go Lutego 4A

Tel. 55 6112109, fax 55 6112179, email: as\_eblag@sw.gov.pl

D/IŁ.2232.2.2023.GK

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Działając na podstawie zarządzenia nr 22/2022 Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu   
z dnia 28.02.2022 r w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych   
w Areszcie Śledczym w Elblągu zapraszam do złożenia oferty na **dostawę   
urządzenia wielofunkcyjnego Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3926i.**

1. **Opis przedmiotu i warunków zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| TYP URZĄDZENIA: | Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 |
| FUNKCJE URZĄDZENIA: | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie |
| DYSK TWARDY: | O pojemności nie mniejszej niż 256 GB ( SSD ) |
| PAMIĘĆ RAM: | O pojemności nie mniejszej niż 3 GB Po stronie głównego procesora: 2 GB Po stronie procesora przetwarzania graficznego: 1 GB + 0,5 GB (zarezerwowane do przetwarzania obrazu) |
| INTERFEJSY: | Ethernet BASE 10 BaseT/100/1000 Base TX |
| PROTOKÓŁ SIECIOWY: | TCP/IP |
| PANEL STEROWANIA : | Dotykowy, kolorowy, w języku polskim min. 10’ |
| STOLIK POD URZĄDZENIE NA KOŁKACH: | Tak – oryginalny, zintegrowany z urządzeniem. |
| POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU: | Minimum dla kaset na papier –Standardowo: 1200 arkuszy. 2 kasety po 550 arkuszy papieru o gramaturze co najmniej 80 g/m2 oraz podajnik boczny na minimum 100 arkuszy papieru A4 o gramaturze co najmniej 80 g/m2 |
| CZAS NAGRZEWANIA | 13 sekund (z trybu niskiego uśpienia) |
| OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE MICROSOFT: | PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X(10.13 lub nowszy) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 /Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X(10.13 lub nowszy) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 lub nowszy) |
| CZAS NAGRZEWANIA: | Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s |
| DATA PRODUKCJI | Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji w roku 2023. |
| PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA KOPIOWANIA KOLOROWEGO I CZARNO-BIAŁEGO A4 | Nie mniej niż 26 stron na minutę |
| ZOOM | W zakresie nie mniejszym niż 25 - 200% , skok o 1 % |
| ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA ORAZ SKANOWANIA CZ/B I KOLOROWEGO | Min. 600 x 600 dpi |
| PODAJNIK ORYGINAŁÓW | Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów na min 100 arkuszy A4 |
| MINIMALNA SZYBKOŚĆ SKANOWANIA | Skanowanie jednostronne: 135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie), |
| KOPIOWANIE WIELOKROTNE | TAK |
| DUPLEX | TAK |
| PROTOKOŁY SIECIOWE | TCP/IP |
| WBUDOWANY MODUŁ OCR | Formaty WORD, PDF KOPIOWALNY |
| ZABEZPIECZENIA SIECI | TLS 1.3, IPSec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, obsługa protokołu WPA3, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN /bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB), rozdzielenie linii komunikacyjnej (G3, port USB, zaawansowana przestrzeń, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach) |
| Dodatkowe akcesoria | Do urządzenia powinny być dołączone tonery pełnej wydajności oraz inne akcesoria konieczne do uruchomienia urządzenia i jego poprawnej pracy. |

* + **Miejsce dostawy**: Magazyn techniczny Aresztu Śledczego w Elblągu   
    przy ul. 12 Lutego 4a 82-300 Elbląg.
  + Dostawa towaru transportem dostawcy i na jego koszt, uzgodniona   
    w zamówieniu.
  + Wystawienie faktury VAT zgodnie z ilością zakupu.
  + **Forma płatności** – przelew 30 dni.

1. **Miejsce oraz termin składania ofert:**

**Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2023r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej   
za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.**

**Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane**