Opis przedmiotu zamówienia

**Punkty dostępowe- 70 szt.**

**(index 178317, 179666)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA**  Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony  oraz producenta i model oferowanego urządzenia  **Producent …………………….**  **Model ………………………..** |
| Typ obudowy- zewnętrzna  Technologia podłączania- bezprzewodowa  Szybkość transmisji danych min. 1300 Mbps  Protokół komunkacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac  Punkty muszą umożliwiać/posiadać min.:  obsługę VLAN,  montaż na ścianie,  obsługę Wi-Fi Multimedia (WMM),  Quality of Service (QoS),  przycisk resetu,  technologię 3T3R MIMO,  montaż na suficie;  obsługę Power Over Ethernet (PoE).  Urządzenie musi być kompatybilne i współpracować z kontrolerem Ubiquity UCK-G2-PLUS |  |