***Załącznik nr 1***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Niniejszą ofertę składa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** | **Tel./fax** | **Nr NIP** | **nr REGON** | **e-mail** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca w konsorcjum (oferta wspólna) Nazwa firmy** | **Dane identyfikujące – adres, nr KRS, NIP, REGON…..** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu wykonawcy” – dane Pełnomocnika konsorcjum.*

*W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując pełne nazwy wykonawców i ich adresy.*

Dane dotyczące ZamawiającegoEKO DOLINA Sp. z o. oŁężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo

My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Warunków Zamówienia.

Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Nawiązując do publikacji o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: dostawę dla Zamawiającego wraz z serwisowaniem przez okres 24 m-cy [zwanym dalej Serwisami], fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia umowy, nieużywanego, kompletnego, nieuszkodzonego samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym (dźwignika przemysłowego), przeznaczonego do eksploatacji na terenach budów, kopalniach żwiru i innych zastosowaniach przemysłowych w trudnych warunkach terenowych. Zamawiający będzie używał pojazdu na terenie składowiska odpadów komunalnych [zwanego dalej „Hakowcem”] wraz z osprzętem, szczegółowo opisanym w SWZ za cenę (***z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku* - zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)**:

**za całość przedmiotu zamówienia netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł\*\***

w tym:

* 1. ………………………………PLN netto z tytułu dostawy Hakowca wraz z osprzętem oraz wykonania zobowiązań opisanych w §1 ust.2 lit. a-d. we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ IZP-P/02/2022/Hakowiec;
	2. ……………………...…… PLN netto łącznie z tytułu wykonania wszystkich Serwisów tj. z tytułu poszczególnych Serwisów w okresie pierwszych 24 miesięcy udzielonej gwarancji:

…………. PLN netto za serwis **podwozia** po …….. **\*\***,

…………. PLN netto za serwis **podwozia** po ……….**\*\***,

 …………. PLN netto za serwis **podwozia** po ……… **\*\***,

 …………... PLN netto za serwis **systemu hakowego** po …………**\*\***,

 …………... PLN netto za serwis **systemu hakowego** po …………**\*\***,

 …………... PLN netto za serwis **systemu hakowego** po …………**\*\***,

**\*\* - wypełnia Wykonawca podając odpowiedni czasookres (np. motogodziny lub miesiące lub inne)**

**Jeżeli oferowany pojazd tj. (podwozie + system hakowy) nie będzie posiadał odpowiednich liczników (np. licznika motogodzin), wówczas Wykonawca musi przyjąć, że pojazd będzie pracował zgodnie z zapisami jak w rozdz. III ust. 4 SWZ.**

**stawka podatku VAT w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\*\***

**za całość przedmiotu zamówienia brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł\*\***

**UWAGA! Ilość Serwisów dookreśla Wykonawca.**

**Nazwa producenta i model oferowanego Hakowca ………………………………………………..\*\***

Wynagrodzenia należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ, tj. w szczególności uwzględnia następujące koszty:

1. dostarczenia, załadunku, transportu, opakowania, ubezpieczenia w transporcie i rozładunku Hakowca wraz z osprzętem,
2. przeprowadzenia próby eksploatacyjnej Hakowca,
3. przeszkolenia w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości minimum 6 osób),
4. formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie,
5. podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem,
6. dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową w jeżyku polskim,
7. wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji,
8. wykonywanie napraw i czynności serwisowych zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji/ obsługi urządzenia, a w szczególności koszty materiałów, części, olejów, smarów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów. W przypadku, gdy Wykonawca nie ujął w ofercie wszystkich czynności serwisowych w tym dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej pracy Hakowca, wszelkie koszty ich wykonania obciążają Wykonawcę.

a) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym …………………..\*%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)

b) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami (wypełnić o ile dotyczy)

**Termin realizacji zamówienia:**

Dostawa Hakowca nastąpi nie później niż w ciągu 210 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Wykonywanie Serwisów nie przekroczy 24 miesięcy, licząc od daty dokonania odbioru Hakowca w sposób opisany w §2 ust.8/ust.10.

**Gwarancja:**

Oferujemy Gwarancję Wykonawcy przez okres ………………..**\*\*** (nie krótszy niż 24 miesiące) od odbioru przedmiotu zamówienia na Hakowca wraz z osprzętem, szczegółowo opisanym w SWZ (bez limitu kilometrów).

Ustala się termin zapłaty do **30 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu w jego biurze w Łężycach faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.

**Numer faksu, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lub**

**Adres e-mail, pod który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nazwa banku i nr konta bankowego na które będą wysyłane płatności:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*\* - wypełnia Wykonawca**

**Oświadczamy,** że dokonującym dostaw jest podatnik, o którym mowa wart. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż **jest/ nie jest\*\*\*** zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że dostawy **będą/ nie będą\*\*\*** objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt.2 lub art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

**Nazwa banku i nr konta bankowego wskazanego na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka na które będą wysyłane płatności** ………………………………………………………………………………………………………………………………**\*\***

**Czy Wykonawca jest:**

1. **mikroprzedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**małym przedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**średnim przedsiębiorstwem ?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**Innym?**

□ TAK**\*\***

□ NIE**\*\***

**Jeśli tak, to jakim? ………………………………………………………………**

**\*\*\* - niepotrzebne skreślić**

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

Ustala się termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej prawidłowo oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.................................................................................................................
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia.

**Oświadczamy**, że gwarantujemy i ponosimy pełną odpowiedzialność za przestrzeganie **przepisów dotyczących ochrony danych osobowych**, a w szczególności za przetwarzanie danych osobowych pracowników, Konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich biorących udział w realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nie zamierzamy/zamierzamy**\*\*\*** powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w części:

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | Nazwa części przedmiotu zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani)**\*\*** |
|  |  |

**\*\*** - **wypełnia Wykonawca**

\*\*\* - niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenie Wykonawcy:

 **Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\***/**wskazane w tabeli poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\*** i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| Od | Do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.): **Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert** lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł,** że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………

**Załącznik 1A**

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEGO HAKOWCA***

1. ***Wymagania techniczne samochodu ciężarowego***

|  |  |
| --- | --- |
| **Model oferowanego samochodu ciężarowego\*** |  |
| **Nazwa producenta samochodu ciężarowego\*** |  |
| **Parametry eksploatacyjne samochodu ciężarowego** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| 1. **SILNIK**
 |  |  |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |  |
| Moc silnika | Minimum 300 kW  (według ISO 14396) |  |
| Rodzaj silnika  | Silnik sześcio-cylindrowy, rzędowy o pojemności min. 11000 cm3 |  |
| Maksymalny moment obrotowy | Minimum 2000 Nm |  |
| Norma emisji spalin zgodna z wymaganą przepisami w dniu rejestracji pojazdu |  |  |
| Sprężarka powietrza | Dwu-cylindrowa |  TAK/NIE\*\* |
| Przystawka odbioru mocy napędzana od silnika z pompą o zmiennym wydatku | TAK | TAK/NIE\*\* |
| Dodatkowy, odśrodkowy lub suchy filtr powietrza silnika | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **PODWOZIE**
 |  |  |
| Aluminiowy zbiornik paliwa | Pojemność 250-400 litrów wyposażony w płytę ochronną |  |
| Zbiornik AdBlue | Pojemność min 40 litrów |  |
| błotniki z tworzywa sztucznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| układ wydechowy z końcową rurą wyprowadzoną w górę, za kabiną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| zderzak stalowy lub z narożnikami stalowymi, wyposażony w płytę ochronną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| bez przedniej belki najazdowej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| automatyczny sprzęg holowniczy z tyłu z dźwignią ręczną unoszoną do góry, przystosowany do ciągnięcia przyczep zgodnie z dopuszczalną masą zespołu pojazdów dla opisywanego pojazdu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| nieregulowana, jedno-obwodowa pompa wspomagania układu kierowniczego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| rozstaw pomiędzy osiami (pierwszą i drugą) | nie więcej niż 4500 mm |  |
| prześwit pod każdą osią, przy nie załadowanym samochodzie | minimum 300 mm |  |
| konfiguracja przeniesienia napędu 6 x 6 ze stałym napędem na wszystkie osie | TAK | TAK/NIE\*\* |
| blokada mechanizmu różnicowego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| stabilizatory na każdej osi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dopuszczalna masa całkowita pojazdu | nie mniejsza niż 26000 kg i dla zespołu pojazdów nie mniejsza niż 38000 kg |  |
| ładowność techniczna (dopuszczalne obciążenie samochodu poza drogami publicznymi)  | nie mniejsza niż 33000 kg |  |
| resory przednie stalowe, wielopiórowe, paraboliczne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| resory tylne stalowe, wielopiórowe, paraboliczne lub trapezowe | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **SPRZĘGŁO I SKRZYNIA BIEGÓW**
 |  |  |
| skrzynia biegów automatyczna z oprogramowaniem OFF ROAD | TAK | TAK/NIE\*\* |
| układ chłodzenia oleju przekładniowego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| skrzynia rozdzielcza z przełożeniami terenowymi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **Układ hamulcowy i jezdny**
 |  |  |
| hamulce bębnowe lub tarczowe na przedniej osi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| hamulce bębnowe na osi środkowej i tylnej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| felgi stalowe | oś przednia 11,75 x 22,5, osie tylne 9,00 x 22,5 |  |
| na osiach tylnych koła bliźniacze | TAK | TAK/NIE\*\* |
| opony szosowo terenowe (S+G) | Rozmiar przód 385/65 R22,5 oraz tył 315/80 R22,5 |  |
| hamulec silnikowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| czujnik wilgoci w układzie sprężonego powietrza | TAK | TAK/NIE\*\* |
| stalowy zbiornik sprężonego powietrza | TAK | TAK/NIE\*\* |
| przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem umieszczone z przodu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| osie na zwolnicach planetarnych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **KABINA**
 |  |  |
| dzienna, dwu-osobowa, w kolorze białym, nie dopuszcza się kabiny sypialnianej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| odległość przestrzeni mierzona od oparć foteli do tylnej ściany kabiny | Min.25 cm |  |
| tylna ściana wyposażona w okno | TAK | TAK/NIE\*\* |
| mechanizm przechylania kabiny mechaniczno-hydrauliczny (z olejem przystosowanym do pracy w temperaturach do -25st. C) lub niższych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| pneumatyczny sygnał dźwiękowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dwa kluczyki z pilotem, system zamków z zamkiem centralnym | TAK | TAK/NIE\*\* |
| lustra boczne ogrzewane z elektryczną regulacją | TAK | TAK/NIE\*\* |
| lustro rampowe | TAK | TAK/NIE\*\* |
| fotel kierowcy amortyzowany, regulowany min. w trzech płaszczyznach | TAK | TAK/NIE\*\* |
| obicia foteli z tkaniny, z pokrowcami | TAK | TAK/NIE\*\* |
| po stronie kierowcy boczna roleta przeciwsłoneczna | TAK | TAK/NIE\*\* |
| podnośniki szyb po obu stronach elektryczne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| komputer pokładowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| tachograf cyfrowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| radio z głośnikami | TAK | TAK/NIE\*\* |
| radio CB | TAK | TAK/NIE\*\* |
| Automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji z regulacją powietrzną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| oświetlenie stopni wejściowych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| tunel silnika z umieszczonym na nim schowkiem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dodatkowe gniazdo o napięciu 12V | TAK | TAK/NIE\*\* |
| poręcz na dachu, ułatwiająca wchodzenie na pojazd lub stopnie i uchwyty z tyłu kabiny | TAK | TAK/NIE\*\* |
| wahliwe najniższe stopnie do kabiny | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **Elektronika/elektryka**
 |  |  |
| dwa akumulatory (min. 210 Ah) obok siebie | TAK | TAK/NIE\*\* |
| ogranicznik prędkości | 90 km/h | TAK/NIE\*\* |
| dwa fabryczne światła ostrzegawcze na dachu kabiny, LED | TAK | TAK/NIE\*\* |
| boczne światła obrysowe | TAK | TAK/NIE\*\* |
| ledowe lub halogenowe światła do jazdy dziennej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| reflektory przeciwmgielne | TAK | TAK/NIE\*\* |
| dodatkowe oświetlenie robocze zamontowane z tyłu kabiny i z tyłu pojazdu, LED | TAK | TAK/NIE\*\* |
| instalacja elektryczna | 24V | TAK/NIE\*\* |
| sygnał dźwiękowy biegu wstecznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| główny wyłącznik prądu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| 1. **Pozostałe wyposażenie**
 |  |  |
| trójkąt ostrzegawczy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| lampa ostrzegawcza | TAK | TAK/NIE\*\* |
| gaśnica | TAK | TAK/NIE\*\* |
| podnośnik pojazdu teleskopowy – minimalny udźwig | Min 12 t |  |
| Dwa kliny pod koła | 2 sztuki | TAK/NIE\*\* |
| pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| wąż do pompowania kół, z manometrem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| kierownica po lewej stronie, pojazd do ruchu prawostronnego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| kategoria pojazdu N3G, pojazd terenowy | TAK | TAK/NIE\*\* |
| jedno koło zapasowe w rozmiarze 315/80 R22,5 i jedno koło zapasowe w rozmiarze 385/65 R22,5 (koła zapasowe nie muszą być zamontowane do podwozia) | TAK | TAK/NIE\*\* |
| klucz do kół | TAK | TAK/NIE\*\* |

1. ***Wymagania techniczne urządzenia hakowego***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa producenta urządzenia hakowego\*** |  |
| **Parametry eksploatacyjne urządzenia hakowego** | **Wymagane** | **Oferowane\*** |
| hak wymienny, przykręcany, wyposażony w blokadę grawitacyjną | TAK | TAK/NIE\*\* |
| automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu | TAK | TAK/NIE\*\* |
| wysokość haka | 1570 mm, zgodnie z normą DIN 30722 |  |
| konstrukcja urządzenia hakowego w miejscach narażonych na największe obciążenia, czyli miejsce załamania ramienia haka, miejsce mocowania siłowników, miejsce mocowania tylnej rolki podporowej musi być wykonana z wykorzystaniem elementów odlewanych | TAK | TAK/NIE\*\* |
| maksymalnie dwie rolki prowadzące kontener podczas wykonywania operacji wciągania i zdejmowania | TAK | TAK/NIE\*\* |
| kontener podczas operacji wciągania i zdejmowania nie może mieć kontaktu z podporami stałymi | TAK | TAK/NIE\*\* |
| blokada hydrauliczna zabezpieczająca przewożony kontener | TAK | TAK/NIE\*\* |
| urządzenie musi być wyposażone w wagę w układzie hydraulicznym mierzącą masę przewożonych kontenerów bez wymogu posiadania legalizacji Urzędu Miar i Wag | TAK | TAK/NIE\*\* |
| urządzenie musi być dostosowane do obsługi kontenerów o długości wewnętrznej od 4,7m do 6,9m | TAK | TAK/NIE\*\* |
| masa urządzenia razem ze zbiornikiem oleju i olejem | Maksymalnie 3200 kg |  |
| ruch poziomy haka | Minimum 1420 mm |  |
| siłowniki wznoszące | Minimum 2 sztuki |  |
| Chłodnica oleju hydraulicznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| ciśnienie robocze układu hydraulicznego | Maksymalnie 30 MPa |  |
| udźwig minimalny | 21000 kg |  |
| urządzenie z funkcją tzw. miękkiego osiadania, eliminującą uderzenie kontenera podczas osiadania | TAK | TAK/NIE\*\* |
| funkcja pozwalająca na wykonanie całej sekwencji załadunku lub wyładunku kontenera, inicjowana po naciśnięciu jednego przycisku (dźwigienki) | TAK | TAK/NIE\*\* |
| alarm sygnalizujący o nie zapiętej blokadzie hydraulicznej kontenera lub system nie pozwalający na odjazd samochodem | TAK | TAK/NIE\*\* |
| układ elektroniczny uniemożliwiający wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzeniem hakowym | TAK | TAK/NIE\*\* |
| hydrauliczna blokada resorów osi tylnej z informacją świetlną na pilocie sterującym | TAK | TAK/NIE\*\* |
| zasilanie z wielotłoczkowej pompy oleju hydraulicznego | TAK | TAK/NIE\*\* |
| urządzenie hakowe musi pochodzić z produkcji seryjnej | TAK | TAK/NIE\*\* |
| pilot sterowania hakiem wyposażony w wyświetlacz kodów błędów serwisowych w języku polskim lub piktogramów | TAK | TAK/NIE\*\* |
| zamontowana kamera do podglądu haka podczas manewru podczepiania kontenera | TAK | TAK/NIE\*\* |

\* **wypełnia Wykonawca**

\*\* **niepotrzebne skreślić**

 ***Załącznik nr 2***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu: ………………….… Numer faxu: …............................. e-mail:……………..………

Regon: ……………………………………… NIP: ..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym,** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że na dzień składania ofert **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) ustawy PZP.

Oświadczam, że na dzień składania ofert **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) c) 3, 4, 5, 6, 7 ustawy PZP.

Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….**\*** ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1* pkt 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) *lub art. 109 ust.1 pkt. 2, lit. a), b) i c), 3, 4, 5, 6, 7).*

Oświadczam, że na dzień składania ofert **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 pkt 1), 2), 3) ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………**\***

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Załącznik nr 3***

**NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY!!!**

**Dostawa samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym**

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonani i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowych pojazdów hakowych na podwoziu 3 lub 4 osiowym o wartości min. 500.000,00 zł brutto każdy.

Aby uznać w/w warunek za spełniony, Wykonawca może wykazać wykonanie dostaw w/w pojazdów hakowych, w ramach realizacji jednej umowy lub w ramach realizacji kilku umów.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu realizującego dane zamówienie (Nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego)\*** | **Podmiot zamawiający (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu)** | **Zakres rzeczowy wykonanych dostaw:** | **Wartość brutto wykonanego zamówienia [PLN]** | **Data wykonania/miejsce wykonania****Data wykonywania/miejsce wykonywania** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

\*W przypadku podmiotu trzeciego należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego; Wykonawca może w tym celu wykorzystać **załącznik nr 4**

 ***Załącznik nr 4***

**Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby**

Ja……………………………………………………\*, w imieniu ……………………………..\*\* zobowiązuję się do

oddania …………………………….\*\*\* do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn. **Dostawa samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, | Sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia  | Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; | Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą? |
| 1 |  |  |  |  |  TAK/NIE |

\* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie

\*\* - podać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby

\*\*\* - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

*Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca* ***załącznik nr 4*** *występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.*